BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJEKONFIGUROWALNY KORPUS BLACKMAGIC URSA CINE 12K

  Nowy model korpusu Blackmagic URSA Cine 12K pozwala klientom   na wyposażenie kamery niższym kosztem przy użyciu istniejących akcesoriów.

Fremont, Kalifornia, Stany Zjednoczone – czwartek, 30 stycznia 2025 r. – Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic URSA Cine 12K LF Body to wersja kamery, która ma wszystkie walory i funkcje URSA Cine 12K, ale nie posiada wielu akcesoriów. Ten model jest idealny dla doświadczonych operatorów filmowych i wypożyczalni, posiadających już akcesoria potrzebne do wyposażenia kamery. Nowa kamera Blackmagic URSA Cine 12K LF Body będzie dostępna w sprzedaży detalicznej w cenie 6995 USD z wyłączeniem lokalnych ceł i podatków.

Sama kamera jest w pełni funkcjonalnym modelem bez żadnych ograniczeń w zakresie jakości lub wydajności, ale nie obejmuje akcesoriów, takich jak mocowania na ramię, uchwyty, niektóre mocowania obiektywów, płyty akumulatorowe, zasilacz, obiektywy i moduł multimedialny o dużej pojemności 8 TB. Klienci mogą nabyć te elementy oddzielnie, w zależności od potrzeb, aby skompletować cały zestaw kamerowy w preferowanej przez siebie konfiguracji.

Jeśli chodzi o nośniki, choć w tym modelu nie ma modułu o pojemności 8 TB, to w zestawie znajduje się nowy moduł CFexpress, który ma dwa sloty na karty CFexpress. Model Blackmagic URSA Cine 12K LF Body jest standardowo wyposażony w mocowanie obiektywu EF. Pozostałe mocowania obiektywów można nabyć oddzielnie, w zależności od potrzeb.

Wierzymy, że ten model Blackmagic URSA Cine 12K LF Body pomoże również istniejącym klientom kamer Blackmagic Design przejść na niesamowitą jakość wielkoformatowego sensora 12K dostępnego w tej kamerze. Sensor ten posiada niesamowite funkcje i niewiarygodną kolorymetrię opartą na naszym doświadczeniu z przepływami pracy DaVinci Resolve. Zaprojektowano go również z myślą o wysokowydajnej produkcji filmowej i przepływach pracy Blackmagic Cloud.

Unikalną cechą URSA Cine jest nowy pełnoklatkowy sensor 12K, który charakteryzuje się wieloskalową konstrukcją z symetrycznymi filtrami kolorów, które umożliwiają skalowanie w sensorze. Teraz operatorzy mogą filmować w rozdzielczości 12K, 8K lub 4K przy pełnym rozmiarze sensora. Mogą po prostu wybrać odpowiednią rozdzielczość dla danego zadania lub ujęcia! Płyty VFX mogą być kręcone w rozdzielczości 12K, podczas gdy filmy dokumentalne mogą być kręcone w 8K lub 4K przy niższych prędkościach transmisji danych. Ponadto klienci mogą także kadrować, jeśli chcą uzyskać większą głębię ostrości.

Blackmagic Design poświęcił wiele lat na opracowanie tego nowego, pełnoklatkowego sensora 12K, zapewniającego niezwykle wysoką jakość, aby pomóc w stworzeniu następnej generacji kina. Podczas pracy w rozdzielczości 8K 2.4:1 kamera może nagrywać do 224 kl./s lub 8K Open Gate 3:2 do 144 kl./s Nawet podczas nagrywania w 12K 3:2 w Open Gate może nagrywać do 80 kl./s lub do 120 kl./s w 12K 2.4:1.

Nagrywanie w rozdzielczości 12K jest fantastyczne, ponieważ umożliwia superpróbkowanie kolorów w celu lepszej obsługi drobnych szczegółów obrazu. Dodatkowo nowy pełnoklatkowy sensor 12K posiada najnowszą technologię Blackmagic Color Science, która została zaprojektowana jako idealny sensor do korekcji kolorów w DaVinci Resolve. Filtry kolorów zostały wybrane specjalnie w celu dopasowania do nauki o obrazie i jego przetwarzania w DaVinci Resolve.

Ponadto sensor 12K jest idealnym wyborem do nagrywania płyt VFX, gdy klienci chcą nagrywać z szerokim kątem, ale jednocześnie zachować wysoką rozdzielczość. Świetnie nadaje się również do kręcenia immersyjnych treści w stylu IMAX. Sensor o wysokiej rozdzielczości pozwala również na ciekawe efekty obiektywu, w których klienci mogą wykadrować określoną część obrazu, aby uzyskać kreatywne efekty optyczne w stylu analogowym, ale nadal znacznie powyżej rozdzielczości docelowej. Nawet klasyczne obiektywy Super16 mają wystarczająco wysoką rozdzielczość, by z nich korzystać!

Operatorzy filmowi mogą wykorzystać duży sensor do filmowania w trybie anamorficznym i uzyskać różne proporcje obrazu o współczynnikach 1,3, 1,5, 1,6, 1,66, 1,8 i 2x. Dostępne jest nawet Super 35 9K z 4-, 3- i 2-perforowanymi trybami, zapewniając pełną kompatybilność z klasycznymi obiektywami kinowymi.

Mimo że nowy model Blackmagic URSA Cine 12K LF Body jest tańszy, gdy jest kupowany samodzielnie, nadal zawiera dokładnie te same funkcje, co w pełni wyposażone modele. Nie ma różnicy w specyfikacji w stosunku do wyższej klasy zestawów kamer URSA Cine.

Zawiera dokładnie ten sam wielkoformatowy sensor 12K RGBW 36 x 24 mm, co inne modele i ma te same duże obszary fotograficzne zapewniające 16-stopniowy zakres dynamiki, wymienne mocowania obiektywów PL, LPL i EF oraz standardowe złącza Lemo i Fischer. Kamera jest standardowo dostarczana z mocowaniem obiektywu EF, ale w razie potrzeby klienci mogą dokupić mocowania obiektywów PL i LPL.

Do zapisu danych Blackmagic URSA Cine 12K wyposażony jest w podwójny moduł nośników CFexpress do korzystania ze standardowych kart CFexpress. Karty te będą nadal synchronizowane z Blackmagic Cloud i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem złącza Ethernet 10G z tyłu kamery. Klienci mogą również zakupić wysokowydajny moduł nośnika o pojemności 8 TB, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie modele Blackmagic URSA Cine są stworzone tak, by sprostać wymaganiom każdej wysokiej klasy produkcji. Korpus kamery posiada solidną obudowę ze stopu magnezu i lekką kompozytową powłokę z poliwęglanu z włóknem węglowym, aby ułatwić szybkie poruszanie się na planie. Standardowe złącza Lemo i Fischer umożliwiają zdalne sterowanie kamerą, zapewniając jednocześnie zasilanie silników obiektywów i innych akcesoriów. Kamera posiada również wyjścia 12G-SDI, Ethernet 10G, USB typu C, audio XLR i inne.

Blackmagic URSA Cine przyspiesza pracę na planie dzięki wielu opcjom monitorowania. Posiada duży, rozkładany 5″ ekran dotykowy HDR po jednej stronie i zewnętrzny kolorowy LCD stanu po drugiej. Po prawej stronie kamery znajduje się dedykowany obszar z drugim 5″ ekranem dotykowym HDR, który umożliwia ekipie pracę bez konieczności korzystania z zewnętrznych monitorów. Jest nawet specjalny tryb ostrzyciela, który pomaga uzyskać idealną ostrość.

Szeroka gama standardowych złączy w URSA Cine sprawia, że jest idealna dla wysokiej klasy produkcji kinowych. Złącza 7-pinowe Lemo i 3-pinowe Fischer z przodu pozwalają uruchamiać/zatrzymywać nagrywanie i dostarczają zasilanie 24 V, dzięki czemu są doskonałe dla akcesoriów takich jak silniki ostrości. Zasilanie kamery zapewnia standardowe 8-pinowe złącze Lemo 24 V. Z tyłu znajduje się dodatkowe 2-pinowe złącze Lemo 12 V dla akcesoriów o niższym napięciu.

Zapisuje metadane kamery, dane obiektywu, balans bieli, cyfrowy klaps oraz niestandardowe LUTy, aby zapewnić spójność obrazu na planie i w trakcie postprodukcji. URSA Cine nagrywa na dołączony moduł Blackmagic Media Module CF lub na opcjonalny moduł Blackmagic Media Module 8TB, umożliwiając klientom przechwytywanie ponad 4 godzin Blackmagic RAW w 12K lub nawet 20 godzin w 4K.

URSA Cine posiada wysokowydajny optyczny filtr dolnoprzepustowy, precyzyjnie dopasowany do sensora. OLPF ma też zaktualizowane filtrowanie podczerwieni, które poprawia reakcję kolorów dalekiej czerwieni, co w połączeniu z przetwarzaniem Blackmagic RAW dla URSA Cine zachowuje kolory i kluczowe szczegóły zdjęć, gwarantując jeszcze wyższy poziom wierności obrazu.

Oprócz oryginałów z kamery Blackmagic URSA Cine obsługuje teraz tworzenie małego pliku proxy H.264 podczas nagrywania. Plik ten można przesłać do Blackmagic Cloud w kilka sekund, dzięki czemu multimedia są dostępne w studiu w czasie rzeczywistym. Możliwość transferu plików bezpośrednio do puli multimediów DaVinci Resolve w trakcie pracy montażystów to rewolucyjne rozwiązanie, które nie było dotąd możliwe.

Klienci mogą przesyłać transmisję na żywo z planów filmowych. URSA Cine posiada wbudowany sprzętowy silnik strumieniowy, który obsługuje strumieniowanie RTMP i SRT do popularnych platform lub bezpośrednio do klientów. Wystarczy połączyć się z internetem przez Ethernet, szybkie Wi-Fi lub nawet podłączyć telefon 4G lub 5G do danych mobilnych.

URSA Cine obsługuje także opcjonalny wizjer Blackmagic URSA Cine EVF, umożliwiając łatwe i precyzyjne filmowanie w plenerze czy z ręki. Klienci otrzymują zintegrowany wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz OLED 1920 x 1080 z wbudowanym czujnikiem zbliżeniowym, 4-elementową szklaną dioptrią zapewniającą niesamowitą dokładność i regulację szerokiego zakresu ostrości. Wbudowana cyfrowa Gwiazda Siemensa zapewnia perfekcyjne ustawienie ostrości w wizjerze.

URSA Cine posiada 8-pinowe złącze zasilania Lemo z tyłu kamery, które działa z zasilaczami 24 V i 12 V. Oznacza to, że kamerę można bez problemu używać ze wszystkimi dotychczasowymi zasilaczami, akumulatorami i akcesoriami. URSA Cine obsługuje również różne płyty akumulatorowe, dzięki czemu klienci mogą korzystać z szerokiej gamy akumulatorów wysokonapięciowych takich producentów jak IDX, Anton Bauer, Core SWX, BEBOB i innych.

Kolejnym ekscytującym produktem towarzyszącym URSA Cine jest urządzenie Blackmagic Media Dock, które przyspiesza proces postprodukcji, umożliwiając szybsze rozpoczęcie montażu i korekcji kolorów podczas nagrywania. Klienci mogą zamontować nawet trzy moduły Blackmagic Media Module, aby uzyskać szybki dostęp do multimediów z wielu kamer URSA Cine jednocześnie. Może to być moduł nośnika kart CFexpress dołączony do kamery lub Blackmagic Media Module 8TB, który można nabyć oddzielnie.

„Kiedy wprowadziliśmy na rynek URSA Cine 12K, wiele osób stwierdziło, że chciałoby kupić korpus kamery tylko dlatego, że mają już akcesoria do produkcji filmów fabularnych. URSA Cine została zaprojektowana do obsługi wszystkich popularnych akcesoriów do produkcji filmowej” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design – „Uważamy, że klienci, którzy korzystali z naszych kamer Blackmagic Design, będą mieli doskonałą okazję do zaktualizowania sprzętu. Ten model nie powstał jako upgrade, ponieważ użytkownicy nie lubią oddawać swoich starych kamer na wymianę, więc po prostu zaoferowaliśmy korpus w dobrej, przystępnej cenie, aby mogli dokonać modernizacji i uzyskać korzyści związane z jakością i wydajnością kamery URSA Cine”.

Charakterystyka Blackmagic URSA Cine 12K

  *  Kinowy, wielkoformatowy sensor z 16-stopniowym zakresem dynamiki.
  *  Lekki, solidny korpus ze standardowymi złączami.
  *  Blokowane mocowanie EF w zestawie z opcjonalnym mocowaniem LPL lub PL dostępnym oddzielnie.
  *  Blackmagic RAW do montażu 12K, 9K, 8K oraz 4K w czasie rzeczywistym.
  *  Kolorymetria 5 generacji z nową krzywą filmową.
  *  Wysokowydajny OLPF dla redukcji efektu mory i aliasingu.
  *  Wbudowane filtry ND do filmowania w zmiennych warunkach.
  *  Klatkaż do 80 kl./s w rozdzielczości 12K, 144 kl./s w 8K i 240 kl./s w 4K.
  *  Zawiera moduł nośników CFexpress. • Moduł 8 TB można nabyć oddzielnie.
  *  Moduły nośników zapisu są kompatybilne z Blackmagic Media Dock.
  *  Wysokowydajne Wi-Fi, Ethernet 10G lub dane mobilne dla połączeń sieciowych.
  *  Wbudowana transmisja na żywo SRT i RTMP
  *  Opcjonalny wizjer Blackmagic URSA Cine EVF można nabyć oddzielnie.
  *  Akcesoria i wizjer elektroniczny pasujące do konstrukcji URSA Cine można nabyć oddzielnie.
  *  Zawiera pełną licencję DaVinci Resolve Studio do postprodukcji.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic URSA Cine 12K Body jest już dostępna u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie od 6995 USD, z wyłączeniem opłat celnych i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia Blackmagic URSA Cine 12K, jak również innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku. Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

