BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELA BLACKMAGIC URSA CINE 12K BODY PERSONNALISABLE

  Ce nouveau modèle comprenant uniquement un boîtier de Blackmagic URSA Cine 12K permet   aux utilisateurs d’équiper leur caméra à moindre coût en se servant de leurs propres accessoires.

Fremont, Californie, États-Unis – Jeudi 30 janvier 2025 – Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de la Blackmagic URSA Cine 12K LF Body, une version de la URSA Cine 12K qui conserve toute la qualité et les fonctionnalités du modèle d’origine, mais qui est livrée sans de nombreux accessoires. Ce boîtier est idéal pour les directeurs de la photographie expérimentés et les sociétés de location qui disposent déjà des accessoires nécessaires pour équiper leur caméra. Il est également plus abordable, avec un prix de vente de 6 995 $US, hors taxes et droits locaux.

La caméra elle-même offre toutes les fonctionnalités du modèle original, sans aucune limitation en termes de qualité ou de performances. Cependant, elle est livrée sans certains accessoires, notamment les épaulières, les poignées, certaines montures d’objectif, les supports pour batterie, l’alimentation, les objectifs et le module de stockage haute capacité de 8TB. Les utilisateurs peuvent les acheter séparément selon leurs besoins, afin de configurer leur caméra exactement comme ils le souhaitent.

Bien que le module de stockage 8TB ne soit pas inclus avec ce modèle, celui-ci comprend un nouveau module CFexpress avec deux logements pour cartes CFexpress. Par ailleurs, le modèle Blackmagic URSA Cine 12K LF Body est équipé d’une monture EF par défaut. D’autres montures d’objectif peuvent être achetées séparément.

Nous pensons que ce modèle Blackmagic URSA Cine 12K LF Body permettra aux utilisateurs actuels des caméras Blackmagic Design de passer facilement à la qualité exceptionnelle du capteur grand format 12K. Ce capteur offre des caractéristiques impressionnantes et une colorimétrie avancée, issues de notre expérience avec les workflows DaVinci Resolve. Il est également conçu pour les productions cinématographiques haut de gamme et les workflows Blackmagic Cloud.

L’une des caractéristiques uniques de la URSA Cine est son nouveau capteur plein format 12K, qui intègre une conception multi-échelle avec des filtres de couleur symétriques permettant un redimensionnement directement dans le capteur. Les directeurs de la photographie peuvent ainsi tourner en 12K, 8K ou 4K tout en utilisant la totalité du capteur. Ils peuvent choisir la résolution en fonction des besoins de chaque projet ou de chaque plan. Par exemple, des plans VFX peuvent être capturés en 12K, tandis que des documentaires peuvent être tournés en 8K ou 4K pour des débits réduits. De plus, il est possible de recadrer l’image pour bénéficier d’une plus grande profondeur de champ.

Blackmagic Design a consacré plusieurs années au développement de ce nouveau capteur plein format 12K, conçu pour offrir des performances exceptionnelles et répondre aux exigences des productions cinématographiques de pointe. En 8K 2.4:1, la caméra peut atteindre 224 im/s, tandis qu’en 8K 3:2 open gate, elle permet de filmer jusqu’à 144 im/s. Même en 12K 3:2 open gate, elle enregistre jusqu’à 80 im/s, et jusqu’à 120 im/s en 12K 2.4:1.

Filmer en 12K offre un suréchantillonnage des couleurs qui améliore la finesse des détails de l’image. En outre, le nouveau capteur plein format 12K intègre la dernière colorimétrie Blackmagic, spécialement conçue pour un étalonnage parfait dans DaVinci Resolve. Les filtres de couleur ont été spécialement choisis pour correspondre à la colorimétrie et au traitement d’image de DaVinci Resolve.

Le capteur 12K est également le choix parfait pour les plans VFX, permettant de capturer des plans larges tout en conservant une résolution maximale. Il est aussi idéal pour le contenu immersif de type IMAX. Grâce à sa très haute résolution, il permet de créer des effets optiques uniques, en recadrant des parties spécifiques de l’image pour obtenir des rendus de type analogique créatifs, tout en conservant une résolution largement suffisante pour l’exportation. Même les objectifs Super16 vintage offrent une résolution suffisante pour être utilisés avec ce capteur révolutionnaire.

Les cinéastes peuvent également utiliser la grande surface du capteur pour filmer en anamorphique et exporter dans des formats d’images avec des facteurs de décompression anamorphique de 1.3, 1.5, 1.6, 1.66, 1.8 et 2x. Il y a même des modes 9K Super 35 4-perf, 3-perf et 2-perf pour une compatibilité complète avec les objectifs cinéma classiques.

Bien que le nouveau modèle Blackmagic URSA Cine 12K LF Body soit plus abordable lorsqu’il est acheté seul, il offre exactement les mêmes fonctionnalités que les kits complets. En termes de spécifications, il n’existe aucune différence par rapport aux modèles URSA Cine haut de gamme.

Ce nouveau modèle comprend le même capteur 12K 36 x 24mm RGBW grand format que les autres modèles et les mêmes grands photosites pour offrir une plage dynamique de 16 diaphragmes, des montures d’objectif PL, LPL et EF interchangeables et des connexions standard Lemo et Fischer. Il est livré avec une monture d’objectif EF par défaut, mais les utilisateurs peuvent acheter les montures PL et LPL selon leurs besoins.

Pour le stockage, la Blackmagic URSA Cine 12K est équipée d’un double module CFexpress, compatible avec les cartes CFexpress standard. Ces cartes peuvent toujours être synchronisées avec le Blackmagic Cloud et sont accessibles via le connecteur Ethernet 10G situé à l’arrière de la caméra. Les utilisateurs peuvent également acheter le module de stockage haute performance de 8TB s’ils en ont besoin.

Tous les modèles Blackmagic URSA Cine sont conçus pour répondre aux exigences des productions haut de gamme. Le boîtier de la caméra comprend un châssis robuste en alliage de magnésium et un recouvrement composite léger en polycarbonate et fibre de carbone, idéal pour des déplacements rapides sur le plateau. Les connecteurs Lemo et Fischer standard permettent de contrôler la caméra à distance tout en fournissant l’alimentation aux moteurs d’objectifs et autres accessoires. La caméra est également équipée de sorties 12G-SDI, d’Ethernet 10G, d’un port USB-C, d’entrées audio XLR et bien plus encore.

La Blackmagic URSA Cine permet aux équipes de travailler plus vite sur le plateau avec plusieurs options de monitoring. Le moniteur rabattable a un grand écran tactile HDR 5″ sur un côté et un écran LCD d’état externe de l’autre. Sur le côté droit de la caméra, il y a une station d’aide dédiée avec un second écran tactile HDR 5″ qui permet à l’équipe de travailler autour de la caméra sans avoir besoin de moniteurs externes. Il y a même un mode d’assistant opérateur pour obtenir la mise au point parfaite.

Les connexions Lemo et Fischer standard rendent cette caméra parfaite pour les productions cinéma haut de gamme. Les connecteurs Lemo à 7 broches et Fischer à 3 broches à l’avant fournissent un enregistrement start/stop et 24V d’alimentation, ce qui est idéal pour les accessoires comme les moteurs de mise au point. L’alimentation caméra est fournie par une connexion Lemo à 8 broches 24V standard, et il y a une connexion Lemo à 2 broches 12V supplémentaire à l’arrière pour les accessoires à plus basse tension.

Les fichiers Blackmagic RAW stockent les métadonnées, les données de l’objectif, la balance des blancs, les informations du clap numérique, ainsi que les LUTs personnalisées pour assurer l’homogénéité des images sur le plateau et en post-production. La URSA Cine enregistre sur le Blackmagic Media Module CF inclus ou sur le Blackmagic Media Module 8TB en option, permettant de capturer plus de 4 heures en Blackmagic RAW 12K ou 20 heures en 4K.

La URSA Cine offre un filtre passe-bas optique haute performance qui correspond avec précision au capteur. L’OLPF intègre également un filtrage infrarouge qui améliore la reproduction des couleurs dans le rouge lointain. Ce dernier, associé au traitement Blackmagic RAW de la URSA Cine, préserve les couleurs et les détails essentiels de l’image pour une fidélité inégalée.

La Blackmagic URSA Cine permet de créer un petit fichier proxy H.264 en plus des médias originaux de la caméra lors de l’enregistrement. Ce petit fichier peut être téléchargé dans le Blackmagic Cloud en quelques secondes afin que leurs médias soient disponibles dans le studio en temps réel. Pouvoir transférer des médias directement dans le chutier Médias de DaVinci Resolve en même temps que les monteurs travaillent est révolutionnaire.

Les utilisateurs peuvent désormais streamer en direct depuis des plateaux de cinéma. La URSA Cine intègre un moteur de streaming hardware qui supporte le streaming RTMP et SRT sur les principales plateformes ou directement aux clients. Il suffit de se connecter via Ethernet, le WiFi haut débit ou même à un téléphone 4G ou 5G pour les données mobiles.

La URSA Cine supporte aussi le Blackmagic URSA Cine EVF en option pour des tournages en extérieur et au poing faciles et précis. L’écran OLED couleur 1920 x 1080 intègre un capteur de proximité et un dioptre en verre à 4 éléments pour une précision incroyable avec un grand ajustement de la mise au point. La mire de Siemens intégrée garantit aux utilisateurs une configuration parfaite de la mise au point du viseur.

La URSA Cine inclut un connecteur d’alimentation à 8 broches Lemo à l’arrière compatible avec les sources d’alimentation 24V et 12V. Il est donc très simple d’utiliser la caméra avec les sources d’alimentation, batteries et accessoires existants. La URSA Cine prend également en charge divers supports pour batterie, offrant aux utilisateurs la possibilité de se servir d’une large gamme de batteries haute tension de fabricants tels que IDX, Anton Bauer, Core SWX, BEBOB, et bien d’autres.

Un autre accessoire innovant pour la URSA Cine est le Blackmagic Media Dock, qui accélère le workflow de post en permettant de démarrer plus rapidement le montage et l’étalonnage tout en continuant le tournage. Les utilisateurs peuvent monter jusqu’à trois Blackmagic Media Module pour un accès haut débit aux médias depuis plusieurs caméras URSA Cine simultanément. Ces supports de stockage peuvent être soit le module CFexpress inclus avec la caméra, soit le Blackmagic Media Module 8TB, disponible à l’achat séparément.

« Lorsque nous avons lancé la URSA Cine 12K, de nombreux professionnels nous ont dit qu’ils aimeraient pouvoir acheter uniquement le boîtier, car ils possédaient déjà les accessoires nécessaires à la production de films », dit Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « En fait, la URSA Cine a été conçue pour être compatible avec tous les accessoires de production cinématographique les plus courants. Mais ce qui est également génial, c’est que nous pensons que les utilisateurs de nos caméras Blackmagic Design y verront aussi une excellente opportunité de mise à niveau. Ce modèle n’a pas été pensé comme un remplacement, car les gens n’aiment pas échanger leurs anciennes caméras. Nous avons donc simplement proposé le boîtier à un prix abordable, afin qu’ils puissent évoluer et bénéficier de la qualité et des performances de la plateforme URSA Cine ! »

Fonctions de la Blackmagic URSA Cine 12K

  *  Capteur cinématographique grand format avec une énorme plage dynamique de 16 diaphragmes.
  *  Boîtier léger et robuste doté de connexions standard.
  *  Monture EF sécurisée incluse. Monture LPL ou PL disponible séparément.
  *  Blackmagic RAW pour le montage 12K, 9K, 8K et 4K en temps réel.
  *  Colorimétrie de 5e génération avec la nouvelle courbe Film.
  *  OLPF haute performance pour une réduction de la moire et du crénelage.
  *  Filtres gris neutre intégrés pour tourner dans différentes conditions.
  *  Capable de filmer jusqu’à 80 im/s en 12K, 144 im/s en 8K et 240 im/s en 4K.
  *  Inclut un module CFexpress. Le module 8TB peut être acheté séparément.
  *  Modules d’enregistrement compatibles avec le Blackmagic Media Dock.
  *  WiFi haut débit, Ethernet 10G ou données mobiles pour les connexions réseau.
  *  Streaming live SRT et RTMP intégré.
  *  Le Blackmagic URSA Cine EVF en option peut être acheté séparément.
  *  Les accessoires et le viseur électronique conçus pour s’intégrer au design de la URSA Cine peuvent être achetés séparément.
  *  Inclut DaVinci Resolve Studio pour la post-production.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La Blackmagic URSA Cine 12K Body est disponible dès à présent à partir de 6 995 $US (hors taxes et droits locaux) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photographies de la Blackmagic URSA Cine 12K et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

