BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJENOWY BLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR

  Nowy konwerter umożliwia połączenie i zasilanie do 8 kanałów   IP 2100 Ethernet 10G z redundantnymi systemami Ethernet 100G.

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic StudioBridge 10G PWR, który mostkuje 8 oddzielnych połączeń SMPTE-2110 Ethernet 10G z nowoczesnymi, redundantnymi systemami SMPTE-2022-7 100G. Dzięki temu można połączyć do 8 osobnych kamer lub konwerterów w system wideo IP Ethernet 100G. Jeśli urządzenia Ethernet 10G korzystają z jednego łącza, Blackmagic StudioBridge 10G PWR wykona mostkowanie z 2 połączeniami Ethernet 100G dla zapewnienia redundancji systemu nadawczego. Ponadto ten konwerter ma 4 oddzielne zasilacze wewnętrzne, więc jest w stanie zapewnić zasilanie 90 W PoE++ na każdym złączu Ethernet 10G. Blackmagic StudioBridge 10G PWR będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 2495 USD.

Blackmagic StudioBridge 10G PWR zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

Blackmagic StudioBridge 10G PWR zaprojektowano w celu mostkowania niedrogich, jednokanałowych łączy SMPTE-2110 Ethernet 10G z wysokiej klasy, redundantnymi systemami opartymi na sieci Ethernet 100G. Konwertuje i łączy 8 kanałów sieci Ethernet 10G w redundantną parę połączeń Ethernet 100G. Oznacza to, że można podłączyć 8 oddzielnych urządzeń Ultra HD z Ethernet 10G. Każdy port Ethernet 10G zapewnia aż 90 W mocy PoE++, dzięki czemu można zasilać urządzenia, takie jak konwertery i kamery, bezpośrednio przez złącza Ethernet.

Produkty Blackmagic 2110 IP są zgodne ze standardem SMPTE-2110, który określa przesył, synchronizację i opis 10-bitowego obrazu, dźwięku i danych pomocniczych przez zarządzane sieci nadawcze IP. Konwertery mogą ponownie zsynchronizować wejścia SDI ze zwykłym zegarem PTP lub zewnętrzny sprzęt może zablokować wyjście referencyjne, które jest generowane z zegara PTP.

Wszystkie produkty Blackmagic SMPTE-2110 wyposażone w port Ethernet 100G, a także niektóre modele z portem Ethernet 10G, posiadają dwa oddzielne porty Ethernet zapewniające redundancję. Redundancja ta wysyła dwie identyczne kopie wideo i audio przez dwa oddzielne połączenia sieciowe. Działa jeszcze lepiej po podłączeniu redundantnych portów Ethernet do oddzielnych przełączników Ethernet. Ta redundancja nosi nazwę SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching. Porównuje przychodzące pakiety RTP na obu złączach według numeru sekwencji, a następnie rekonstruuje idealną klatkę wideo z dowolnego pakietu pikseli, który przychodzi jako pierwszy. Przełączanie odbywa się w czasie rzeczywistym i przebiega nieprzerwanie, dzięki czemu nigdy nie dochodzi do utraty klatek ani zakłóceń dźwięku.

„Nasze produkty IP 2100 Ethernet 10G to bardzo przystępne cenowo rozwiązania do tworzenia systemów produkcji na żywo, ale zawsze problemem było to, jak podłączyć je do większych, redundantnych systemów nadawczych 100G” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „StudioBridge 10G PWR rozwiązuje ten problem, a jego najlepszą cechą jest wystarczająca ilość mocy, aby podłączyć i zasilić 8 kamer Studio z jednego konwertera. Jest niezwykle wydajny i uważamy, że klienci pokochają to, jak bardzo ułatwia tworzenie rozbudowanych systemów kamer z pełną redundancją!”.

Charakterystyka Blackmagic StudioBridge 10G PWR

  *  Mostkuje 8 połączeń Ethernet 10G z redundantnymi systemami Ethernet 100G.
  *  Redundantny Ethernet 100G w pełni zgodny z SMPTE-2022-7.
  *  Obsługuje moc 90 W PoE++ na każdym porcie Ethernet 10G.
  *  Zawiera dedykowane łącze NMOS do routingu źródeł IP.
  *  Konstrukcja 2U z chłodzeniem od przodu do tyłu.
  *  LCD na panelu sterowania do monitorowania wejść i wyjść wideo.
  *  Głośnik i wyjście słuchawkowe na panelu sterowania do monitorowania audio.
  *  Podwójne, redundantne zasilanie AC dla niezawodnej transmisji.
  *  Obsługa 13 popularnych języków umożliwia wykorzystanie na całym świecie.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic StudioBridge 10G PWR będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 2495 USD, z wyłączeniem opłat celnych.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia Blackmagic StudioBridge 10G PWR, jak również innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

