BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANOVO BLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR

  Novo conversor permite conectar e alimentar até oito canais   IP 2110 via Ethernet 10G em sistemas Ethernet 100G redundantes.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Blackmagic StudioBridge 10G PWR, que permite interligar oito conexões SMPTE 2110 via Ethernet 10G independentes a sistemas Ethernet 100G modernos com redundância SMPTE 2022-7 É possível combinar até oito câmeras ou conversores em um sistema de vídeo IP Ethernet 100G. Caso os dispositivos Ethernet 10G utilizem uma única conexão, o Blackmagic StudioBridge 10G PWR também faz a interligação para duas conexões Ethernet 100G, criando um sistema broadcast redundante. Além disso, o conversor conta com quatro fontes de alimentação internas independentes, fornecendo até 90 W de PoE++ para cada conexão Ethernet 10G. O Blackmagic StudioBridge 10G PWR estará disponível em junho por meio de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 2.495.

O Blackmagic StudioBridge 10G PWR será demonstrado pela Blackmagic Design no estande N2502 da NAB 2026.

O Blackmagic StudioBridge 10G PWR foi desenvolvido para interligar conexões SMPTE 2110 Ethernet 10G de baixo custo em sistemas avançados baseados em Ethernet 100G redundante. Ele converte e combina oito canais de Ethernet 10G em um par redundante de conexões Ethernet 100G, o que permite conectar até oito dispositivos Ultra HD Ethernet 10G independentes. Cada porta Ethernet 10G fornece incríveis 90 W de PoE++, permitindo alimentar diretamente equipamentos como conversores e câmeras pela própria conexão Ethernet.

Os produtos Blackmagic 2110 IP são compatíveis com o padrão SMPTE 2110, que define o transporte, sincronização e descrição de vídeo de 10 bits, áudio e dados auxiliares em redes IP broadcast gerenciadas. Eles podem ressincronizar entradas SDI a um relógio PTP comum ou permitir que equipamentos externos se sincronizem à saída de referência gerada a partir do clock PTP.

Todos os produtos Blackmagic SMPTE 2110 com Ethernet 100G, além de alguns modelos com Ethernet 10G, contam com duas portas Ethernet independentes para redundância. A redundância SMPTE 2110 envia duas cópias idênticas de vídeo e áudio por duas conexões de rede separadas. Isso funciona ainda melhor quando as portas Ethernet redundantes estão conectadas a switches distintos. Essa redundância é conhecida como SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching. Esse sistema compara os pacotes RTP recebidos em ambas as conexões pelo número de sequência e reconstrói um quadro de vídeo perfeito a partir do primeiro pacote de pixels que chegar. A comutação ocorre em tempo real e de forma totalmente fluida, sem perda de quadros ou falhas de áudio.

“Nossos produtos IP 2110 com Ethernet 10G são uma forma extremamente acessível de montar sistemas de produção ao vivo, mas o desafio sempre foi como conectá-los a sistemas broadcast maiores com redundância em 100G”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “O StudioBridge 10G PWR resolve esse problema, e o mais interessante é que ele é potente o suficiente para conectar e alimentar oito Studio Cameras a partir de um único conversor. Isso representa muita potência, e acreditamos que os clientes vão adorar como ele simplifica a implantação de sistemas de câmera em grande escala com redundância completa.”

Recursos do Blackmagic StudioBridge 10G PWR:

  *  Interliga oito conexões Ethernet 10G a sistemas Ethernet 100G redundantes.
  *  Ethernet 100G redundante para total conformidade com SMPTE 2022-7.
  *  Suporta 90 W de PoE++ em cada porta Ethernet 10G.
  *  Inclui porta dedicada para controle NMOS para roteamento de fontes IP.
  *  Design montável em rack de 2RU com resfriamento frontal-traseiro.
  *  LCD no painel frontal para monitoramento de entradas e saídas de vídeo.
  *  Alto-falante e saída para fones de ouvido no painel frontal para monitoramento de áudio.
  *  Duas fontes de alimentação AC redundantes para confiabilidade em ambientes broadcast.
  *  Disponível em 13 idiomas populares para uso internacional.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Blackmagic StudioBridge 10G PWR estará disponível em junho por meio de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 2.495, excluindo taxas.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Blackmagic StudioBridge 10G PWR e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

