BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIAEL NUEVO MODELO BLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR

  Nuevo conversor que permite a los usuarios conectar y alimentar hasta   ocho canales IP 2110 Ethernet 10G en sistemas redundantes Ethernet 100G.

NAB 2026, Las Vegas (EE. UU.) - lunes, 13 de abril de 2026 - Blackmagic Design dio a conocer hoy el modelo Blackmagic StudioBridge 10G PWR, el cual permite a los usuarios integrar ocho conexiones SMPTE 2110 Ethernet 10G individuales en sistemas modernos SMPTE 2022-7 redundantes con conectividad 100G. Eso quiere decir que es posible combinar hasta ocho cámaras o conversores individuales para crear un sistema cuyas señales se transmiten a través de conexiones IP Ethernet 100G. Si los productos con Ethernet 10G emplean una sola conexión, este dispositivo también integrará las dos conexiones Ethernet 100G a fin de crear un sistema redundante para transmisiones televisivas. Además, este conversor cuenta con cuatro fuentes de alimentación internas, por lo que puede sustentar cada de una de las conexiones Ethernet 10G con 90 W de potencia (PoE++). Este producto estará disponible a partir de junio a un precio de 2495 dólares a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

El modelo Blackmagic StudioBridge 10G PWR se exhibirá en el stand N2502 de Blackmagic Design durante la presente edición de la feria NAB.

Este conversor ha sido diseñado para integrar conexiones SMPTE 2110 con un único enlace Ethernet 10G de bajo costo en infraestructuras redundantes de alta gama basadas en redes Ethernet 100G. En tal sentido, convierte y combina 8 canales con conectividad Ethernet 10G en dos conexiones Ethernet 100G redundantes. Esto quiere decir que los usuarios pueden conectar ocho dispositivos UHD Ethernet 10G. Cada puerto Ethernet 10G ofrece una impresionante potencia de 90 W (PoE++), la cual permite alimentar equipos como conversores y cámaras directamente desde las conexiones Ethernet.

Los productos IP 2110 de Blackmagic cumplen con las especificaciones de la norma SMPTE 2110 relativas a la transmisión, sincronización y descripción de audio, imágenes de 10 bits y datos auxiliares a través de redes IP. Además, pueden sincronizar todas las fuentes SDI con un reloj PTP común, o bien los dispositivos externos con la salida para señales de referencia generadas por dicho reloj.

Todos los productos Blackmagic SMPTE 2110 con tecnología Ethernet 100G y algunos modelos Ethernet 10G disponen de dos puertos Ethernet independientes a fin de brindar un sistema de redundancia. De este modo, se transmiten dos copias idénticas de las señales audiovisuales a dos conexiones de red separadas. Este sistema funciona incluso mejor al conectar cada puerto Ethernet a un conmutador de red distinto. Este sistema de redundancia se denomina SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching (conmutación de protección ininterrumpida), y funciona comparando los paquetes RTP de ambas conexiones Ethernet por número de secuencia, para luego reconstruir un fotograma perfecto a partir del paquete de pixeles que llegue primero. La conmutación se produce en tiempo real y sin cortes ni omisión de fotogramas o interrupciones en el audio.

«Nuestros productos IP 2110 Ethernet 10G son una opción de muy bajo costo para crear sistemas de producción en directo; sin embargo, siempre se presenta un problema al momento de conectarlos a sistemas 100 G de teledifusión redundantes más complejos», expresó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «El StudioBridge 10G PWR resuelve tal problema y, lo que es sumamente emocionante es que tiene la suficiente potencia como para conectar y alimentar ocho unidades Studio Camera. Es una capacidad impresionante, y pensamos que a los usuarios les va a encantar lo sencillo que será crear un sistema de cámaras complejo de redundancia absoluta».

Características principales

  *  Integra 8 conexiones Ethernet 10G en sistemas Ethernet 100G redundantes.
  *  Redundancia Ethernet 100G para un cumplimiento integral de la norma SMPTE 2022-7.
  *  Admite una potencia de 90 W (PoE++) en cada puerto Ethernet 10G.
  *  Incluye conexión NMOS para direccionar fuentes IP.
  *  Diseño modular de 2 U con un sistema de enfriamiento longitudinal.
  *  Pantalla LCD frontal para supervisar las señales recibidas y transmitidas.
  *  Altavoz y conexión para auriculares en el panel frontal a fin de supervisar la calidad del audio.
  *  Dos fuentes de alimentación (CA) redundantes para brindar mayor confiabilidad durante transmisiones televisivas.
  *  Interfaz en 13 idiomas que facilita su uso en distintas regiones.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El dispositivo estará disponible a partir de junio a un precio de 2495 dólares (impuestos no incluidos) a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos, tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información: www.blackmagicdesign.com/es

