ブラックマジックデザイン、新製品のBLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWRを発表

  8系統までの10Gイーサネット2110 IP   チャンネルを接続・給電し、冗長構成の100Gイーサネットシステムに統合。

NAB 2026、アメリカ合衆国ラスベガス 2026年4月13日 (月曜日) - Blackmagic Designはこの日、Blackmagic StudioBridge 10G PWRを発表した。この製品では、8系統の10GイーサネットSMPTE-2110接続を、最新の100G SMPTE-2022-7冗長システムにブリッジできる。つまり、8台までのカメラまたはコンバーターを、1台の100GイーサネットIPビデオシステムに統合できるのだ。10Gイーサネット製品が1本の接続を使用している場合、Blackmagic StudioBridge 10G PWRは、冗長構成の放送システム用に2つの100Gイーサネット接続にブリッジ可能。また、このコンバーターには4つの独立した内部電源があり、各10Gイーサネットポートで90WのPoE++電源を供給できる。Blackmagic StudioBridge 10G PWRは、6月より世界中のBlackmagic Design販売店にてUS$2,495で発売予定。

Blackmagic StudioBridge 10G PWRは、NAB 2026のBlackmagic Designブース（#N2502）にて展示される。

Blackmagic StudioBridge 10G PWRは、低コストのシングルリンク10GイーサネットSMPTE-2110接続を、ハイエンドの冗長構成の100Gイーサネットシステムにブリッジできるよう設計されている。8チャンネルの10Gイーサネットを変換および結合して、冗長構成の100Gイーサネット接続のペアにする。つまり、8つの独立した10GイーサネットUltra HDデバイスを接続可能だ。各10Gイーサネットポートは、90WのPoE++電源を供給するので、コンバーターやカメラなどの機器にイーサネット接続から直接給電できる。

BlackmagicのST 2110 IP製品は、SMPTE 2110に準拠している。この規格は、IP放送ネットワークを介する10-bitビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、記述を規定するものだ。また、SDI入力を共通のPTPクロックに再同期できる。あるいは、PTPクロックから生成されたリファレンス出力に外部機器をロックすることも可能。

100Gイーサネットを搭載したすべてのBlackmagic SMPTE-2110製品と一部の10Gイーサネットモデルは、2つの独立したイーサネットポートによる冗長構成になっている。SMPTE-2110の冗長性は、2つの同一のビデオとオーディオの信号を2つの独立したネットワーク接続を通じて送信することで実現される。予備のイーサネットポートを別のイーサネットスイッチに接続すると、冗長性がさらに向上する。この冗長性は、SMPTE 2022-7（Seamless Protection Switching）と呼ばれる。2つの接続のRTPパケットをシーケンス番号で比較し、先に受信したパケットのピクセルを用いて完全なビデオフレームを再構築する。この切り替えは、リアルタイムで完璧にシームレスに行われ、コマ落ちやオーディオグリッチは発生しない。

「弊社の10G Ethernet 2110 IP製品を使用すれば、低コストでライブプロダクションシステムを構築できますが、課題は常に、それらを大規模な冗長構成の100G放送システムに接続する方法です」と語るのは、Blackmagic DesignのCEO、グラント・ペティ。「StudioBridge 10G PWRはその問題を解消するだけではありません。1台のコンバーターで8台のStudio Cameraを接続および給電できるのは本当にエキサイティングです。非常に優れた製品であり、完全な冗長性を持つ大規模なカメラシステムを簡単に構築できるので、大いに気に入っていただけると思います。」

Blackmagic StudioBridge 10G PWRの機能

  *  8系統の10Gイーサネット接続を冗長構成の100Gイーサネットシステムにブリッジ。
  *  冗長構成の100GイーサネットはSMPTE-2022-7に完全準拠。
  *  各10Gイーサネットポートが90WのPoE++電源に対応。
  *  専用のNMOS接続でIPソースのルーティングが可能。
  *  2Uラックマウントデザインで前面から後方への冷却システムを採用。
  *  フロントパネルのLCDでビデオ入出力のモニタリングが可能。
  *  フロントパネルのスピーカーとヘッドフォンでオーディオのモニタリングが可能。
  *  冗長構成のデュアルAC電源で放送の信頼性を確保。
  *  13ヶ国語のインターフェースで世界中で使用可能。

ご購入と価格

Blackmagic StudioBridge 10G PWRは、6月より世界中のBlackmagic Design販売店にてUS$2,495（税抜価格）で発売予定。

フォト

Blackmagic StudioBridge 10G PWRおよび他のBlackmagic Design製品の写真はこちら www.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。

Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/

