BLACKMAGIC DESIGN PRESENTAIL NUOVO BLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR

  Il nuovo convertitore permette di collegare e alimentare fino   a 8 canali 10G Ethernet IP 2110 nei sistemi ridondanti 100G Ethernet

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic StudioBridge 10G PWR, che permette di collegare 8 connessioni 10G Ethernet SMPTE-2110 separate ai moderni sistemi ridondanti 100G SMPTE-2022-7. In questo modo è possibile combinare fino a 8 camere o convertitori nei sistemi di video IP 100G Ethernet. Se i prodotti 10G utilizzano una singola connessione, allora Blackmagic StudioBridge 10G PWR può anche collegarsi a 2 connessioni 100G Ethernet per ottenere un sistema broadcast ridondante. Inoltre questo convertitore dispone di 4 alimentatori interni indipendenti così da poter alimentare ciascuna connessione 10G Ethernet con 90W PoE++. Blackmagic StudioBridge 10G PWR sarà disponibile a giugno dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$2495.

Blackmagic StudioBridge 10G PWR sarà in dimostrazione allo stand N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

Blackmagic StudioBridge 10G PWR è ideato per collegare connessioni economiche 10G Ethernet SMPTE-2110 ai sistemi ridondanti 100G Ethernet di alta fascia. Converte e combina 8 canali 10G Ethernet in una coppia ridondante di connessioni 100G Ethernet, così da poter collegare 8 singoli dispositivi Ultra HD 10G Ethernet. Ogni porta 10G Ethernet include alimentazione PoE++ da 90W per alimentare direttamente dispositivi come convertitori e camere.

I dispositivi Blackmagic 2110 IP sono conformi allo standard SMPTE-2110, che definisce trasporto, sincronizzazione e descrizione di video, audio e dati ausiliari a 10 bit nelle reti broadcast IP. Sono anche in grado di risincronizzare gli ingressi SDI con un comune clock PTP o, in alternativa, di agganciare i dispositivi esterni all’uscita di riferimento, generata dal clock PTP.

Tutti i dispositivi Blackmagic SMPTE-2110 dotati di 100G Ethernet, e alcuni modelli con 10G Ethernet, dispongono di 2 porte ethernet separate per garantire la ridondanza. La ridondanza SMPTE-2110 invia due copie identiche dell’audio e del video a due connessioni di rete separate. Funziona ancora meglio quando si collegano le porte ethernet ridondanti a due switch di rete distinti. Questa ridondanza, chiamata SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, confronta i pacchetti RTP in ingresso su entrambe le connessioni ethernet in base al numero di sequenza e poi ricostruisce un fotogramma video perfetto utilizzando il pacchetto di pixel che arriva per primo. Il passaggio avviene in tempo reale ed è completamente fluido, senza perdita di fotogrammi né interruzioni audio.

“I nostri dispositivi 10G Ethernet 2110 IP rappresentano una soluzione a prezzi molto accessibili per realizzare sistemi di produzione dal vivo, ma può essere complicato connetterli ai più grandi sistemi broadcast 100G ridondanti”, ha affermato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Lo StudioBridge 10G PWR risolve questo problema, e poi è così potente da poter collegare e alimentare 8 Studio Camera con un singolo convertitore. Siamo convinti che gli utenti lo apprezzeranno molto perché rende semplicissimo realizzare sistemi di ripresa su larga scala con ridondanza completa!”.

Caratteristiche di Blackmagic StudioBridge 10G PWR:

  *  Collega 8 connessioni 10G Ethernet ai sistemi ridondanti 100G Ethernet SMPTE-2022-7
  *  100G Ethernet ridondante per una totale conformità SMPTE-2022-7
  *  Supporta alimentazione PoE++ da 90W su ciascuna porta 10G Ethernet
  *  Include una connessione NMOS dedicata per il routing di sorgenti IP
  *  Design da 2 RU con sistema di raffreddamento front-to-back
  *  Display LCD sul pannello frontale per il monitoraggio di ingressi e uscite video
  *  Speaker e presa per cuffie sul pannello frontale per il monitoraggio audio
  *  Alimentazione AC ridondante per operazioni broadcast senza interruzioni
  *  Localizzazione in 13 lingue.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic StudioBridge 10G PWR sarà disponibile a giugno a US$2495, imposte escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic StudioBridge 10G PWR e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

