BLACKMAGIC DESIGN发布新品 ATEM MONITORING RACK PANEL

  ATEM切换台机架式控制面板，自带SMPTE-2110 IP视频到12G-SDI和HDMI监看转换器！

NAB 2026，美国拉斯维加斯 - 2026年4月13日，星期一 - Blackmagic Design今日宣布推出新品ATEM Monitoring Rack Panel，这款型号结合了监看转换器和控制面板，能与ATEM Constellation IP现场制作切换台搭配使用。ATEM Monitoring Rack Panel可将SMPTE 2110 IP转换成HDMI和12G-SDI，可用于连接监看设备。同时，其前面板还搭载用于切换台控制的输入按钮，并配有LCD和对讲接口。ATEM Monitoring Rack Panel将于6月起由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价US$995。

ATEM Monitoring Rack Panel将于2026年度NAB展会的N2502号Blackmagic Design展位上亮相。

ATEM 4 M/E Constellation IP拥有广播级设计，采用前后散热系统，因此前面板控制空间相对紧凑。为优化控制布局，用户可以在机架上增添ATEM Monitoring Panel。它与常规ATEM Constellation SDI型号具有相同的控制，然而却是独立的监看转换器和控制面板的组合。它采用机架式设计，并搭载优质按钮，便于运行ATEM 4 M/E Constellation IP切换台，甚至还设有专门的以太网控制端口！它还可以作为冗余10G以太网SMPTE-2022-7到12G-SDI和HDMI转换器，连接到本地视频监看。前面板还搭载5针对讲接口。

“ATEM Constellation IP采用前后散热设计，这意味着我们需要移除SDI ATEM Constellation型号上的前面板控制按钮，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说道，“而前面板控制按钮在各类活动制作或工程测试中非常实用，因此我们采用了ATEM 2 M/E Constellation 4K的前面板，并对它进行改装，让它不仅可以作为控制面板，还可以作为视频转换器用于HDMI或SDI监看！”

ATEM Monitoring Rack Panel功能一览

  *  内置监看转换器的机架式ATEM控制面板。
  *  可将10G以太网SMPTE-2110转换到12G-SDI和HDMI输出。
  *  搭载2个冗余10G以太网端口，符合SMPTE-2022-7规范。
  *  设有专用NMOS接口，用于指派IP源。
  *  前面板搭载LCD屏幕，用于监看视频和音频表。
  *  前面板搭载5针广播级对讲耳机接口。
  *  双冗余AC电源供应，实现播出可靠性。

供货及价格

ATEM Monitoring Rack Panel将于6月起由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价US$995，不含税。

新闻图片

获取ATEM Monitoring Rack Panel产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

