BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJE NOWY ATEM MONITORING RACK PANEL

  Konwerter wideo IP SMPTE-2110 na 12G-SDI i HDMI z funkcją monitorowania,   wbudowany w panel sterowania mikserem ATEM z konstrukcją do montażu w racku.

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś nowy ATEM Monitoring Rack Panel, połączenie konwertera monitorowania i panelu sterowania, który można używać z mikserami do produkcji na żywo ATEM Constellation IP. ATEM Monitoring Rack Panel konwertuje SMPTE 2110 IP na HDMI i 12-SDI w celu podłączania do monitorów, ale posiada też przyciski wejścia na panelu sterowania do sterowania mikserem, a także LCD i złącze talkback. ATEM Monitoring Rack Panel będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 995 USD.

ATEM Monitoring Rack Panel zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

Konstrukcja w stylu nadawczym ATEM 4 M/E Constellation IP ma chłodzenie od przodu do tyłu, co ogranicza przestrzeń na elementy sterujące na panelu. Ten problem można rozwiązać, dodając do racka ATEM Monitoring Panel, który ma te same elementy sterujące, co modele ATEM Constellation SDI, ale stanowi połączenie niezależnego konwertera monitorowania i panelu sterowania. Posiada konstrukcję do montażu w racku z wysokiej jakości przyciskami do obsługi miksera ATEM 4 M/E Constellation IP. Ma nawet dedykowany port Ethernet. Działa też jako redundantny konwerter Ethernet 10G SMPTE-2022-7 na 12G-SDI i HDMI do lokalnego monitorowania wideo. Panel sterowania posiada nawet 5-pinowe złącze talkback.

„Chłodzenie od przodu do tyłu w ATEM Constellation IP wiązało się z koniecznością usunięcia z przedniego panelu elementów sterujących, które można znaleźć w modelach ATEM Constellation SDI” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Jednak elementy sterujące na przednim panelu idealnie nadają się do konfiguracji w trakcie wydarzeń lub testów technicznych, więc przerobiliśmy panel ATEM 2 M/E Constellation 4K, zamieniając go nie tylko w panel sterowania, ale również w konwerter wideo do monitorowania HDMI lub SDI”.

Charakterystyka ATEM Monitoring Rack Panel

  *  Konwerter do monitorowania wbudowany w panel sterowania ATEM z konstrukcją do montażu w racku.
  *  Konwersja 10G Ethernet SMPTE-2110 na sygnały wyjściowe 12G-SDI i HDMI.
  *  2 redundantne porty Ethernet 10G w pełni zgodne z SMPTE-2022-7.
  *  Zawiera dedykowane łącze NMOS do routingu źródeł IP.
  *  LCD na panelu sterowania do monitorowania wideo i mierników audio.
  *  Panel sterowania zawiera 5-pinowe złącze nadawcze talkback.
  *  Podwójne, redundantne zasilanie AC dla niezawodnej transmisji.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

ATEM Monitoring Rack Panel będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 995 USD.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia ATEM Monitoring Rack Panel, a także innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

