BLACKMAGIC DESIGN사, 더 강력하고 더 저렴해진 6G‑SDI MINI CONVERTER 발표

  최대 2160p30의 모든 포맷 지원을 위한 6G-SDI와 HDMI 인스턴트 락, 3D LUT 등이 탑재된 신규 모델

InterBEE 2017 일본, 동경 - 2017년 11월 15일 - Blackmagic Design은 오늘 SDI에서 HDMI로 HDMI에서 SDI로 변환하는 새로운 방송급 6G‑SDI 미니 컨버터를 발표했다. 이번 신규 모델은 이전 3G‑SDI 및 4K 모델보다 더욱 강력한 기능을 낮은 가격으로 제공한다. Mini Converter HDMI to SDI 6G는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$145에, Mini Converter SDI to HDMI 6G는 US$185에 구입할 수 있다.

Micro Converter SDI to HDMI 6G와 Micro Converter HDMI to SDI 6G는 모두 일본 InterBEE Blackmagic Design 부스 8211에서 시연될 예정이다.

Mini Converter SDI to HDMI 6G 모델과 Mini Converter HDMI to SDI 6G 모델은 SDI를 HDMI로 또는 HDMI를 SDI로 최대 2160p30의 모든 포맷까지 변환 가능하다. 두 가지 모델 모두 전문가용 멀티 레이트 6G‑SDI를 지원하며 기존 SDI 방송 장비와도 모두 호환된다. 모델에 따라 AES/EBU 오디오 입력 또는 출력과 함께 HDMI 아날로그를 지원한다.

SDI to HDMI 6G 모델은 이전 모델에서는 사용할 수 없었던 HDMI 인스턴트 락 기능과 33 포인트 3D LUT를 새롭게 지원한다.

HDMI TV 및 프로젝터는 모니터에 새로운 소스를 연결하면 신호가 완전히 잠기기까지 시간이 걸린다. Mini Converter SDI to HDMI 6G에서 지원하는 HDMI 인스턴트 락 기능은 활성화된 HDMI 신호를 지속적으로 화면에 전송하는 방식으로 이러한 문제를 해결한다. 이러한 이유로 사용하는 신호와 같은 포맷과 프레임 속도를 가진 소스 변경 시에 사용자는 글리치 현상 없는 깨끗한 장면 전환이 가능하다.

예를 들어 사용자는 Mini Converter SDI to HDMI 6G를 비디오 라우터 출력에 연결하여 대형 HDMI TV 화면으로 영상을 모니터링할 수 있다. 라우터 출력을 변경하면 HDMI TV에서 새로운 신호에 바로 인스턴트 락 기능이 적용되어 동기화할 필요가 없다.

Mini Converter SDI to HDMI 6G는 고정밀 장편 영화 품질의 컬러 변환을 위해 풀 33포인트 3D LUT를 지원한다. 촬영장에서 모니터링하는 동안 커스텀 룩 생성, 컬러 변경, 감마 변경에 LUT를 실시간으로 적용할 수 있다. Mini Converter SDI to HDMI 6G를 3D LUT 프로세서로 사용할 수 있다는 것을 의미한다. 3D LUT는 DaVinci Resolve와도 호환하므로 사용자는 촬영장과 후반 제작 단계에서 같은 LUT를 사용하여 일관된 컬러를 사용할 수 있다.

오디오 작업에서는 Mini Converter SDI to HDMI 6G 모델을 통해 SDI의 오디오를 HDMI, AES/EBU, 균형 오디오 출력으로 디임베드할 수 있다. HDMI to SDI 6G 모델은 HDMI, 균형 아날로그, 디지털 AES/EBU 오디오 입력에서 수신되는 오디오 신호를 SDI 출력에 임베드할 수 있다.

“새로운 6G‑SDI Blackmagic Mini Converter 모델은 새로운 첨단 기능과 함께 풀 10비트 방송 품질의 영상 처리 기능을 낮은 가격에 지원하는 놀라운 제품입니다.”라고 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티씨가 말했다. “새로운 컨버터는 대형 화면 TV부터 노트북 컴퓨터까지 모든 기기를 사용할 수 있게 하는 놀라운 제품으로 심지어 SDI 장비 및 시설에서도 디지털 시네마 프로젝터 사용이 가능합니다.”

다양한 전문 방송 컨버터의 제품군 중 하나인 Blackmagic Mini Converter는 경제적인 Micro Converter에서 제공하는 모든 기능뿐만 아니라 더욱 다양한 첨단 기능까지 사용 가능한 고급 모델이다. 최대 2160p60의 SD, HD, UHD와 호환 가능한 3G, 6G, 12G‑SDI 모델로 제공된다. Blackmagic Mini Converter와 Teranex Mini Converter는 균형 아날로그 및 AES/EBU 오디오, 리던던트 입력, 아날로그 비디오, 광섬유 등 다양한 종류의 연결을 지원한다.

가격 및 구매처

Mini Converter HDMI to SDI 6G는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$145에, Mini Converter SDI to HDMI 6G는 US$185에 구입할 수 있다.

제품 사진

Mini Converter HDMI to SDI 6G 그리고 Mini Converter SDI to HDMI 6G의 제품 사진과 다른 Blackmagic Design사의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G‑SDI와 12G‑SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

 

 

 

