BLACKMAGIC DESIGN LANCIERT POTENTE NEUE 6G‑SDI‑MINIKONVERTER ZU NEUEN GÜNSTIGEREN PREISEN

  Die Neuen bieten 6G-SDI für alle Formate bis zu 2160p/30, HDMI-Instant-Lock, 3D-LUTs und mehr

InterBEE 2017, Tokio, Japan, USA – 15. November 2017 – Blackmagic Design hat heute neue 6G-SDI-Minikonverter in Broadcastqualität für Konvertierungen von SDI nach HDMI und von HDMI nach SDI herausgebracht. Die neuen Modelle bieten technisch höher entwickelte Funktionen als die von ihnen ersetzten 3G-SDI- und 4K-Vorgängermodelle. Des Weiteren werden sie zu neuen günstigeren Preisen angeboten. Den Mini Converter HDMI to SDI 6G gibt es zum Preis von 145 USD und der Mini Converter SDI to HDMI 6G kostet 185 USD. Beide Modelle sind bei Blackmagic Design Händlern erhältlich und sofort lieferbar.

Die beiden neuen Minikonverter werden bei der InterBEE in Japan am Blackmagic Design Stand 8211 vorgeführt.

Die Modelle Mini Converter SDI to HDMI 6G und Mini Converter HDMI to SDI 6G konvertieren Videosignale von SDI nach HDMI bzw. HDMI nach SDI in allen Formaten bis zu 2160p/30. Beide haben professionelle multiratefähige 6G-SDI-Anschlüsse an Bord, die diese Modelle mit sämtlichem existenten SDI-Broadcastequipment kompatibel machen. Modellabhängig sind ebenfalls Ein- und Ausgänge für Analog- und AES/EBU-Audio vorhanden.

Das 6G-Modell für die Richtung SDI nach HDMI bietet zusätzlich HDMI-Instant-Lock und unterstützt 33-Punkt-3D-LUTs. Letztere gehören zu den neuen, hochentwickelten Merkmalen, die bei den Vorgängermodellen nicht vorhanden sind.

Bei HDMI-Fernsehern und -Projektoren kann es gefühlt ewig dauern, bis bei einem Quellenwechsel das neue Signal korrekt ausgelesen dargestellt wird. Dieses Problem bewältigen Mini Converter SDI to HDMI 6G mit ihrer HDMI-Instant-Lock-Funktion, mit der ein angeschlossenes Display ständig mit einem aktiven HDMI-Signal beschickt wird. Beim Wechseln zu Quellen im gleichen Videoformat und mit der gleichen Framerate wird so ein pannenfreies sauberes Schalten ermöglicht.

Um die Signale auf einem Großbildfernseher zu kontrollieren, kann man bspw. einen Mini Converter SDI to HDMI 6G an den Ausgang einer Videokreuzschiene anschließen. Bei einem Wechsel der Signalausgabe der Kreuzschiene wird unmittelbar auf das neue Signal zugegriffen, ohne dabei erst synchronisieren zu müssen.

Der Mini Converter SDI to HDMI 6G wartet mit einer 33-Punkt-Look-up-Tabelle auf, die für eine kinofilmgerechte, hochpräzise Farbkonvertierung sorgt. Dies gestattet die Anwendung von LUTs, um so bereits beim Monitoring am Set in Echtzeit maßgeschneiderte Looks zu kreieren und die Gammaeinstellungen zu justieren. Darüber hinaus gestattet dies den Einsatz des Mini Converter SDI to HDMI 6G als 3D-LUT-Prozessor. Da 3D-LUTs überdies mit DaVinci Resolve kompatibel sind, können am Set und in der Postproduktion dieselben LUTs verwendet werden.

In Sachen Audio ermöglicht das Mini Converter SDI to HDMI 6G Modell das Herauslösen von Ton aus SDI-Signalen für HDMI bzw. für die Ausgabe von AES/EBU- oder symmetrischem Audio. Das 6G-Modell für die Gegenrichtung hingegen kann in HDMI eingehende und über die symmetrischen analogen oder digitalen AES/EBU-Eingänge empfangene Audiosignale in die SDI-Ausgabe einbetten.

„Die neuen 6G-SDI Blackmagic Mini Converter Modelle sind besonders klasse, weil sie es Nutzern ermöglichen, mit erweiterten neuen Features 10-Bit-Video in Broadcastqualität zu verarbeiten. Noch dazu sind sie günstiger als je zuvor“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Die neuen Konverter geben Nutzern ein Mittel, wie sie alles vom Großbild-TV bis hin zum Laptop, ja sogar digitale Kinoprojektoren, mit ihren existenten SDI-Geräten und -Systemen einsetzen können!“

Blackmagic Mini Converter gehören zur Großfamilie der professionellen Broadcastkonverter, zu der auch die erstaunlich erschwinglichen Micro Converter sowie hoch entwickelte Modelle mit erheblich breiterem Funktionsumfang zählen. Die Produktreihe enthält 3G-, 6G- und 12G-SDI-Modelle, die mit den Videoformaten SD, HD und Ultra HD bei hohen Frameraten von bis zu 2160p/60 kompatibel sind. Blackmagic Konverter der Produktreihen Mini Converter und Teranex Mini unterstützen eine Vielzahl von Anschlüssen für symmetrisches Analog- und AES/EBU-Audio, redundante Eingänge, Analogvideo, Glasfaser und mehr.

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Den Mini Converter HDMI to SDI 6G gibt es zum Preis von 145 USD und der Mini Converter SDI to HDMI 6G kostet 185 USD. Beide Modelle sind aktuell lieferbar und von Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Mini Converter HDMI to SDI 6G, des Mini Converter SDI to HDMI 6G und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Digitalrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

 

 

 

