BLACKMAGIC DESIGN사, 신제품 BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G 발표

  100G 이더넷을 탑재해 최대 440fps의 고속 프레임 레이트 SMPTE-2110 출력   영상으로 라이브 프로덕션에 시네마틱한 품질을 제공하는 혁신적인 디지털 필름 카메라!

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘 URSA Cine 제품군의 신형 모델인 Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G를 발표했다. 이 제품은 100G 이더넷을 탑재해 최대 440fps에서 SMPTE-2110 라이브 프로덕션의 고속 프레임 레이트 영상을 출력한다. URSA Cine 12K LF의 혁신적인 디지털 카메라 기능을 바탕으로 대형 포맷 RGBW 36x24mm 센서를 탑재한 이 신형 모델은 추가로 비약적으로 빨라진 네트워크 속도가 더해져 시네마틱한 영상 품질의 라이브 프로덕션 워크플로가 가능하다. Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G는 오는 3분기(Q3)부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 미화 $8,995에 구매할 수 있다.

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G는 NAB 2026의 Blackmagic Design 부스인 #N2502에서 시연될 예정이다.

이제 라이브 프로덕션에도 세계 최첨단 디지털 필름 카메라를 사용할 수 있게 되었다. 이는 라이브 방송 제작사도 드디어 영화계에게만 허락되었던 시네마틱한 고품질 영상을 다룰 수 있게 되었다는 의미다. 다른 어떤 방송 카메라도 Blackmagic URSA Cine의 뛰어난 다이나믹 레인지나 프레임 레이트, 컬러 사이언스와 견줄 수 없는 이유는 이 카메라가 영화와 라이브 프로덕션에 모두 사용될 수 있으며, 사용자가 원하는 어떤 작업도 수행할 수 있는 카메라이기 때문이다.

카메라 메뉴에서 ‘SMPTE-2110 Live’로 설정하면, 카메라가 그 즉시 생방송 스튜디오 카메라로 전환된다. 즉, 이더넷 연결 단자를 통해 실시간으로 SMPTE-2110 IP 비디오를 수신할 수 있다. 이때 카메라는 기존 방송 카메라를 훨씬 뛰어넘는 성능인 최대 2160p60에 이르는 시네마틱한 영상 품질과 16스탑 다이나믹 레인지를 제공한다. 이뿐만 아니라, 100G 카메라 모델은 영상을 최대 440fps로 실시간 제공하여 놀라운 슬로우모션의 스포츠 리플레이 영상을 만들 수 있다.

Blackmagic의 6세대 컬러 사이언스는 자연스럽고 아름다운 피부톤을 위한 초정밀 색재현과 함께 첨단 URSA Cine 센서에 맞는 수많은 개선된 이미지 성능들을 담았다. 데이터 처리 파이프라인은 영화 제작용 3D LUT 및 확장 비디오, 비디오 색영역을 활용해 재설계되었으며, 사용자가 제작한 LUT를 적용해 고유한 영상룩을 출력할 수 있다. 컬러 커렉터 적용 후에 LUT가 적용되기 때문에, 색보정된 값이 전체 필름 색영역 위에 입혀진다. Rec. 709, 2020 및 PQ 등의 사전 로딩한 LUT를 사용해 다양한 색공간을 출력할 수 있으며, 게다가 사용자가 색영역 압축을 사용자 지정할 수도 있다. URSA Cine에는 이제 서로 다른 출력을 위해 2개의 3D LUT 프로세서와 SMPTE-2110 출력만을 위한 전용 3D LUT를 추가로 탑재했다.

B4 렌즈 마운트 옵션을 사용하면 방송용 렌즈를 Blackmagic URSA Cine 12K에 장착할 수 있다. B4 렌즈는 전자식 제어로 반응이 빨라 라이브 프로덕션에 이상적이다. 마운트 광학 기술은 RGBW 센서에 적합하며 센터 크로핑 모드를 통해 UHD를 높은 프레임 레이트에서 촬영할 수 있다. 또한 B4 컨트롤 케이블 옵션을 사용하면 카메라의 7핀 EXT 커넥터를 12핀 Hirose B4 렌즈 제어 커넥터로 바꿀 수 있다.

Blackmagic Media Dock은 편집과 색보정 작업을 더욱 빠르고 간단하게 만들어 가속화된 후반 제작 워크플로가 가능하다. 최대 3개의 Blackmagic 미디어 모듈을 장착하여 여러 대의 Blackmagic URSA Cine 카메라에서 촬영한 미디어에 고속으로 동시에 접속할 수 있다. 반면에 Blackmagic Media Dock Ultra는 압도적으로 빠른 2개의 100G 이더넷 포트를 탑재하여 다수의 사용자가 동시에 접속하는 환경에서도 훨씬 뛰어난 성능을 제공한다.

크고 밝은 7인치 스튜디오 뷰파인더와 함께 URSA Cine를 라이브 프로덕션 카메라로 탈바꿈할 수 있다. 터치스크린을 탑재한 이 뷰파인더는 카메라와 함께 작동하여 모든 카메라 메뉴를 제어할 수 있다. 또한 선셰이드와 밝기, 대비, 포커스 피킹을 위한 컨트롤을 탑재하였다. 카메라 전면에 있는 USB-C 포트에 연결해 전원을 공급받기 때문에 설치 역시 간편하다.

Blackmagic URSA Cine를 라이브 프로덕션 카메라로 사용하면 카메라에 내장된 DaVinci Resolve의 프라이머리 컬러 커렉터를 사용할 수 있어 이제 실시간으로 영상의 색상을 보정할 수 있다. 또한 ATEM Camera Control Panel에서 기존 스타일의 조리개 및 블랙 레벨, RGB 컬러 틴트 컨트롤을 사용할 수도 있다. 여기서 한 단계 발전하여 DaVinci Resolve 컨트롤 패널을 함께 사용하면 트랙볼 및 Y, R, G, B 채널에 대한 리프트, 감마, 게인 컨트롤을 각각 조절할 수 있다. 이 강력한 컬러 커렉터를 URSA Cine 센서의 16스탑 다이나믹 레인지와 함께 사용하면 기존 방송 카메라로는 불가능했던 놀라운 시네마틱한 영상룩을 재현해 낼 수 있다.

“URSA Cine 12K는 훌륭한 디지털 필름 카메라이지만 우리는 이 카메라가 가진 시네마틱한 영상 품질을 라이브 프로덕션에서도 사용할 수 있길 정말 원했다. 100G 이더넷을 탑재한 이 모델 덕분에 우리는 이전에 누구도 생각하지 못했던 방식으로 이룰 수 있었다”라며 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티(Grant Petty)가 전했다. “100G 이더넷을 탑재해 영화 같은 영상의 SMPTE-2110 라이브 비디오를 최대 440fps에서 고속 프레임 레이트로 찍을 수 있으며, 여기에 새로운 Studio Viewfinder 및 B4 렌즈 마운트를 사용해 URSA Cine 카메라를 진정한 방송 카메라로 변신시킬 수 있게 되었다. 이는 라이브로 시네마틱한 영상을 얻을 수 있어 방송 이미지 품질에 혁신을 불어올 것으로 믿고 있다.”

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G 주요 기능

  *  16스탑의 다이나믹 레인지를 갖춘 시네마틱 대형 포맷 센서
  *  SMPTE-2110 출력을 최대 440fps의 고속 프레임 레이트로 지원
  *  업계 표준 연결 단자를 탑재한 가볍고 견고한 카메라 본체
  *  PL/잠금 지원 EF/LPL/B4 방송용 렌즈 마운트 옵션
  *  실시간 12K 편집 작업을 위한 Blackmagic RAW
  *  모아레 및 앨리어싱 현상 감소를 위한 고성능 OLPF
  *  데이터 처리 파이프라인을 개선한 새로운 6세대 컬러 사이언스
  *  다양한 조건에서의 촬영을 위한 내장 ND 필터
  *  12K에서 최대 80fps, 8K에서 144fps, 4K에서 240fps로 Blackmagic RAW 촬영 지원
  *  Blackmagic Media Dock과 호환하는 녹화 미디어
  *  네트워크 연결을 위한 고속 Wi-Fi 및 10G 이더넷, 또는 모바일 데이터 연결 지원
  *  내장 RTMP 및 SRT 라이브 스트리밍 기능
  *  라이브 DaVinci 하드웨어 컬러 커렉터 내장
  *  Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder 옵션
  *  신속한 터치 컨트롤을 위한 첨단 Blackmagic OS 지원
  *  현지화를 위한 13개국 언어 지원
  *  후반 제작을 위한 DaVinci Resolve Studio 무료 제공

가격 및 구입 안내

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G는 오는 3분기(Q3)부터 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러를 통해 미화 $8,995(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

 

 

 

 

