BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA O NOVO HYPERDECK STUDIO MINI

  O primeiro deck broadcast miniaturizado do mundo com gravação ininterrupta em gravadores SD duplos em todos os formatos SD, HD e Ultra HD de até 2160p30.

Manchester, (Reino Unido) - 6 de fevereiro de 2017 - A Blackmagic Design anunciou hoje o HyperDeck Studio Mini, um deck profissional miniaturizado que grava e reproduz vídeos de 10 bits de qualidade broadcast usando cartões SD e UHS-II prontamente disponíveis. O HyperDeck Studio Mini inclui 6G-SDI para o funcionamento com todos os formatos SD, HD e Ultra HD de até 2160p30. O HyperDeck Studio Mini é único porque inclui HDMI para monitoramento, um gerador de sincronismo integrado e ethernet para o carregamento de mídias via FTP, assim, também torna-se uma solução ideal para projetos de sinalização digital.

O HyperDeck Studio Mini está disponível agora por US$ 695 através de revendedores da Blackmagic Design no mundo todo.

O design miniaturizado avançado do HyperDeck Studio Mini coloca os poderosos recursos de um deck de nível profissional em um tamanho compacto de apenas 5.5 polegadas de largura e 1.5 polegadas de altura. Esta incrível miniaturização foi possível porque o HyperDeck Studio Mini grava em cartões SD acessíveis e comumente disponíveis que são uma fração do tamanho de SSDs e outras mídias profissionais. O design é baseado no formato do Teranex Mini, tornando-o modular para que clientes possam montar o HyperDeck Studio Mini usando a Teranex Mini Rack Shelf opcional e combiná-lo com outros produtos para criar um deck completamente personalizado com base nos seus fluxos de trabalho.

Por exemplo, os clientes trabalhando com material analógico, podem combiná-lo com um conversor Teranex Mini Analog to SDI na entrada e um conversor Teranex Mini SDI to Analog na saída para criar um deck analógico em apenas uma única unidade de rack. O HyperDeck Studio Mini pode ser usado com o ATEM Television Studio HD, o Blackmagic Web Presenter, a URSA Mini e o Blackmagic MultiView 4 em qualquer combinação. Este design também significa que clientes podem misturar e combinar módulos para montar soluções personalizadas.

O tamanho pequeno do HyperDeck Studio Mini significa que clientes podem usá-lo para gravação em eventos multicâmera, como decks de reprodução para enormes sinais digitais multitela, em suítes e salas de exibição para avaliação e aprovação de clientes, na pós-produção com um sistema de edição ou até como uma fonte de sinais de preenchimento e chave para transmitir animações gráficas broadcast para um switcher de produção ao vivo. Com o HyperDeck Studio Mini, as combinações e possibilidades são praticamente infinitas.

O HyperDeck Studio Mini inclui conexões 6G-SDI da mais alta qualidade, sendo compatível com todos os equipamentos SD, HD e Ultra HD e formatos de até 2160p30. Também inclui recursos como entrada e saída de sincronização com um gerador de sincronismo integrado e uma saída HDMI para a conexão com televisores de tela grande e projetores. As saídas SDI de dupla ligação podem ser usadas para transmitir sinais de preenchimento e chave separados quando operando em formatos HD e reproduzindo arquivos ProRes RGBA que incluem um canal alfa. As saídas de preenchimento e chave foram projetadas para permitir que os clientes enviem gráficos com canal alfa a um switcher para o chaveamento downstream sobre o vídeo ao vivo. O HyperDeck Studio Mini também possui uma conexão RS-422 para controle de deck, ethernet para carregar arquivos via FTP e uma fonte de alimentação AC integrada com um conector padrão IEC, assim ele pode ser usado em qualquer lugar do mundo.

As conexões de sincronização e o gerador de sincronismo integrados permitem que os clientes conectem e casem múltiplos HyperDeck Studio Mini juntos para que todos reproduzam em perfeita sincronia. Isso significa que os clientes podem usar o HyperDeck Studio Mini para controlar enormes sinais digitais multitela de 8K, 16K ou de resolução mais alta ao combinar múltiplos HyperDeck Studio Minis para reproduzir em sincronia em múltiplos displays Ultra HD. Os decks podem ser controlados remotamente usando o protocolo de controle ethernet do HyperDeck e até o carregamento de novos conteúdos pode ser feito via FTP. Além disso, como os arquivos de mídia estão armazenados localmente nos cartões SD, os clientes nunca precisam se preocupar em perder a reprodução de vídeo em seus sinais digitais se a conexão da internet cair.

O HyperDeck Studio Mini inclui controles de transporte similares aos de decks tradicionais, incluindo um botão jog e uma roda shuttle. A tela LCD de alta resolução integrada exibe informações de transporte e código de tempo, além de uma visualização em miniatura colorida do clipe atual sendo gravado ou reproduzido. Ela também exibe informações sobre o status de cada cartão, juntamente com o formato de vídeo, informações sobre a taxa de quadros e os níveis de áudio, tudo no mesmo display.

O HyperDeck Studio Mini inclui gravadores SD duplos que funcionam tanto em cartões SD quanto em cartões UHS-II de alto desempenho. Os cartões SD são comumente disponíveis, acessíveis e extremamente confiáveis, o que os tornam perfeitos para uso como armazenamento profissional de vídeos broadcast. Você pode usar cartões SD padrão para vídeos SD e HD e cartões UHS-II podem ser usados para Ultra HD. Como os cartões SD não se deterioram com o tempo e são incrivelmente pequenos, os clientes podem criar uma biblioteca inteira de arquivos do seu conteúdo e ocupar apenas uma fração do espaço necessário para outros tipos de mídias.

Diferentemente de decks tradicionais, o HyperDeck Studio Mini conta com balística de playback instantâneo, assim os clientes nunca têm que esperar pela marcação do vídeo. Qualquer quadro de vídeo pode ser reproduzido instantaneamente de qualquer cartão a qualquer hora. Os gravadores duplos também permitem a gravação ininterrupta, o que é perfeito para a gravação de eventos mais longos. Quando o primeiro cartão fica cheio, a gravação continua automaticamente no próximo cartão. Os cartões são substituíveis em funcionamento, assim um cartão vazio pode ser trocado por um cartão cheio enquanto a gravação continua no outro slot.

O HyperDeck Studio Mini grava vídeos YUV de 10 bits ou RGB de 10 bits como ProRes, que é o formato de arquivo de vídeo profissional mais amplamente aceito no mundo! Os arquivos ProRes são compatíveis com programas como, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, entre outros; assim clientes podem simplesmente inserir o cartão nos seus computadores e começarem a edição, tudo sem ter que converter os arquivos. O HyperDeck Studio Mini também pode reproduzir arquivos ProRes HD 4:4:4:4 com um canal alfa em todos os formatos de até 1080p60 via as saídas SDI de preenchimento e chave. Isso permite a reprodução de animações gráficas broadcast para um switcher de produção ao vivo para fazer o chaveamento sobre o vídeo ao vivo em tempo real.

“O HyperDeck Studio Mini é um novo deck profissional revolucionário que é menor e mais versátil que qualquer outro deck no mundo,” disse Grant Petty, diretor executivo da Blackmagic Design. “É tão interessante porque ele possui os mesmos recursos poderosos de um deck broadcast de grande porte, ele grava em cartões SD incrivelmente pequenos e acessíveis, e possui um design modular que permite aos clientes criar seus próprios decks personalizados com base no que precisam! Simplesmente não existe outro deck tão pequeno com esse tanto de recursos de nível profissional!”

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO HYPERDECK STUDIO MINI

  *  Gravador e reprodutor SD, HD e Ultra HD
  *  1 x entrada 6G-SDI, 2 x saídas 6G-SDI, 1 x saída HDMI
  *  Dois slots de cartão SD para a gravação contínua em cartões SD ou UHS-II comuns.
  *  Suporte para os codecs ProRes e DNx
  *  Reprodução de ProRes 4444 com preenchimento e chave
  *  LCD para monitoramento, informações de status e configurações de menu
  *  FTP por ethernet
  *  Conexão RS-422 para controle remoto via ethernet
  *  Gerador de sincronismo interno
  *  Power Over Ethernet, PoE+
  *  Fonte de alimentação integrada

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O HyperDeck Studio Mini está disponível agora por US$ 695 através de revendedores da Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA A IMPRENSA

Fotos do HyperDeck Studio Mini e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis no site www.blackmagicdesign.com/press/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design cria os melhores produtos do mundo para edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e escâneres de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design introduziram uma revolução de qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto seus produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos 6G-SDI e 12G-SDI e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Fundada por líderes mundiais na engenharia e edição de pós-produção, a Blackmagic Design possui escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália. Para mais informações, por favor visite www.blackmagicdesign.com.

