BLACKMAGIC DESIGN YENI HYPERDECK STUDIO MINI'YI DUYURUYOR

  2160p30'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarında çift SD kart kaydedicilere aralıksız kayıt yapabilen dünyanın ilk minyatürize edilmiş yayın disk kaydedicisi.

Avrupa ülkeleri: Manchester, Birleşik Krallık - 6 Şubat 2017 - Blackmagic Design, yaygın olarak mevcut olan SD ve UHS-II kartlarına yayın kalitesinde 10-bit videoyu kaydeden ve geri oynatan minyatürize edilmiş bir profesyonel disk kaydedici olan HyperDeck Studio Mini'yi piyasaya sunduklarını açıkladı. HyperDeck Studio Mini 2160p30'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarıyla çalışması için 6G-SDI içerir. HyperDeck Studio Mini'yi eşsiz yapan özellikler, denetleme için HDMI, dahili bir sync üreteci, ve FTP aracılığıyla medyanın yüklenebilmesi için ethernet'in olmasıdır, böylece dijital levha işleri için de ayrıca ideal bir çözüm sunuyor.

HyperDeck Studio Mini'yi şimdi US$695'dan dünyanın her tarafında Blackmagic Design bayilerinden satın alabilirsiniz.

HyperDeck Studio Mini'nin gelişmiş minyatürize tasarımı, yalnızca 5.5 inç genişlik ve 1.5 inç uzunluktaki kompakt boyuta, bir profesyonel sınıf disk kaydedicinin güçlü özelliklerini sığdırıyor. HyperDeck Studio Mini SSD ve diğer profesyonel medyanın boyutundan çok daha küçük olan düşük maliyetli ve yaygın bulunan SD kartlara kayıt yaptığı için bu kadar minyatürize edilmesi mümkün olmuştur. Teranex Mini'nin yapı esasına dayanan bir tasarıma sahip olduğundan, kullanıcıların opsiyonel Teranex Mini Rack Shelf'i kullanarak HyperDeck Studio Mini'yi montajlayabilme ve iş akışlarına göre tamamiyle kişiselleştirilmiş bir disk kaydedici oluşturabilmeleri için başka ürünlerle birleştirebilme imkanı sunan modüler yapıya sahiptir.

Örneğin, analog kaynaklarla çalışan kullanıcılar, tek bir raf alanında analog bir disk kaydedici oluşturmak için girişte bir Teranex Mini Analog to SDI çevirici ve çıkışta bir Teranex Mini SDI to Analog çevirici ile birleştirebilirler. HyperDeck Studio Mini, ATEM Television Studio HD, Blackmagic Web Presenter, URSA Mini, Blackmagic MultiView 4 ile çeşitli kombinasyonlar halinde kullanılabilir. Bu tür bir tasarım kullanıcıların farklı modülleri bir araya getirerek kişiselleştirilmiş çözümler üretmelerini sağlar.

HyperDeck Studio Mini'nin küçük boyutlu oluşu, kullanıcıların onu birden fazla kameralı etkinliklerde ISO kaydedici olarak, dev çoklu ekranlı dijital levhalar için geri oynatım disk kaydedicisi olarak, değerlendirme ve onaylama işlemleri için müşteri ofislerinde ve salonlarında, bir kurgulama sistemi ile post prodüksiyonda, ve hatta bir canlı prodüksiyon switcher'ına animasyonlu yayın grafiklerini göndermek için bir fill ve key kaynağı olarak kullanabilmeleri demektir. HyperDeck Studio Mini ile adeta sonsuz kombinasyon ve olasılıklar mevcut.

HyperDeck Studio Mini en yüksek kalitede 6G-SDI bağlantılara sahiptir, böylece 2160p30'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD donanım ve formatlarla uyumludur. Ayrıca, büyük ekran televizyon ve projektörlere bağlanabilmek için, dahili bir senkron jeneratörü ile birlikte bir referans çıkışının yanı sıra bir referans girişi, ve bir HDMI çıkışı içermektedir. Dual Link SDI çıkışları, HD formatlarında çalışırken ve alfa kanalı içeren RGBA ProRes dosyalarını geri oynatırken, ayrı fill ve key çıkışının sağlanmasında kullanılabilir. Fill ve key çıkışları, canlı videonun üzerine downstream keying için kullanıcıların alfa kanallı grafikleri bir switcher'a gönderebilmeleri için tasarlanmıştır HyperDeck Studio Mini ayrıca, disk kaydedici için bir RS-422 bağlantı, FTP aracılığıyla disk kaydediciye dosyaların yüklenmesi için Ethernet, ve standart IEC konnektör ile bir dahili 100V - 240V AC uluslararası güç kaynağı içerdiğinden, dünyanın her yerinde kullanılabilir.

Dahili referans bağlantıları ve senkron jeneratörü, kullanıcılara birden fazla HyperDeck Studio Mini'yi birbirine bağlamalarına ve kenetlemelerine olanak sağlar, böylelikle tümünün mükemmel bir senkronizasyonla geri oynatımı gerçekleştirilebilir. Senkronize olarak birden fazla Ultra HD ekranda geri oynaması için birden fazla HyperDeck Studio Mini'nin birleştirilmesiyle, kullanıcılar dev 8K, 16K veya daha yüksek çözünürlükteki çoklu ekran dijital levhaları çalıştırabilmek için HyperDeck Studio Mini'yi kullanabilirler. HyperDeck Ethernet kontrol protokolünün kullanılmasıyla disk kaydediciler uzaktan kontrol edilebilirler ve yeni içerik de FTP aracılığıyla yüklenebilir. Ayrıca, medya dosyaları SD karta yerel olarak yüklendiğinden, kullanıcıların internet hattının düşmesinden kaynaklanabilecek bir video playback kaybı endişesi olmuyor.

HyperDeck Studio Mini, jog ve shuttle düğmesi de dahil olmak üzere geleneksel disk kaydedici tarzında aktarma kontrollerine sahiptir. Entregre olmuş yüksek çözünürlüklü LCD zaman kodu ve aktarma bilgilerini, ve ayrıca kayıttaki veya playback'deki mevcut klibin tam renkli küçük önizlenimlerini gösterir. Ayrıca, video format, kare hızıyla ilgili bilgiler ve ses seviyelerinin yanı sıra, her bir kartın kayıt durumu ile ilgili bilgileri görüntüler.

HyperDeck Studio Mini hem standart SD kartları hem de yüksek performanslı UHS-II kartları ile çalışabilen çift SD kart kaydediciler içerir. SD kartlar yaygın olarak mevcut, ekonomik ve son derece güvenlidir ve bu da onların profesyonel yayın video belleği olarak kullanılmalarını mükemmel kılar. Standart SD kartlar SD ve HD video için, ve UHS-II kartları Ultra HD için kullanılabilirler. SD kartlarda zaman içerisinde bir eskime olmadığından ve inanılmaz küçük boyutta olduğundan, kullanıcılar başka medya türlerinin kapsadığı alanın çok daha küçük bir bölümünü kapsayan tam bir arşiv oluşturabilirler.

Geleneksel disk kaydedicilerinin aksine, HyperDeck Studio Mini anında geri oynatma balistik özelliğine sahip olduğundan, kullanıcıların videonun oynamasını beklemek gibi bir sorunu olmuyor. Herhangi bir video karesi istenildiği vakitte anında herhangi bir karttan geri oynatılabilir. Çift kaydediciler ayrıca aralıksız kayıt imkanı sağladığından, uzun saatler süren etkinlikler için idealdir. İlk kart dolduğunda, kayıt otomatik olarak diğer kartta devam eder. Kartlar aynı zamanda değiştirilebilir olduğundan kayıt diğer yuvada devam ederken, dolu olan kart boş bir kartla değiştirilebilir.

HyperDeck Studio Mini, 10-bit YUV ya da 10-bit RGB videoyu, dünyanın en yaygın olarak kabul edilen profesyonel video dosya formatlarından biri olan ProRes olarak kaydeder. ProRes dosyaları DaVinci Resolve, Final Cut Pro X gibi yazılımlarla ve daha nicesiyle uyumlu olduğundan kullanıcılar dosyaları dönüştürmek zorunda kalmadan kolayca kartı bilgisayarlarına takıp kurgulamaya başlayabilirler. HyperDeck Studio Mini ayrıca, 1080p60'a kadar tüm formatlarda alfa kanallı ProRes 4:4:4:4 dosyalarını SDI fill ve key çıkışları aracılığıyla geri oynatma özelliğine sahiptir. Bu da gerçek zamanda canlı video üzerine keying için kişiselleştirilmiş animasyon yayın grafiklerini canlı bir switcher'da geri oynatma imkanı sağlar.

“HyperDeck Studio Mini dünyadaki tüm disk kaydedicilerden daha küçük ve daha çok yönlü olan devrim yaratan yeni bir disk kaydedicidir" diye belirtti Blackmagic Design CEO'su Grant Petty. "Bu çok heyecan verici çünkü tam boyutlu bir yayın disk kaydedicinin sahip olduğu güçlü özelliklerin aynısını içerir, inanılmaz derecedeki küçük ve uygun maliyetli SD kartlarına kayıt yapar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş disk kaydedicilerini oluşturmalarına olanak veren modüler tasarıma sahiptir. Bu denli küçük boyutta ve bu kadar çok sayıda profesyonel sınıf özellikleri barındıran daha başka bir disk kaydedici yok” diye devam etti sözlerine Grant Petty.

HYPERDECK STUDIO MINI ANA ÖZELLIKLERI

  *  SD, HD ve Ultra HD kaydedici ve oynatıcı
  *  1 x 6G-SDI giriş, 2 x 6G-SDI çıkış, 1 x HDMI çıkış
  *  Standart SD kartlarına veya UHS-II kartlarına aralıksız kayıt için iki SD kart yuvası
  *  ProRes ve DNx codec desteği
  *  Fill ve key ile ProRes 4444 playback
  *  Denetleme, durum bilgileri ve menü ayarları için LCD
  *  Ethernet üzerinden FTP
  *  Ethernet aracılığıyla ya da RS-422 bağlantısıyla uzaktan kontrol
  *  Dahili senkron jeneratörü
  *  Ethernet üzerinden Güç, PoE+
  *  Dahili güç kaynağı

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

HyperDeck Studio Mini'yi şimdi US$695'dan dünyanın her tarafında Blackmagic Design bayilerinden satın alabilirsiniz.

BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI

HyperDeck Studio Mini ürün fotoğraflarına ve diğer tüm Blackmagic Design ürünlerinin fotoğraflarına www.blackmagicdesign.com/tr/media/images dan ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design, dünyanın en yüksek kaliteli video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcherlarını, disk kayıt kaydedicileri, dalga şekli monitörlerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için eş zamanlı tarayıcılar üretmektedir. Blackmagic Design’ın DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltici ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuş durumdadır. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere, çığır açan yeniliklerine devam ediyor. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ile mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’ın, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya, Singapur ve Avustralya da ofisleri mevcut. Daha fazla bilgiye www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

