BLACKMAGIC DESIGN宣布推出新品HYPERDECK STUDIO MINI

  迄今最小的广播级录机，能实现不间断记录，配备双SD卡录像机，支持包括SD、HD和Ultra HD上至2160p30在内的所有格式。

2017年2月6日，新加坡： Blackmagic Design宣布于今日推出HyperDeck Studio Mini，这是一款配备微型化设计的专业录机，能使用常见的市售SD卡和UHS-II型存储卡记录和播放广播级高品质10bit视频。HyperDeck Studio Mini配备6G-SDI接口，兼容所有SD、HD和Ultra HD格式，最高可达2160p30。这款产品的独特之处在于它配备用来监看的HDMI接口，并内置同步信号发生器，还设有可通过FTP上传媒体的以太网接口，因此也是数字标牌类工作的理想解决方案。

HyperDeck Studio Mini现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$695。

HyperDeck Studio Mini采用先进的微型化设计，将专业级录机的各项强大功能浓缩于仅5.5英寸宽、1.5英寸高的紧凑身形之中。这一设计方案之所以可行，是因为HyperDeck Studio Mini采用的是价格低廉且易于购得的SD卡存储方案，其所占空间仅为SSD和其他专业存储介质的一小部分而已。它沿袭了Teranex Mini的模块化设计理念，用户可以将HyperDeck Studio Mini安装到选购的Teranex Mini Rack Shelf机架上，以便和其他产品结合使用，根据自己的工作流程打造出完全自定义的录机应用方案。

例如，需要处理模拟影像材料的用户可以在这款产品的输入端连接Teranex Mini Analog to SDI转换器，并在其输出端连接Teranex Mini SDI to Analog转换器，打造出仅占单个机架空间的模拟录机！HyperDeck Studio Mini也可以和ATEM Television Studio HD、Blackmagic Web Presenter、URSA Mini、Blackmagic MultiView 4等产品任意搭配并组合使用。如此巧妙的设计能令不同产品实现自由的模块组合，方便用户创建自定义解决方案。

HyperDeck Studio Mini采用小巧设计，这使得用户不仅能在多机位制作活动中将它作为ISO单独记录来使用，也能在大型多屏幕数字标牌应用场合作为播放录机来使用。同时，它还能用于客户审片室和影院，以及后期制作剪辑系统，甚至作为填充和键源将动画播出图文发送至现场制作切换台上。HyperDeck Studio Mini将为用户提供无限的搭配选择，带来无穷无尽的组合方案。

HyperDeck Studio Mini配有超高质量的6G-SDI接口，兼容所有SD、HD和Ultra HD设备和格式，最高可达2160p30。这款产品配备同步输入和同步输出，并内置同步信号发生器，同时还搭载HDMI输出，可以连接大屏幕电视机和投影仪。其双链路SDI输出可在从事HD格式影像工作时单独发送填充和键信号，并播放含有Alpha通道的RGBA ProRes文件。这一巧妙的填充和键输出设计能让用户将带有Alpha通道的图文发送到切换台上，用于在实时视频进行下游抠像。此外，HyperDeck Studio Mini还设有一个用于录机控制的RS-422接口，以及用于通过FTP向录机上传文件的以太网接口，并内置100V - 240V AC国际电源标准IEC接口，因此能在世界各地畅通使用。

HyperDeck Studio Mini的内置同步接口和同步信号发生器能让用户连接并锁定多台HyperDeck Studio Mini，以便所有录机能以完美的同步实现播放。这意味着用户可以将多台HyperDeck Studio Mini合并到一起，在多台Ultra HD显示器上同步播放，从而实现高端的8K、16K甚至更高分辨率的多屏幕数字标牌显示。这款产品可通过HyperDeck以太网控制协议实现远程控制，并且可以通过FTP上传新的内容。除此之外，由于媒体文件是保存在本地SD卡上的，因此用户完全不用担心会因为网络连接而导致数字标牌上的视频播放出现问题。

HyperDeck Studio Mini配备传统的录机式播放控制，并设有慢速步进按钮和快速搜索轮。产品集成了高分辨率LCD屏幕，可显示时间码和播放信息，还可提供当前正在录制或播放片段的全彩缩略图预览。此外，每张卡的记录状态，以及视频格式、帧率和音频电平等信息也都会集中显示在一块显示屏上。

HyperDeck Studio Mini拥有双SD卡录像机，能使用常规SD和高性能的UHS-II型存储卡。SD卡非常普及，价格低廉且可靠性极高，是专业广播级视频文件存储的绝佳选择。标准SD卡可用来记录SD和HD视频，而UHS-II型存储卡则可用来记录Ultra HD影像。由于SD卡不会出现年久老化的现象，并且非常小巧便携，因此用户可以把它用于大规模影像资料存档，而其所占空间只有其他存储介质的极小一部分而已。

和其他传统的录机不同，HyperDeck Studio Mini能实现即时回放，用户再也不用等待视频走带就能查看相应画面。只要是卡上所存储的视频，当中任何一帧画面都可以第一时间进行回放。这款产品的双录像机设计能实现不间断记录，是大型活动摄制的完美选择。当一块存储卡录满后，设备会自动跳至另一块储存卡上继续记录。而且，存储卡支持热插拔，因此用户还可以在不中断其中一个卡槽记录的情况下，更换另一个卡槽中已录满的存储卡。

HyperDeck Studio Mini能以全球使用最广泛的ProRes专业视频文件格式进行录制，包括10bit YUV或10bit RGB视频格式。DaVinci Resolve、Final Cut Pro X等许多软件均支持ProRes文件，用户只需将存储卡插入计算机就可以开始剪辑了，无需进行转换。HyperDeck Studio Mini还可以通过SDI填充和键输出接口播放带有Alpha通道的ProRes 4:4:4:4文件，其格式最高可达1080p60，因此也可以在现场制作切换台上播放自定义动画播出图文，用于在直播视频上进行实时抠像。

“HyperDeck Studio Mini是一款革命性的最新专业录机，它体型更小，应用更灵活，这是目前业界其他录机所不能比的，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“这是一款令人激动的产品，因为它拥有的是标准尺寸广播级录机的功能，可以记录到小巧而廉价的SD卡上，并且有着模块化设计，能让用户根据工作需要打造自定义录机组合！又要小，又要拥有如此众多的专业级功能，这是其他录机是无法做到的！”

HYPERDECK STUDIO MINI主要特性

  *  SD、HD和Ultra HD记录和播放
  *  1 x 6G-SDI输入，2 x 6G-SDI输出，1 x HDMI输出
  *  双SD卡槽，可在常规SD卡或UHS-II型存储卡上实现不间断记录
  *  支持ProRes和DNx编解码器
  *  支持ProRes 4444播放，带填充和键
  *  配备LCD屏幕，可用于监看、状态信息显示以及菜单设置
  *  FTP以太网传输
  *  通过以太网或RS-422连接实现远程控制
  *  内置同步信号发生器
  *  以太网供电，即PoE+
  *  内置电源

供货及价格

HyperDeck Studio Mini现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$695。

新闻图片

获取HyperDeck Studio Mini产品图片以及Blackmagic Design公司的其他产品图片请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/press/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类全球顶尖视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink系列采集和播放卡一经推出便在后期制作行业掀起了一场同类产品性价比革命。此外，该公司荣膺艾美奖（Emmy™）的DaVinci系列调色产品自1984年起就已成为电视电影业中首屈一指的调色工具。Blackmagic Design不断推出前所未有的创新产品，包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com。

