REDROCK MICRO UND DISNEY RESEARCH OPTIMIEREN LOCATION-DREHS MIT MICRO STUDIO CAMERA 4K UND VIDEO ASSIST

Fremont, Kalifornien, USA – 30. August 2018 – Auf der NAB 2018 war der neue DigiBoom® von Redrock Micro und Disney Research eines der meistdiskutierten Produkte. Der DigiBoom, ein Mischgebilde aus den besten Merkmalen eines Gimbals, einer Drohne, eines Jibs und handgehaltener Kameratechnologie, bringt frischen Wind für Location-Drehs, Live-Sport und die Nachrichtenerfassung. Das Rig ermöglicht es nämlich, Shots mit erstaunlichen filmischen Kamerabewegungen und aus „unmöglichen“ Kameraperspektiven aus beliebigen Winkeln einzuholen.

Im Verlauf der letzten zwei Jahre wurde der DigiBoom bei Organisationen wie Disney|ABC, ABC News und Marvel in der Praxis getestet und weiter verfeinert. Bei ESPN ist er seit der ersten Stunde breitflächig für Live- und Sportmitschnitte im Einsatz, zuletzt bei US-Mega-Events wie dem Rose Bowl, den Meisterschaften im College Football, und den 2018 NCAA National Wrestling Championships.

Seit Langem gilt Redrock Micro als führender Innovator in Sachen Produktionsequipment und -zubehör für den Independent-Bereich. Seit über einem Jahrzehnt legt Redrock originelle Designs und Produkte vor, die hohe Produktionswerte erschwinglich machen und mit Budgets aller Kragenweiten bezahlbar sind. Heute umfasst das Redrock-Sortiment eine Produktfamilie von über 400 Rigs und Kamerazubehörteilen.

DAS BESTE KAMERASYSTEM AUSWÄHLEN

Ein DigiBoom kann eine Kamera vom Boden bis zu 3,5 Meter in die Luft heben, wobei die so eingefangenen Shots dank seines kontinuierlich gepowerten Gimbals geschmeidig und ruckelfrei bleiben. Ein Operator kann mit dem DigiBoom im Alleingang und beliebigenorts fantastische geschwenkte Einstellungen einfangen oder aus Kameraperspektiven von schwer zugänglichen Standorten drehen. Da das Rig stabil und für hochwertige Kameras ausgelegt ist, kann man mit allen Arten von Footage einen Look in Kinoqualität erzielen. Seien dies Live-Nachrichten, Sportverantstaltungen, voraufgezeichnete Events, Independent-Videos oder -Filme.

Die von Redrock und Disney für die Demo mit dem DigiBoom auf der NAB-Messe benutzten Kamerasysteme, Aufzeichnungs- und Monitoring-Geräte waren eine Micro Studio Camera 4K und ein Video Assist von Blackmagic Design.

So ist die Micro Studio Camera 4K, die weltweit kleinste Live-Produktionskamera in Broadcast-Qualität, die von diesen Firmen bevorzugte Kamera für den Einsatz mit dem DigiBoom. Über den einzigartigen Expansionsport der Micro Studio 4K können DigiBoom-Operatoren die Kamera mit den Fingerspitzen direkt von den DigiBoom-Handgriffen aus steuern. Der Video Assist dient fürs Monitoring, Aufzeichnen auf interne SD-Karten und Weiterreichen der Live-SDI-Signale für die Ausstrahlung. Die für ihre hohe Bildqualität und die Möglichkeit des Fernsteuerns ihrer Einstellungen bekannte Blackmagic Micro Studio Camera 4K ist eine für Live-Events nachgefragte Kamera.

SHOTS IN KINOQUALITÄT LEICHT EINGEHOLT

Der DigiBoom ist so ausgeführt, dass er weder zusätzliche Crew, Fachkenntnisse noch weitere Bediener erfordert. Das macht ihn zum einzigen Kamerarig, mit dem ein Operator eine große Vielfalt an kreativen Shots einfangen und dabei ständig Kameraposition und -einstellungen steuern kann. Das Rig ist speziell auf gängige Kamerabedienelemente und -funktionen – ähnlich denen herkömmlicher EB-Kameras – ausgelegt, und auch die Gimbal-Bedienelemente sind intuitiv und reaktionsschnell.

Solo-Kameraoperatoren können produktiver und kreativer arbeiten, da ihnen beim Erfassen der benötigten Shots nun zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für einzigartige dynamische Footage gegeben sind. Das hochgradig mobile Rig erlaubt es, Shots und Winkel mit minimalem Aufwand zu improvisieren, bspw. für aktuelle News oder spontane kreative Eingebungen. Es bietet u. a.:

  *  Vielseitigkeit, die einen Solo-Kameraoperator produktiver und kreativer agieren lässt. Das hochgradig mobile Rig erlaubt es, Shots und Winkel mit minimalem Aufwand zu improvisieren.
  *  Volle Kontrolle über Betrieb und Einstellungen sowohl für die Kamera als auch den Gimbal.
  *  Duale Gimbal-Modi für den vollautomatisierten, komplett manuellen oder Hybrid-Betrieb von Kameraausrichtung und -winkel.
  *  Professionelle Audiofunktionalität liefern in den DigiBoom verbaute Standardverbinder und abgeschirmte Kabel für Tonaufnahmen mit dem Kameramikro oder einem am hinteren Ende des DigiBooms befestigten Audiomischer oder externem Tonmischer.
  *  Professionelle Stromversorgung über eine zentrale Stromquelle für Kamera, DigiBoom und Zubehör. Vorhanden ist auch ein Anschluss für die externe Stromversorgung für zeitlich unbegrenzte Einsätze.
  *  Ständiges Monitoring über das helle hochauflösende Display, das dort angebracht ist, wo es vom Operator gebraucht wird.
  *  Modulbauweise für vielerlei verschiedene Setups einschließlich Jib, drohnenähnlicher Steadicam und handgehaltenen Betrieb, alles an einem Rig.
  *  Broadcast-Workflow und -Qualität, ob live oder voraufgezeichnet, wird durch branchenübliche DigiBoom-Anschlüsse für Video-, Audio- und Drahtlosgeräte sowie Zubehör ermöglicht.
  *  Minimale Operator-Einarbeitungszeit bedeutet, dass vom ersten Tag an einzigartiger Content in Broadcast-Qualität produziert und geliefert werden kann.

