BLACKMAGIC DESIGN RILASCIA BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 3.1 E BLACKMAGIC RAW 1.7

  Nuovi aggiornamenti software per registrare in   Blackmagic RAW con le camere Panasonic EVA1 e Canon C300 MK II

Fremont, California (USA) - giovedì 5 marzo 2020 - Blackmagic Design ha annunciato gli aggiornamenti Blackmagic Video Assist 3.1 e Blackmagic RAW 1.7, che consentono la registrazione in Blackmagic RAW con le camere Panasonic EVA1 e Canon C300 MK II sui nuovi modelli Video Assist 12G. Gli utenti avranno accesso ai workflow in Blackmagic RAW, che garantiscono una migliore qualità e creatività in fase di post produzione. Blackmagic Video Assist 3.1 inoltre offre il supporto per l’inserimento dei metadati sul set per indicizzare e taggare le clip e gestire i file con facilità nelle grandi produzioni.

Blackmagic Video Assist 3.1 e Blackmagic RAW 1.7 sono disponibili per il download sul sito web di Blackmagic Design.

Il nuovo Blackmagic Video Assist 12G HDR è la soluzione professionale di monitoraggio e registrazione per qualsiasi camera SDI e HDMI in tutti i formati HD, Ultra HD, 2K e 4K DCI. L’innovativo design rivisitato offre uno schermo HDR più luminoso, spia tally, 4 visualizzatori di segnale interni, funzioni di focus assist avanzate, LUT 3D e persino registrazione nativa in Blackmagic RAW con le camere compatibili. Dotati di connessioni 12G-SDI e HDMI 2.0, entrambi i modelli da 5” e 7” consentono di registrare da qualsiasi dispositivo in tutti i formati fino al 2160p60.

Vantano uno schermo touch super luminoso, fantastico per monitorare in HDR, anche in esterno sotto la luce del sole, e si avvalgono di due batterie Sony serie L standard. Si tratta dunque di un dispositivo altamente versatile per il cinema digitale di prossima generazione, per il mastering nelle produzioni dal vivo e per i test in ambito broadcast.

Alcune camere digitali riprendono con uno spazio colore logaritmico che mantiene l’intera gamma dinamica. Queste immagini sono ideali in post produzione, ma appaiono piatte e sbiadite sul monitor in fase di ripresa. La soluzione è applicare le LUT 3D, che conferiscono alle immagini il look finale che si desidera ottenere post-montaggio. Si possono abilitare temporaneamente per monitorare le immagini, o integrare nei file Blackmagic RAW destinati al montaggio. Compatibile con LUT 3D a 17 e 33 punti standard, Video Assist offre LUT 3D interne, tra cui Extended Video, Film to Video e Film to Rec 2020.

Video Assist registra file standard dal formato aperto che non è necessario transcodificare, ovvero ProRes o DNx a 10 bit in tutti i formati con qualsiasi camera HDMI o SDI, o Blackmagic RAW a 12 bit con le camere compatibili. Il vantaggio è che questi file funzionano su qualsiasi sistema operativo.

Blackmagic RAW è un formato rivoluzionario sviluppato per catturare e mantenere tutti i dati originali del sensore della camera. Video Assist consente la registrazione in Blackmagic RAW con le camere come Panasonic EVA1 e Canon C300 MK II, eliminando così il problema dei formati come l’H.264 che, altamente compressi, causano rumore e artefatti. Inoltre salva le impostazioni della camera e le informazioni del ciak digitale come metadati, per un controllo superiore del colore e dell’esposizione in fase di montaggio, senza compromettere la qualità. I file Blackmagic RAW sono piccoli e veloci, quindi facili da gestire. Solo Blackmagic RAW offre la più alta qualità, file di piccole dimensioni e prestazioni velocissime.

“I nuovi monitor e registratori Blackmagic Video Assist 12G sono molto popolari perché migliorano la qualità di registrazione e di monitoraggio per una vasta gamma di camere”, ha dichiarato Grant Petty, amministratore delegato di Blackmagic Design. “Registrare in Blackmagic RAW con queste camere ne eleva notevolmente la qualità. Inoltre è ideale per le pipeline di post produzione con il software di montaggio video e correzione colore DaVinci Resolve”.

CARATTERISTICHE DI BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 3.1 E BLACKMAGIC RAW 1.7

  *  LUT 3D utilizzabili in fase di monitoraggio e di registrazione
  *  Formati di file aperti compatibili con i software più utilizzati
  *  Registrazione in Blackmagic RAW con camere di terzi compatibili

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic Video Assist 3.1 e Blackmagic RAW 1.7 sono disponibili ora per il download sul sito web di Blackmagic Design.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic Video Assist e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design è leader nel settore della tecnologia software e hardware di altissima qualità. Oltre ai rivoluzionari programmi di montaggio video e correzione colore, produce cineprese digitali, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, router, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per la produzione e la post produzione televisiva e cinematografica. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione aumentando la qualità e diminuendo i costi. Inoltre i prodotti di correzione colore DaVinci, oltre ad aver vinto un Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design è in constante stato di innovazione, con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e in Ultra HD. I fondatori di Blackmagic Design sono tecnici di montaggio e ingegneri di post produzione riconosciuti in tutto il mondo. Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Singapore, e Australia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.blackmagicdesign.com/it

