BLACKMAGIC DESIGN사, BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 3.1 및 BLACKMAGIC RAW 1.7 업데이트 발표

  Panasonic EVA1 또는 Canon C300 MK II 카메라로 Blackmagic RAW 포맷 녹화가 가능한 신규 소프트웨어 업데이트

미국 캘리포니아, 프레몬트 - 2020년 3월 5일(목) - Blackmagic Design사는 오늘 Blackmagic Video Assist 3.1 및 Blackmagic RAW 1.7 업데이트를 통해 새로운 Blackmagic Video Assist 12G 모델에서 Panasonic EVA1 및 Canon C300 MK II 카메라의 Blackmagic RAW 포맷 녹화 기능을 지원하게 되었다고 밝혔다. 이번 업데이트를 통해 사용자가 Blackmagic RAW 워크플로의 장점을 최대한 활용할 수 있으며, 후반 작업의 제작 수준과 창의성을 대폭 끌어올릴 수 있을 것으로 본다. 또한 Blackmagic Video Assist 3.1은 메타데이터 입력 기능 또한 지원해 대형 프로덕션 작업 시 현장에서 숏을 로깅 및 태깅하여 미디어를 더욱 효율적으로 관리할 수 있다.

Blackmagic Video Assist 3.1 및 Blackmagic RAW 1.7 업데이트는 지금 Blackmagic Design 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있다.

새로워진 Blackmagic Video Assist 12G HDR은 모든 SDI 또는 HDMI 카메라에 HD/UHD/2K/4K DCI 포맷의 전문 모니터링 및 녹화 기능을 추가한다. 새로운 디자인의 Blackmagic Video Assist 12G는 HDR 작업에 맞게 훨씬 밝아진 화면, 탈리 표시기, 4개의 내장 스코프, 향상된 포커스 어시스트 기능, 3D LUT, 네이티브 Blackmagic RAW 녹화 기능 등 혁신적인 기능을 제공한다. 5인치와 7인치 모델 모두 12G-SDI 및 HDMI 2.0을 탑재하여 거의 모든 종류의 장비에서 최대 2160p60의 모든 포맷으로 녹화할 수 있도록 지원한다.

훨씬 밝아진 터치스크린을 통해 HDR 디지털 영화 녹화 영상을 볼 수 있고 한낮에 야외에서 촬영할 때도 촬영 영상을 완벽하게 모니터링할 수 있다. 새로운 디자인의 이번 신규 모델은 배터리 기능 또한 향상되었고 두 개의 소니 표준형 L 시리즈 배터리를 사용할 수 있다. 놀라운 활용도를 갖춘 Blackmagic Video Assist 12G는 차세대 디지털 영화 촬영, 라이브 프로덕션 마스터링, 방송 테스트 및 측정에 사용할 수 있는 완벽한 솔루션으로 볼 수 있다.

일부 디지털 필름 카메라는 일반적으로 후반 제작에 적합한 로그 색공간을 출력하기 때문에 모니터를 통해 볼 때는 채도가 낮고 색이 바랜 것처럼 느껴진다. 3D LUT를 사용하여 모니터에 영상룩을 적용하면 편집이 끝났을 때의 최종 이미지를 미리 짐작할 수 있어 이런 문제를 해결할 수 있다. LUT는 모니터링에만 일시적으로 적용해 사용하거나, Blackmagic RAW 파일에 함께 녹화하여 후반 작업에서 이를 사용할 수도 있다. Video Assist는 업계 표준인 17/33포인트 3D LUT 파일을 지원하며, Extended Video 및 Film to Video, Film to Rec.2020 등의 내장 LUT도 사용 가능하다.

Video Assist는 개방형 표준 파일 포맷을 사용하므로 미디어 파일을 트랜스코딩하는 데 시간을 낭비할 필요가 없다. 업계 표준인 10비트 ProRes, 또는 DNx 파일의 모든 포맷으로 녹화할 수 있으며, 모든 HDMI/SDI 카메라 또는 Blackmagic RAW를 지원하는 카메라라면 12비트 Blackmagic RAW로 녹화할 수 있다. 무엇보다도 여기에서 생성된 미디어 파일은 모든 운영체제에서 작동한다.

Blackmagic RAW는 혁신적인 신규 포맷으로서 카메라의 센서가 받아들인 센서 데이터를 그대로 보존한다. Video Assist는 Panasonic EVA1이나 Canon C300 MK II 같은 인기 카메라에서 Blackmagic RAW 포맷으로 녹화할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 H.264 같은 인기 포맷에서 고압축으로 인해 노이즈와 아티팩트가 많이 생기는 문제점을 해결할 수 있다. 또한 카메라 설정 및 디지털 슬레이트 정보가 메타데이터로 저장되기 때문에 사용자가 편집 작업 시 화질 손실에 대한 염려 없이 컬러 및 노출을 훌륭하게 제어할 수 있다. Blackmagic RAW 파일은 크기가 작고 속도가 매우 빨라 작업을 신속하게 진행할 수 있다. Blackmagic RAW만이 최고의 화질과 작은 파일 크기, 빠른 처리 속도를 한꺼번에 제공할 수 있다.

Blackmagic Design사의 CEO인 그랜트 패티는, “새로운 Blackmagic Video Assist 12G 모니터 겸 레코더는 많은 사랑을 받고 있으며, 다양한 종류의 카메라 모니터링 및 녹화 품질을 향상시키는 최고의 방법이다”라고 말했다. 그는 또한, “이번에 새로워진 Blackmagic RAW 녹화 기능은 많은 고객들의 환영을 받을 것으로 예상되며 카메라의 성능을 놀랍도록 향상시킬 것이다. 또한 이 기능을 DaVinci Resolve의 편집 및 색보정 기능과 함께 사용할 경우, 후반 제작 파이프라인에 굉장히 큰 도움이 될 것으로 생각한다”라고 덧붙였다.

BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 3.1 및 BLACKMAGIC RAW 1.7 업데이트 내용

  *  모니터링 및 녹화 시 3D LUT 적용 가능
  *  인기 소프트웨어와 호환 가능한 표준형 오픈 파일 포맷 지원
  *  Blackmagic RAW가 지원되는 타사 카메라에서 Blackmagic RAW로 촬영 가능

가격 및 구입 안내

Blackmagic Video Assist 3.1 및 Blackmagic RAW 1.7 업데이트는 지금 Blackmagic Design 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Video Assist 및 다른 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 확인할 수 있다.

