ブラックマジックデザイン、 BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 3.1および BLACKMAGIC RAW 1.7を発表

  今回のソフトウェアアップデートは、Panasonic EVA1および   Canon C300 MK IIカメラとの使用時に、Blackmagic RAW収録をサポート。

アメリカ合衆国カリフォルニア州フレモント 2020年3月5日（木） - Blackmagic Designはこの日、Blackmagic Video Assist 3.1およびBlackmagic RAW 1.7を発表した。これにより、Panasonic EVA1およびCanon C300 MK IIカメラをBlackmagic Video Assist 12Gと使用する際に、Blackmagic RAW収録がサポートされる。Blackmagic RAWワークフローの利点を活かすことで、画質が劇的に向上し、ユーザーはポストプロダクションでクリエイティビティを発揮できる。またBlackmagic Video Assist 3.1は、メタデータ入力のサポートも追加。ショットのロギングやタグ付けをオンセットで行えるため、大規模なプロダクションでのメディア管理の効率がアップする。

Blackmagic Video Assist 3.1およびBlackmagic RAW 1.7は、Blackmagic Designウェブサイトからダウンロード可能。

新製品のBlackmagic Video Assist 12G HDRは、HD、Ultra HD、2K、4K DCIフォーマットによる、プロ仕様のモニタリングおよび収録をあらゆるSDI/HDMIカメラに追加。デザインが改善され、HDR用の今まで以上に明るいスクリーン、タリーインジケーター、4つの内蔵スコープ、改善されたフォーカスアシスト機能、3D LUT、対応しているカメラでのBlackmagic RAWネイティブ収録など、革新的な機能を搭載している。5インチおよび7インチの両モデルともに12G-SDIとHDMI 2.0に対応しているため、実質的にほぼ全ての機器から、2160p60までのあらゆるフォーマットで収録可能だ。

一層明るくなったスクリーンは、HDRデジタルフィルムの収録や、屋外の日光の下での撮影時に収録内容を確認するのに最適である。その他の刷新された機能には、アップグレードされたバッテリー、2個の標準的なSony Lシリーズバッテリーのサポートがある。つまり、Blackmagic Video Assist 12G HDRは極めて汎用性に富み、次世代のデジタルシネマ撮影、ライブプロダクション・マスタリング、放送テストおよび計測に最適なソリューションとなっています。

一部のカメラは、ダイナミックレンジを保存するためにLogカラースペースで出力できる。これは、ポストプロダクションに適しているが、モニター上ではフラットで色褪せたように見える。この問題は、3D LUTでモニターに"ルック"を適用することで解決でき、編集後の完成した映像のイメージが掴める。LUTは、モニタリング用途のためだけに一時的に適用することもできるが、編集で使用するために、Blackmagic RAWでの撮影時にファイルに焼き付けることも可能だ。Video Assistは、業界標準の17および33ポイント3D LUTファイルをサポート。あるいは、Extended Video、Film to Video、Film to Rec.2020などの内蔵LUTを使用することもできる。

Video Assistは、標準的なオープンファイルフォーマットで収録するため、メディアのトランスコードに時間を費やす必要はない。業界標準の10-bit ProResファイルおよびDNxファイルを、あらゆるフォーマットで、あらゆるHDMI/SDIカメラから収録可能。また、Blackmagic RAWに対応しているカメラでは12-bit Blackmagic RAWで収録できる。何より、あらゆるオペレーティングシステムで使用できることが利点である。

Blackmagic RAWは画期的な新しいフォーマットで、カメラからのセンサーデータをキャプチャーし、その品質を維持するように作られている。Video Assistは、Panasonic EVA1やCanon C300 MK IIなどの人気のカメラとの使用時にBlackmagic RAWの収録をサポートしている。H.264などの幅広く使用されている高度に圧縮されたカメラフォーマットでは、ノイズや処理アーチファクトが生じる場合があるが、Blackmagic RAWはこの問題を解消する。加えて、カメラ設定およびデジタルスレート情報をメタデータとして保存するため、編集時に色や露出をより柔軟にコントロールできる。その際に品質が損なわれることはない。Blackmagic RAWファイルはサイズが小さく高速なため、扱いやすいのが特徴である。最小のファイルサイズで高品質なイメージを得られ、パフォーマンスにも優れたフォーマットはBlackmagic RAWだけである。

「新製品のBlackmagic Video Assist 12Gモニター/レコーダーは、幅広い支持を得ており、多くのカメラのモニタリングおよび収録機能を向上させています。」Blackmagic DesignのCEO、グラント・ペティは語る。「この新しいBlackmagic RAW収録は、まさにユーザーが求めていた機能であり、対応するカメラの品質を劇的に向上させるでしょう。また、DaVinci Resolveで編集やカラーコレクションを行う際、ポストプロダクション・ワークフローでも大変役立つと思います。」

BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 3.1およびBLACKMAGIC RAW 1.7の機能

  *  3D LUTはモニタリングと収録の両方に適用可能
  *  ポピュラーなソフトウェアと互換性のある標準のオープンファイルフォーマット
  *  Blackmagic RAWをサポートするサードパーティ製カメラからBlackmagic RAW収録

ご購入と価格

Blackmagic Video Assist 3.1およびBlackmagic RAW 1.7は、Blackmagic Designウェブサイトからダウンロードできる。

フォト

Blackmagic Video Assistおよびその他のBlackmagic Design製品の写真はこちらwww.blackmagicdesign.com/jp/media/images/

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。 Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

