BLACKMAGIC DESIGN STELLT NEUEN BLACKMAGIC MEDIA PLAYER VOR

  Neue Thunderbolt-kompatible Aufnahme- und Wiedergabelösung mit dualen 12G-SDI-Ausgängen für Füll- und Key-Wiedergabe, 12G-SDI-Erfassung und 10G‑Ethernet

NAB 2024, Las Vegas, USA - Freitag 12. April 2024 - Blackmagic Design hat heute mit dem Blackmagic Media Player eine neue Aufnahme- und Wiedergabelösung für Thunderbolt-Computer vorgestellt. Der Player bietet zwei 12G-SDI-Anschlüsse für die Füll- und Key-Wiedergabe, die 12G-SDI-Erfassung sowie 10G-Ethernet. Somit können Anwender DaVinci Resolve 19 nun als Media-Player- und Wiedergabe-Lösung für ihre Arbeit in der Live-Produktions- und Broadcast-Branche nutzen. Der Blackmagic Media Player ist ab Juli bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit zu einem Preis von 995 USD erhältlich.

Auf der NAB 2024 wird der Blackmagic Media Player am Blackmagic Design Stand SL5005 vorgeführt.

Der Blackmagic Media Player ist eine speziell zum Ausspielen an Live-Produktionsmischer oder große Broadcast-Systeme entwickelte Aufnahme- und Wiedergabelösung für Thunderbolt-Computer. Doch er kann mehr als Video ein- und ausgeben. Er bietet auch 10G-Ethernet und versorgt Computer mit Strom. Über eine einzige Thunderbolt-Verbindung erhält man den Nutzen von zwei 12G-SDI-Ausgängen sowie die SDI-Aufnahme und 10G-Ethernet für den Zugriff auf Netzwerkspeicher und Strom für einen Laptop. Zum Anschließen von Laptops gibt’s an der Vorderseite einen unabhängigen Thunderbolt-Anschluss. Man geht einfach hin und steckt ein Kabel ein. Und weil der Player alle DeckLink API-Features unterstützt, funktionieren fast alle Videosoftwares.

Im Schnitt-Modul von DaVinci Resolve 19 gibt es klasse neue Features für den Media Player, Schnitt und Replays. Da DaVinci Resolve alle gängigen Videodateiformate meistert, kann man jede von Kunden empfangene Datei abspielen. Für Broadcast-Grafiken kann DaVinci Resolve 19 auch Videodateien mit Alphakanal abspielen, die als 10-Bit-SDI-Füll- und Key-Signale ausgegeben werden.

Der Blackmagic Media Player hat alles, was man für die Broadcast-Wiedergabe braucht. Er kann auf einer Tischplatte aufgestellt oder in einer Blackmagic Universal Rack Shelf in ein Geräterack eingebaut werden. An der Vorderseite findet sich ein LCD mit Video- und Audiopegelmetern sowie Statusinformationen zu Eingang, Videonorm und Framebuffer-Tiefe für Aufzeichnung bzw. Wiedergabe. Das Audiopegelmeter ist zwischen VU und PPM umschaltbar. Es gibt eine Kopfhörerbuchse, einen Lautsprecher und eine Taste zur Aktivierung des Lautsprechers.

Der schnelle Thunderbolt-Anschluss des Blackmagic Media Players ermöglicht Video-Capture und -Playback, eine 10G-Ethernet-Verbindung und die Stromversorgung von Laptops über nur ein Kabel. Es gibt je vorne und hinten am Player einen Thunderbolt-Port, sodass man ihn im Rack installiert oder an Laptops angeschlossen verwenden kann. Der Blackmagic Media Player verwendet die DeckLink API. So läuft fast jede Videosoftware darauf. Die bidirektionale Thunderbolt-Verbindung ermöglicht die Erfassung, Verarbeitung und Ausgabe von Video in Echtzeit.

Die vielen Anschlüsse des Blackmagic Media Players dienen fürs Monitoring, zum Erweitern des Desktops auf mehrere Bildschirme und den schnellen Datenaustausch über Netzwerke. All das über eine einzige Thunderbolt-Verbindung. Die Füll- und Key-Ausgänge für die Programmausgabe lassen sich deaktivieren, sodass Video erst mit dem Beginn der Wiedergabe auf einem Mischer angezeigt wird. Die dedizierten 12G-SDI- und HDMI-Monitoring-Ausgänge sind zur Vorbereitung der nächsten Wiedergabe jedoch immer aktiv. Sogar ein Anschluss zur Desktop-Erweiterung für die DaVinci Benutzeroberfläche ist vorhanden, ebenso wie ein USB-Erweiterungsport für Tastatur und Maus.

Die zwei 12G-SDI-Videoausgänge des Blackmagic Media Players ermöglichen den Anschluss an Live-Produktionsmischer und somit transparente Broadcast-Grafik-Overlays. Auch interner Hardware-Support für RGBA- und YUVA-Framebuffer ist gegeben. Deshalb ist der Blackmagic Media Player für Broadcast-Grafiken und Stinger wie gemacht.

Der 10G-Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Port am Blackmagic Media Player gewährt bei Anschluss eines Computers an den Thunderbolt-Port Zugriff auf Netzwerkspeicher. Die Verbindung mit Videogeräten und dem Netzwerk erfolgt über ein einziges Kabel ohne zusätzliche Ethernet-Adapter. Auch Blackmagic Cloud Stores sind mit 10G-Ethernet ausgerüstet. Für die Zusammenarbeit von Editoren in DaVinci Resolve und den Zugriff auf gemeinsam genutzte Medien und ISO-Aufnahmen hat man so genug Geschwindigkeit.

Der Blackmagic Media Player ist für Video in höchster Qualität konzipiert. Anwender erhalten Unterstützung für die Aufnahme und Wiedergabe gängiger Videoformate wie Apple ProRes, DNxHD und sogar von unkomprimiertem 10-Bit-Video, ohne sich je auf ein einzelnes Dateiformat festzulegen.

Weil der Blackmagic Media Player alle bekannten Videosoftwares unterstützt, können Anwender ihre bereits vorhandenen oder einfach nur bevorzugten Tools einsetzen. Auch ist er superb für den Schnitt und die Farbkorrektur von Broadcast-Inhalten in DaVinci Resolve.

Über seine 12G-SDI-Videoausgänge unterstützt der Blackmagic Media Player die neuesten Ultra-HD-Videonormen. Ultra-HD-Videonormen umfassen 2160p/23,98, 2160p/24, 2160p/25, 2160p/29,97, 2160p/30, 2160p/47,95, 2160p/48, 2160p/50, 2160p/59,94 und 2160p/60. Für Broadcaster eignet sich der Blackmagic Media Player wie kein anderer, denn er ermöglicht ihnen den sofortigen Umstieg auf Ultra HD und 4K.

„Wir freuen uns, diese neue Aufnahme- und Wiedergabelösung vorzustellen, die besonders für Anwender in der Live-Produktions- und Broadcast-Branche geeignet ist“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Der Blackmagic Media Player lässt sich perfekt mit DaVinci Resolve 19 kombinieren, da er Videodateien mit einem Alphakanal abspielen kann. Wir werden mit Spannung mitverfolgen, wie unsere Kunden diese neue Wiedergabelösung für ihre Projekte in der Live-Produktion und im Broadcasting einsetzen!“

Funktionsmerkmale des Blackmagic Media Players:

  *  Erfassung- und Wiedergabe-Lösung für Thunderbolt-Computer
  *  Frontblende mit LCD, Mikrofoneingang und Kopfhörerbuchse
  *  Duale 12G-SDI-Anschlüsse für Füll- und Key-Signale
  *  Mit schnellen 10G- und 1G-Ethernet-Ports ausgestattet
  *  Funktioniert in Kombination mit DaVinci Resolve 19
  *  Media-Player- und Wiedergabelösung für Live-Produktionen und Broadcasting
  *  Unterstützt alle Videonormen in NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD und 2160 Ultra HD

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der Blackmagic Media Player ist ab Juli zum Preis von 995 USD (zzgl. Steuerabgaben) bei Blackmagic Design Resellern in aller Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Blackmagic Media Players und aller anderen Produkte von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

