BLACKMAGIC DESIGN推出新品ATEM CONSTELLATION 4K切换台

  先进的新款Ultra HD现场制作切换台，搭载多达20路输入、   12路辅助输出、6个DVE、8个色度键控、2个多画面分割以及更多！

NAB 2024， 美国拉斯维加斯 - 2024年4月12日，星期五 - Blackmagic Design今日宣布推出ATEM 1 M/E Constellation 4K和ATEM 2 M/E Constellation 4K切换台，这两款ATEM Constellation系列的新Ultra HD型号搭载上至20路12G-SDI带格式转换的输入。这两款新的4K型号拥有与ATEM 1 M/E和2 M/E Constellation HD型号同样强大的功能，包括辅助输出、DVE、ATEM ATEM Advanced Chroma Keyer、多画面分割和SuperSource。ATEM 1 M/E Constellation 4K和ATEM 2 M/E Constellation 4K现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价US$1795起。

ATEM 1 M/E Constellation 4K和ATEM 2 M/E Constellation 4K切换台将于2024年度NAB的SL5005号Blackmagic Design展位上亮相。

ATEM 1 M/E Constellation 4K是一款强大的现场制作切换台，搭载10路带格式转换的12G-SDI输入、6路12G-SDI输出、DVE、4个ATEM Advanced Chroma Keyer、16个多画面分割布局、媒体播放器、对讲功能以及USB网络摄像头输出。规模更大的ATEM 2 M/E Constellation 4K搭载20路带格式转换的12G-SDI输入、12路12G-SDI辅助输出、2个DVE、8个ATEM Advanced Chroma Keyer、2个多画面分割以及1个SuperSource，一共可实现6个DVE效果。

ATEM Constellation切换台采用紧凑的机架设计，并自带控制面板。让工作人员在设备设置调试阶段和突发紧急情况时直接操控切换台。此外，切换台还配备一块LCD大屏幕，方便用户查看节目输出，并通过屏幕菜单快速更改切换台的各项设置。这样的紧凑设计非常适合移动式现场制作，切换台后侧包括了12G-SDI输入、辅助输出、平衡音频接口和以太网控制接口。

ATEM Constellation系列切换台设有大量完全独立的输出。这些SDI输出非常强大，因为用户可以将任何SDI输入或内部源单独指派到每路SDI输出上。这是把独立信号指派到舞台屏幕、母版录机和流媒体处理器的理想选择。SDI输出还可以用于ISO单独记录，让每台录机获得经过再同步的、拥有匹配时间码的切换台输入。所有SDI输出都含有节目音频、RP-188时间码、SDI摄影机控制、Tally和对讲信号。流媒体直播方面，ATEM Constellation上的USB-C接口可被识别为网络摄像头信号源。软件会把ATEM Constellation当成普通的网络摄像头信号，实则却是一台现场制作切换台。这样就能确保它与任何视频软件之间的兼容性，以及全分辨率1080HD画质。

切换台内置的多画面分割能让用户在一台监视器上查看多路信号源。1 M/E型号拥有1个多画面分割，2 M/E型号拥有两个独立多画面分割。所有外部SDI输入和所有内部视频信号源都可以被指派到任何一个分割画面上。所有多画面分割都可以完全自定义，并且可以单独设置为4、7、10、13或16个同时的分割画面视图。用户可以在每个分割画面上叠加显示Tally边框、源标签和VU表。此外，每个分割画面上还会显示红色和绿色的Tally边框，让用户明白哪些信号正在播出。

ATEM Constellation拥有最多两个独立DVE，具体数量视型号而定，用户可以调整图文位置，创建画中画合成。DVE画质惊人，并且支持位置、大小和缩放的实时调整。DVE能帮助用户创建专业的画中画效果，并带有自定义2D边框、阴影和灯光等效果。这些DVE还可以用来创建新奇的DVE转场效果，通过推移和挤压等效果为节目增添趣味。用户还可以将自定义图文和DVE转场结合使用，打造出极具个性的图文划像转场！2 M/E型号包含一个SuperSource处理器，DVE更多！

自带的媒体池能存储广播级高品质RGBA图文和动画素材，并可通过2个或4个媒体播放器即时播放。自带的媒体池可存放图文素材供媒体播放器使用，其中1 M/E型号可容纳20个静帧和200帧动画，2 M/E型号可容纳40个静帧和400帧动画，均为4K。

ATEM Constellation是新闻或虚拟演播厅制作的得力助手，因为它配备多个ATEM Advanced Keyer，能获得高品质色度抠像或亮度抠像。切换台所配备的色键是一项非常强大的工具，它能通过拾色器对背景色彩进行采样，从而自动生成抠像参数，提供精准的边缘和光斑控制，甚至还有前景色彩校正器来匹配前景层和背景层的风格，力求获得天衣无缝的合成效果。这个键控也可以用于图案和DVE抠像。1 M/E型号拥有4个ATEM Advanced Keyer，2 M/E型号则拥有8个ATEM Advanced Keyer。

每列M/E均设有4个上游色度键控，能为用户提供打造虚拟场景的理想解决方案！有了如此丰富的ATEM Advanced Chroma Keyer，用户可以为每台摄影机使用一个键控，在自定义背景上创建出无缝的摄影机合成效果。用户可以用外部图像处理器制作虚拟场景，或者从媒体播放器和媒体池加载提前渲染好的静帧图像背景，搭建固定机位虚拟场景。用户可以设置宏命令来更改摄影机，并将正确的背景加载到媒体播放器中。有了如此多的灵活性，用户就可以尝试使用不同的演播室部署方案了！

除了M/E列中提供的DVE之外，2 M/E型号还具备强大的SuperSource多层处理器，它拥有4个额外的DVE图层外加一个背景层，这些全部可以在ATEM Constellation中显示为一路额外输入源。任何切换台的视频输入都可以供每个SuperSource DVE使用，然后再将所有图层叠加到一起，置于媒体池自定义背景之上。SuperSource功能相当于额外内置了一个多层视觉特效切换台。SuperSource非常适合制作访谈类节目的画中画显示，因为这样一来，用户就可以设置理想的画面效果，同时还能将主DVE留给其他任务使用。

用户可以连接HD或Ultra HD电视格式的设备，包括720p、1080i、1080p和2160p格式。SDI输入还可以处理所有视频输入上的内嵌音频和混音工作。节目输出还包括对讲、Tally、摄影机控制信息。这样一来，用户就可以将任何一路切换台SDI输出连接回摄影机，获得节目返送画面、摄影机控制以及对讲信号。

ATEM Constellation内置Fairlight调音台，这使它能轻松胜任极为复杂的现场混音工作。ATEM 2 M/E Constellation 4K的内置调音台搭载最多48路输入通道。来自所有SDI视频输入上的音频可被解嵌并发送到调音台。每路输入均配有高品质6频段参量均衡器、压缩器、限制器、扩展器以及噪声门，并带有全面声像控制。如此强大的音频处理均可通过ATEM Software Control软件控制面板或Mackie兼容的控制面板实现操控。

ATEM Constellation内置Fairlight调音台，这使它能轻松胜任极为复杂的现场混音工作。这款内部调音台配备多达156个输入通道，是规模庞大的现场制作切换台内置调音台。来自所有SDI视频输入上的音频可被解嵌并发送到调音台。除此之外，4 M/E型号还额外设有调音台输入通道，用于MADI音频输入。每路输入均配有高品质6频段参量均衡器、压缩器、限制器、扩展器以及噪声门，并带有全面声像控制。如此强大的音频处理均可通过ATEM Software Control软件控制面板或Mackie兼容的控制面板实现操控。

“ATEM Constellation HD切换台从发售以来就很受欢迎。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说。“然而用户一直呼吁我们推出体积同样紧凑，但同时兼容12G-SDI，能够处理最高Ultra HD 2160p60帧率的切换台。这些新的1 M/E和2 M/E型号能够匹配Blackmagic Studio Camera 6K Pro的分辨率，为用户带来出色Ultra HD现场制作所需的所有功能！”

ATEM 1 M/E和2 M/E Constellation 4K功能一览

  *  先进设计搭配内置前面板控制。
  *  多达20个带格式转换的12G-SDI输入。
  *  多达12个可自定义12G-SDI输出。
  *  搭载USB输出，可作为网络摄像头信号，支持各种视频软件。
  *  拥有2个独立多画面分割，可提供多种布局选项。
  *  内含DVE和Stinger转场。
  *  多达2个独立的DVE。
  *  专业对讲，兼容ClearCom和RTS系统。
  *  内部媒体池可存储多个静帧和动态图形。
  *  配备ATEM Advanced Chroma Key。
  *  多速率12G-SDI兼容所有HD和Ultra HD电视标准，最高2160p60。
  *  内置最多48通道Fairlight调音台。
  *  兼容所有ATEM硬件控制面板。

供货及价格

ATEM 1 M/E Constellation 4K和ATEM 2 M/E Constellation 4K型号现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，起售价US$1795（不含税）。

新闻图片

获取ATEM 1 M/E Constellation 4K和ATEM 2 M/E Constellation 4K的产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。 Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

