BLACKMAGIC DESIGN사, BLACKMAGIC URSA CINE 17K 가격 발표

  RGBW 65mm 센서와 16스탑의 다이나믹 레인지, Blackmagic RAW   포맷을 DaVinci Resolve로 동기화하는 기능을 지원하는 혁신적인 대형 포맷 디지털 필름 카메라

IBC 2024, 네덜란드, 암스테르담 - 2024년 9월 12일 (목) - Blackmagic Design은 오늘 Blackmagic URSA Cine 17K 65의 가격을 미화 $29,995달러로 발표했다. Blackmagic URSA Cine 17K 65는 혁신적인 신형 디지털 필름 카메라로, 후반 작업 워크플로에 완벽하게 통합되는 새로운 첨단 기술을 도입했다. 이 새로운 모델은 16스톱의 다이나믹 레인지를 위한 대형 포토 사이트를 갖춘 새로운 65mm 대형 포맷 RGBW 17520 x 8040 센서 및 교체 가능한 PL/LPL/Hasselblad 렌즈 마운트, 업계 표준인 Lemo 및 Fischer 연결 장치를 포함한다. Blackmagic URSA Cine 17K 65에는 8TB의 고성능 스토리지가 내장되어 있으며, 고속 네트워킹도 지원해 미디어 업로드 및 Blackmagic Cloud에 동기화할 수 있다. Blackmagic URSA Cine 17K 65는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 구입할 수 있으며, 제품가는 미화 $29,995부터 시작한다.

Blackmagic URSA Cine 17K 65는 Blackmagic Design IBC 스탠드 7.C49에서 시연될 예정이다.

URSA Cine는 4K부터 가장 높은 17K까지 이르는 모든 해상도에서 놀라운 품질의 이미지를 제공하도록 설계된 혁신적인 신규 센서를 탑재했다. 이 대형 센서는 URSA Mini Pro 12K의 기술을 바탕으로 더욱 커진 포토 사이트를 통해 놀라운 16스탑의 다이나믹 레인지를 제공한다. 카메라의 고유한 RGBW 아키텍처는 동일한 양의 빨간색, 녹색 및 파란색 픽셀을 제공하여, 모든 해상도에서 놀라울 정도로 풍부한 색상 및 최고의 이미지 품질과 유연성을 제공하도록 최적화되었다.

URSA Cine는 첨단 프로덕션의 모든 요구 사항을 충족하도록 설계되었다. 균일한 무게의 카메라 본체는 견고한 마그네슘 합금 섀시와 가벼운 탄소 섬유 폴리카보네이트 복합 표면재로 제작되어 촬영장에서 빠르게 움직일 수 있도록 도와준다. 표준 Lemo 및 Fischer 커넥터로 카메라를 원격으로 제어하며 동시에 렌즈 모터 및 기타 액세서리에 전원을 공급할 수 있다. 또한 12G-SDI 출력 및 10G 이더넷, USB-C, XLR 오디오 등도 지원한다.

다양한 프로젝트에 다양한 렌즈가 필요한데 바로 이 점이 URSA Cine가 교체 가능한 렌즈 마운트를 탑재한 이유이다. PL/LPL/EF/Hasselblad 마운트 간 빠른 전환이 가능하여 PL 또는 LPL 시네마 렌즈, EF 또는 대형 포맷의 Hasselblad 사진 렌즈를 사용하여 작업할 수 있다. 또한 각 마운트에는 모니터링 및 후반 작업에 사용할 렌즈 메타데이터를 읽을 수 있는 접촉 핀이 있다.

URSA Cine의 다양한 모니터링 옵션을 통해 제작진은 세트장에서 더욱 빠르게 작업할 수 있다. 접이식 모니터의 한쪽에는 대형 5인치 HDR 터치스크린이 있고 다른 한쪽에는 외부 컬러 상태 LCD가 탑재되어 있다. 또한 카메라의 오른쪽에는 보조 5인치 HDR 터치스크린이 탑재된 전용 보조 스테이션이 탑재되어 별도의 외장 모니터 없이도 제작진이 카메라 주변에서 작업할 수 있다. 또한 완벽한 초점을 맞추는 데 도움이 되는 전용 포커스 풀러 모드도 있다.

또한 업계 표준 Lemo 및 Fischer 연결 단자를 탑재해 고품질의 첨단 시네마 제작에 완벽한 카메라이다. 전면에 있는 7핀 Lemo 및 3핀 Fischer 커넥터는 녹화 시작/중지 기능 및 24V 전원을 제공하여 포커스 모터와 같은 온보드 액세서리에 사용하기 좋다. 카메라 전원은 표준 24V 8핀 Lemo 연결로 제공되며, 낮은 전압 액세서리용 연결을 위해 카메라 후면에 2핀 Lemo 12V 연결이 추가로 제공된다.

Blackmagic RAW 파일은 카메라 메타데이터 및 렌즈 데이터, 화이트 밸런스, 디지털 슬레이트 정보, 커스텀 LUT를 저장하여 세트장에서부터 후반 제작에 걸쳐 이미지의 일관성을 보장한다. URSA Cine는 카메라에 설치된 Blackmagic Media Module 8TB에 영상을 녹화하며, 65mm 풀 센서 조리개를 사용하여 17K로 4시간 이상의 Blackmagic RAW 영상을 캡처하거나 4K로 20시간 동안 캡처할 수 있다.

URSA Cine는 센서에 정확하게 일치하는 고성능 광학 로우패스 필터를 탑재했다. 이 로우패스 필터에는 원적외선 색상 반응을 개선하는 업데이트된 IR 필터링 기능도 포함되어 있다. 이 기능이 URSA Cine의 Blackmagic RAW 처리와 결합하면 색상 및 이미지 디테일을 보존하여 매우 뛰어난 수준의 이미지 충실도를 제공한다.

URSA Cine는 초고속 및 성능의 Cloud Store 기술이 내장된 최초의 디지털 필름 카메라이다. 빠르고 견고하며 대용량 8TB 저장 공간을 제공하는 Blackmagic Media Module 고속 스토리지를 사용하면 최고 해상도와 프레임 속도로 몇 시간 동안 녹화할 수 있으며, 고속 10G 이더넷을 통해 녹화 파일에 직접 접속할 수 있다. 또는 듀얼 CFexpress 슬롯이 있는 Blackmagic Media Module CF 옵션을 통해 기존에 가지고 있는 미디어를 사용할 수도 있다.

Blackmagic Media Dock은 편집과 색보정 작업을 더욱 빠르고 간단하게 만들어 가속화된 후반 제작 워크플로가 가능하다. 최대 3개의 Blackmagic 미디어 모듈을 장착하여 여러 대의 URSA Cine 카메라에서 촬영한 미디어에 동시에 고속으로 접속할 수 있다. 4개의 고속 10G 이더넷 포트를 통해 최대 4개의 개별 편집 워크스테이션을 직접 연결할 수 있으며, 다수의 사용자가 동시에 연결되어 있는 경우에도 속도가 매우 빠르다.

URSA Cine는 녹화 시 카메라 원본 미디어 외에 작은 H.264 프록시 파일을 생성할 수 있다. 즉, 작은 프록시 파일을 몇 초 만에 Blackmagic Cloud에 업로드할 수 있어 해당 미디어를 스튜디오에서 실시간으로 사용할 수 있다. DaVinci Resolve 미디어 빈으로 촬영 미디어를 직접 전송하여 편집자가 동시에 편집할 수 있는 기능은 지금까지 볼 수 없었던 획기적인 기능이다.

이제 촬영 현장에서 실시간 방송이 가능하다. URSA Cine는 주요 플랫폼이나 고객에게 직접 스트리밍할 수 있는 RTMP 및 SRT를 지원하는 하드웨어 스트리밍 엔진을 내장하고 있다. 이더넷 또는 고속 Wi-Fi, 4G 또는 5G 휴대폰의 모바일 데이터를 사용해 인터넷에 연결하기만 하면 된다.

URSA Cine는 Blackmagic URSA Cine EVF 옵션을 지원하여 실내외 핸드헬드 촬영을 더욱 정확하고 손쉽게 도와준다. 이에 따라 정밀 초점 조정이 가능한 놀라운 정확도를 제공하는 4요소 유리 디옵터 및 근접 센서가 탑재된 고품질의 1920 x 1080 컬러 OLED 디스플레이를 사용할 수 있다. 디지털 초점 차트가 내장되어 완벽한 뷰파인더 초점 설정이 가능하다.

카메라 뒷면에 24V 및 12V 전원 공급 장치와 호환되는 8핀 Lemo 전원 커넥터가 탑재되어 있다. 이를 통해 기존 전원 공급 장치 및 배터리, 액세서리를 카메라에 쉽게 사용할 수 있다. URSA Cine는 고전압인 250W 전원 공급 장치와 B-마운트 배터리 플레이트가 함께 제공되어 IDX, Blueshape, Core SWX, BEBOB 등의 제조업체에서 제공하는 다양한 고전압 배터리를 사용할 수 있다.

URSA Cine는 촬영에 필요한 모든 것이 준비된 상태로 제공된다. 모든 카메라는 정밀하고 안전하게 카메라와 액세서리에 꼭 맞게 제작된 발포지 포장과 함께 견고한 펠리칸 케이스에 담겨 제공된다. PL 렌즈 마운트는 카메라 본체에 미리 설치되어 제공되며, 놀라운 중형 포맷 스틸 렌즈와 함께 사용할 수 있는 액티브 Hasselblad HC 렌즈 마운트도 제공된다. 포맷된 대용량의 8TB Media Module이 카메라에 설치되어 있어 바로 녹화할 수 있다. 또한 상단 핸들 및 고속 Wi-Fi용 안테나, 베이스플레이트, 24V 전원 공급 장치, 빠른 셋업을 위한 고전압 B 마운트 배터리 플레이트도 함께 제공된다.

Blackmagic Design CEO인 그랜트 패티는 "두 종류의 URSA Cine 모델 제작 시 우리는 원하던 모든 것을 갖춘 꿈의 첨단 카메라를 만들고 싶었다”라고 말했다. "Blackmagic URSA Cine 17K 65는 65mm 대형 이미지 센서, 업계 표준 기능과 연결 장치를 갖춘 본체, 첨단 워크플로와의 원활한 통합 기능까지 제공하는 완벽한 제품이다. 우리는 카메라 설계 시 제작 비용을 아끼지 않았으며, 촬영부터 후반 제작까지 모든 제작 단계에 진정한 혁신이 될 것으로 생각한다."

Blackmagic URSA Cine 17K 주요 기능

  *  놀라운 16스탑의 다이나믹 레인지를 갖춘 시네마틱 초대형 포맷 2.2:1 종횡비 센서
  *  업계 표준 연결 단자를 탑재한 가볍고 견고한 카메라 본체
  *  실시간 17K 편집 작업을 위한 Blackmagic RAW
  *  새로운 필름 커브를 지원하는 5세대 컬러사이언스
  *  모아레 및 앨리어싱 현상 감소를 위한 고성능 OLPF
  *  녹화를 위한 고성능 Blackmagic Media Module 8TB 포함
  *  Blackmagic Media Dock과 호환하는 녹화 미디어
  *  네트워크 연결을 위한 고속 Wi-Fi 및 10G 이더넷 또는 모바일 데이터 사용 가능
  *  RTMP 및 SRT 라이브 스트리밍 기능 내장
  *  Blackmagic URSA Cine EVF 옵션 사용 가능
  *  후반 제작을 위한 DaVinci Resolve Studio 무료 제공

가격 및 구입 안내

Blackmagic URSA Cine 17K 65는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 구입할 수 있으며, 제품가는 미화 $29,995달러(관세 및 기타 세금 제외)부터 시작한다. Blackmagic URSA Cine 17K 65 + EVF도 곧 구매 가능할 예정이며, 가격은 미화 $31,495부터 시작한다.

제품 사진

Blackmagic URSA Cine 17K 65및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

