BLACKMAGIC DESIGN YENIBLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G YÖNLENDIRICILERI DUYURDU

  Her çıkışında temiz geçiş özelliğine ek olarak, ön panelde yönlendirme butonları, 12G-SDI bağlantısı ve USB webcam çıkışı ile dünyanın en küçük raf montajlı 12G-SDI yönlendiricileri.

NAB 2025, Las Vegas, ABD - 4 NIsan 2025, Cuma - Blackmagic Design bugün, dar alanlarda çalışan kullanıcılar için yeni bir kompakt Videohub 12G yönlendirici serisi olan Blackmagic Videohub Mini 12G'yi duyurdu. ⅓ raf genişliğindeki 4x2 modeli, ½ raf genişliğindeki 6x2 modeli ve ⅔ raf genişliğindeki 8x4 modeli olmak üzere, Blackmagic Videohub Mini 12G’nin 3 farklı modeli bulunur. SDI yayın ekipmanlarına ilave girişler eklemenin yanında, tüm modellerin; SD, HD ve Ultra HD video standartlarında çalışan 12G-SDI bağlantıları ve video çıkışlarında seçilen bir temiz geçişi bulunur. Blackmagic Videohub Mini, tüm dünyadaki Blackmagic Design bayilerinden US$595 fiyatla hemen satın alınabilir.

Blackmagic Videohub Mini, #SL216 numaralı Blackmagic Design NAB 2025 standında tanıtılacaktır.

Blackmagic Videohub Mini yönlendiriciler, SDI ekipmanlara ilave girişler eklemek için mükemmel bir çözümdür. ⅓ raf genişliğindeki 4x2 model, ½ raf genişliğindeki 6x2 model ve ⅔ raf genişliğindeki 8x4 model olmak üzere 3 farklı modeli bulunur. Tüm bağlantıların 12G-SDI olmasından dolayı; SD, HD ve Ultra HD video standartlarında çalışırlar. Ayrıca, girişlere kilitli olmayan ve video çıkışlarında seçilen, yeni bir temiz geçiş türüne sahipler. Bu sayede kullanıcılar, belirli bir kaynağı temiz geçişle bir çıkışa yönlendirebilirken, aynı kaynağı diğer çıkışlara doğrudan bir sinyal olarak gönderebilir! Ön paneli, video yönlendirme butonlarının yanı sıra acil durumlar için yedek 12G-SDI video bağlantılarına ve bir USB webcam video çıkışına sahiptir!

Blackmagic Videohub Mini yönlendiriciler, her tür SDI yayın ekipmanına ilave girişler eklemek için tasarlanmıştır. Tasarımları küçük olduğundan, sınırlı alana sahip portatif raflarda çok az yer kaplarlar. Kullanıcılar, ATEM görüntü mikserlerine ilave girişler ekleyebilir ya da internet yayın kodlayıcılara ve HyperDeck kayıt cihazlarına giriş seçimi ekleyebilir. Ayrıca kullanıcılar, video monitörlerine ilave girişler eklemek için de kullanabilir! Kullanıcılar, bir işin ortasında telaş içinde ek kablo bağlamakla uğraşmadan, bağlantılarda değişiklikler yapabilir. Kullanıcıların acil bir ihtiyacı olursa veya acil bir durum varsa, ön paneldeki SDI bağlantılarına donanım bağlayabilirler. Yani kullanıcılar, raflarındaki kablo düzenini değiştirmeden, beklenmedik durumların üstesinden gelebilir.

Blackmagic Videohub Mini'nin ön paneli, çıkışlar ve girişler için özel butonlarla hızlı cut-bus tarzı sinyal yönlendirme için tasarlanmıştır. Bir video bağlantısını yönlendirmek için hedef butonunu seçtikten sonra, kaynak butonuna basmak yeterlidir. Bu yönlendiriciler; küçük, taşınabilir ekipman raflarına sığacak şekilde tasarlanmış olsa da kullanıcıların ihtiyacı olan tüm yönlendirme kontrolünü sağlarlar. Ön panelde, harici donanımları bağlamak için 12G-SDI video bağlantıları da bulunur ve video bağlandığında ön paneldeki giriş bağlantısı, arkadaki en yüksek numaralı giriş bağlantısını geçersiz kılar. Ayrıca, ön panelde bir USB webcam çıkışı da bulunur, böylece kullanıcılar; kayıt, video skopları veya internet yayın yazılımı için bir bilgisayar bağlayabilir.

Kullanıcıların acil olarak harici bir donanım takması gerektiğinde, ön panel bağlantılarını kullanabilirler. Tüm modellerde 12G-SDI girişi vardır ve 6x2 ile 8x4 modellerinde 12G-SDI çıkışı da bulunur. Üstelik bir USB-C webcam çıkışı da vardır.

Blackmagic Videohub Mini modellerinin tümü, gelişmiş 12G-SDI çoklu hız bağlantılara sahip olduğundan, tüm SD, HD ve 2160p60'a kadar Ultra HD video formatlarını destekler. Yani kullanıcılar tüm; SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI ekipmanları bağlayabilir. Üstelik, Blackmagic Videohub Mini, aynı yönlendiricideki her tür video formatının aynı anda yönlendirilmesini de destekler. 12G-SDI, tüm normal HD ekipmanlarınızla da çalışan tek BNC bağlantısı üzerinden yüksek kare hızlı Ultra HD sunar, böylece kullanıcılar, farklı video girişlerini sorunsuz bir şekilde yönlendirebilir ve SDI çıkış standardı otomatik olarak değişir! 12G-SDI ile kullanıcılar, şimdi ve gelecekte sahip oldukları ekipmanlara bağlanan ve geleceğe hazır bir teknoloji elde eder.

Blackmagic Videohub Mini'nin tüm modelleri, kaynaklar arasında değiştirme yaparken tutarlı video geçişleri sağlayan, bir “temiz geçiş” işlevine sahiptir. Bununla birlikte temiz geçiş özelliği, girişlerin yerine her bir çıkışta ayarlandığı için benzersizdir. Temiz geçiş için gereken yeniden senkronizasyon işlemcilerinin, video sinyaline video kareleri ekleme veya çıkarma ihtimali olduğundan, bu önemlidir. Yani kullanıcılar, bir HyperDeck kayıt cihazını temiz geçiş işlevi olmayan direkt sinyale ayarlayabilir, çünkü fazladan kare eklenmesini istemezler, halbuki bir monitör veya internet yayın kodlayıcı yönlendirici çıkışı, temiz geçiş işlevini kullanarak sorunsuz kaynak değişiklikleri sağlayabilir. Temiz geçiş, kaynakları giriş 1'e veya 6x2 ile 8x4 modellerinde ise referans girişine kilitler.

Blackmagic Videohub Mini'nin tüm modelleri, her bir 12G-SDI girişinde dahili SDI sinyal yenileme özelliğine sahiptir. SDI sinyal yenileme, en uygun video kalitesini sağlamak ve SDI veri hatalarını önlemek için video sinyalini yeniden oluşturur. Kablolar uzadıkça sinyal kalitesi azaldığı için, bu son derece önemlidir. Pahalı yüksek kalite “dijital” kablolar, bu duruma bir miktar yardım sağlayabilse de kabloların artan uzunluğunun neden olduğu sinyaldeki kalite kaybını tamamen ortadan kaldıramazlar. Stüdyolarındaki tüm SDI cihazlara SDI sinyal yenileme yoluyla, kullanıcıların tüm ekipmanları, iyileştirilmiş sinyal titreşimi performansına sahip yeniden oluşturulmuş bir sinyal alır. Böylelikle kullanıcılar, daha uzun kablolar kullanabilir ve video kopukluğu yaşamaz.

Blackmagic Videohub Mini, doğrudan video erişimi için ön panelde son derece kullanışlı 12G-SDI ek bağlantılarına sahiptir. Böylece kullanıcılar, bir ekipman rafının arkasında kablolarla uğraşmak zorunda kalmaz ve yanlışlıkla çok önemli bir kabloyu çıkarmaz. Kullanıcılar acil bir durumda ilave bir harici donanım eklemesi gerektiğinde, bu çok iyidir. Ya da müşterilerinin beklenmedik bir talebi olduğunda! Tüm modellerde, bir ön panel 12G-SDI girişi bulunur ve bu girişe video bağlandığında, arkadaki en yüksek numaralı giriş bağlantısını geçersiz kılar. Ayrıca, 6x2 ve 8x4 modellerde, en yüksek numaralı çıkışla aynı olan, bir ön panel 12G-SDI çıkışı bulunur. En yüksek numaralı giriş ve çıkışların kullanımı tercih edilir, çünkü bunlar, genellikle bir video yönlendiricide en az kullanılan bağlantılardır.

Ön USB-C bağlantısı bir HD webcam video kaynağı olarak işlev gördüğünden, kullanıcılar yönlendiricinin ön panelinden doğrudan canlı internet yayını yapabilir. Yazılımda, yönlendiricinin sıradan bir webcam olduğuna dair bir algı oluşturulur, aslında bir SDI video kaynağıdır! Kullanıcılar, tam çözünürlüklü 1080HD kalitesinde tüm video yazılımlarıyla tam uyumluluk elde eder. Müsterilerin video kaynağı Ultra HD ise, webcam çıkışı için HD formatına dönüştürülür.

Tüm Blackmagic Videohub yönlendiricileri uzaktan kontrol edilebilir olması, binanın farklı yerlerinden yönlendiriciye bağlı ekipmanların olduğu büyük yayın stüdyoları için büyük önem taşır. 2 farklı türde donanım paneli vardır. Videohub Master Control Pro, ön panele benzer ve bir döner düğme, LCD ve kısayol butonlarına sahiptir. Videohub Smart Control Pro modeli tüm butonlara sahip ve genellikle programlanmış olduğundan, bu panel her bir butonu bir yönlendirici girişine programlanmış olarak tek yönlendirici çıkışını kontrol eder.

Kullanıcıların bir Blackmagic Videohub Mini'yi uzaktan kontrol etmesi gerektiğinde, Videohub Software Control ideal bir çözümdür, çünkü ücretsiz olarak indirilebilir. Videohub Software Control hem Mac hem de Windows bilgisayarlarla kullanıma uygun olduğundan, kullanıcılar yaratıcı işleri için kullandıkları bilgisayarlarda bu yazılımı çalıştırabilir. Yazılımın büyük, basması kolay simge tarzı butonları vardır. Her bir buton ya bir yönlendirici girişi ya da bir yönlendirici çıkışı olarak kişiselleştirilebilir ve bakarak tanınmalarına yardımcı olmak için kullanıcılar, her bir butona özel bir simge atayabilir. Büyük butonlar, dokunmatik ekranlı bir PC'de kullanım için harikadır. Böylelikle, yazılım büyük ekran XY kontrol paneline dönüşür. Kullanıcılar, Apple iPad için bile yazılımın bir sürümünü indirebilirler.

Blackmagic Design CEO’su Grant Petty, şunları açıkladı: “Dar alanlı farklı yayın yerlerinde çalışırken, kullanıcıların birçok yönlendirme sorununu çözmesine yardım edecek yeni Videohub 12G yönlendirici serisini tanıtmak, bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Yeni Blackmagic Videohub Mini 12G modelleri, daha büyük modeller ile aynı harika özelliklere sahip. Fakat taşınabilir ekipman rafları ve yayın araçları gibi daha küçük alanlara sığacak şekilde tasarlandı. Üstelik, yeni temiz geçiş özelliğinin girişte değil çıkışta ayarlanması, Blackmagic Videohub Mini 12G'yi gerçekten güçlü, küçük bir yönlendirici haline getiriyor.”

Blackmagic Videohub Mini’nin Özellikleri

  *  Kompakt, karma formatlı 12G-SDI video yönlendiriciler.
  *  4x2, 6x2 ve 8x4 olarak modelleri mevcut.
  *  Acil durum ek bağlantıları için ön panel 12G-SDI bağlantısı.
  *  Sıfır gecikmeli 12G-SDI, 2160p60'a kadar SD, HD ve Ultra HD'yi destekler.
  *  Her bağlantıda temiz geçiş.
  *  Tüm 12G-SDI girişlerinde SDI sinyal yenileme.
  *  Ön panel USB-C webcam çıkışı.
  *  Videohub Master Control Pro ve Videohub Smart Control Pro kontrol panelleriyle çalışır.
  *  Mac, Windows ve iPad için Videohub Yazılım Kontrolünü destekler.
  *  Yaygın olan 13 dile çevrildi.
  *  Yayın otomasyon sistemlerine entegrasyon için ücretsiz SDK’ya sahiptir.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Blackmagic Videohub Mini, yerel vergiler ve harçlar hariç US$595 fiyatla tüm dünyadaki Blackmagic Design satış mağazalarından hemen satın alınabilir.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic Videohub Mini 12G Yönlendiriciler ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video monitörlerini, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design; 6G-SDI ile12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ile Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ile mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri mevcuttur. Daha fazla bilgiye, www.blackmagicdesign.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

