BLACKMAGIC DESIGN宣布推出新品BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G矩阵

  设计小巧的机架式12G-SDI矩阵，每个输出都拥有净切换功能，   还搭载前面板指派按钮和12G-SDI接口，以及USB网络摄像头输出！

NAB 2025，美国拉斯维加斯 - 星期五，2025年4月4日 - Blackmagic Design今日宣布推出Blackmagic Videohub Mini 12G，这个新系列紧凑型Videohub 12G矩阵专为在有限空间中工作的用户所设计。Blackmagic Videohub Mini 12G系列设有三款型号，分别是：⅓机架宽度的4x2型号、½机架宽度的6x2型号，以及⅔机架宽度的8x4型号。除了为SDI广播级设备添加更多输入外，所有型号还拥有兼容SD、HD和Ultra HD视频格式的12G-SDI接口，并可在视频输出上选择净切换。Blackmagic Videohub Mini现正由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价US$595。

Blackmagic Videohub Mini将于2025年NAB展会的#SL216号Blackmagic Design展位上亮相。

Blackmagic Videohub Mini矩阵是为SDI设备添加额外输入的理想方案。该系列设有三款型号，分别是：⅓机架宽度的4x2型号、½机架宽度的6x2型号，以及⅔机架宽度的8x4型号。所有接口均采用12G-SDI技术，可处理SD、HD和Ultra HD视频格式。它们还设有新型净切换功能，该功能可在视频输出上进行选择，而不是锁定到输入上。因此，用户可以通过净切换将一路特定信号源指派到某路输出上，同时还可以将这路特定信号源作为直接信号切换到其他输出上。其前面板设有视频指派按钮，还配有紧急12G-SDI视频接口和USB网络摄像头视频输出。

Blackmagic Videohub Mini矩阵专为各种类型的SDI广播级设备添加额外输入所设计。它们采用紧凑设计，仅占用非常小的机架位置，非常适合在空间有限的移动转播车内使用。用户可以利用它为ATEM切换台添加额外输入，或者为推流编码器和HyperDeck录机添加输入选择，还可以为视频监视器添加额外输入。这些矩阵非常实用，无需在工作中不断地插拔线缆就可以更改连接。如果有紧急需求或出现突发状况，可以将设备连接至前面板的SDI接口，无需重新调整机架布线就妥善应对各种情况。

Blackmagic Videohub Mini的前面板采用快速的Cut Bus切换风格，配有专门的输入和输出按钮。要指派视频接口，只要选择目标按钮，然后再按源按钮即可。它提供有用户所需的各种指派控制，而且矩阵设计小巧，适合小型移动式机架。其前面板还设有12G-SDI视频接口，可用于外接设备指派，并且连接视频后，前面板输入连接将覆盖后面板最高输入连接。前面板还设有USB网络摄像头输出接口，因此可以连接计算机用于录制、视频示波器或推流软件。

如果用户需要紧急连接外部设备，可使用前面板接口。所有型号均设有12G-SDI输入，6x2和8x4型号还设有12G-SDI输出。此外，还设有USB-C网络摄像头输出。

Blackmagic Videohub Mini所有型号均搭载先进的多速率12G-SDI接口，支持上至2160p60的任何SD、HD和Ultra HD视频格式。因此，可连接任意SD、HD-SDI、3G-SDI、6G-SDI和12G-SDI设备。此外，Blackmagic Videohub Mini还支持在同个矩阵上同时指派任意视频格式。12G-SDI通过单个BNC接口提供高帧率Ultra HD，因此还适用于所有常规HD设备，从而用户可以无缝切换不同视频输入，SDI输出格式将自动更改。有了这一具有前瞻性的12G-SDI科技，用户可以放心使用目前和未来几年的各种设备。

Blackmagic Videohub Mini所有型号均搭载“净切换”功能，可确保切换源信号时视频稳定转换。而净切换功能特殊之处在于，它设置在每个输出，而非输入上。这很重要，因为净切换所需的重新同步处理器可以从视频中添加或移除视频帧。也就是说，用户可以将HyperDeck录机设置为非净切换的直接信号，因为不想要插入额外帧；而监视器或推流编码矩阵输出则可以使用净切换，从而确保源更改无缝衔接。该净切换会把源锁定到输入1，或者在6x2和8x4型号上锁定到同步输入。

Blackmagic Videohub Mini所有型号的每路12G-SDI输入上均内置SDI时钟恢复功能。SDI时钟恢复可重新生成视频信号，从而确保理想视频质量并防止SDI数据出错。这一功能十分关键，因为较长的视频线缆会降低视频质量。昂贵的“数字”线缆虽然可提供一些辅助，但是依然无法完全解决因线缆延长所导致的信号完整性缺失的问题。当用户工作室所有SDI设备具有时钟恢复功能后，所有设备将会接收到强化处理时基误差性能表现的再生信号。这样能实现更长的布线距离，并同时保证视频信号的连贯性。

Blackmagic Videohub Mini的前面板设有非常实用的12G-SDI指派接口，可获得直接视频访问。因此，用户无需绕到布满线缆的机架后侧各种摸索，防止出现意外误拔的情况。这个功能在需要紧急添加额外设备时非常好用，还可以应对客户的临时要求。所有型号均设有前面板12G-SDI输入，当连接后可覆盖后侧最高的视频输入。6x2和8x4型号还设有前面板12G-SDI输出，与最高输出号码的视频相同。不妨使用号码最高的输入和输出，因为它们在任何视频矩阵上的使用频率基本都为最低。

用户可以从矩阵的前面板上直接实时推流，因为前面板上的USB-C接口可作为HD网络摄像头视频源使用。软件会把这款矩阵当成普通的网络摄像头信号，实则却是SDI视频源。它可以兼容全分辨率1080HD画质的各种视频软件。如果视频源是Ultra HD，那么它将下变换成HD用于网络摄像头输出。

所有Blackmagic Videohub矩阵都可以远程控制，这对于大型演播室而言至关重要，因为连接至矩阵的设备可能分散在建筑物的不同区域。硬件控制面板分为两种不同类型。Videohub Master Control Pro类似于矩阵前面板，设有旋钮、LCD和快捷键按钮。Videohub Smart Control Pro型号设有所有按钮而且通常可以被程序化，因此该面板可控制一个单独的矩阵输出，且每个按钮可被程序化到每个矩阵输入。

如需要远程控制Blackmagic Videohub Mini，那么免费下载的Videohub Software Control是理想选择。Videohub Software Control兼容Mac和Windows平台，用户可以在从事创意工作的计算机上使用该软件。该软件还提供有大尺寸图标式易用按钮。每个按钮可自定义为一个矩阵输入或一个矩阵输出，还可以为每个按钮指派图标，有助于用户视觉化识别。大型按钮是使用触摸屏计算机的理想搭配，该软件可变身为大屏幕XY控制面板。用户甚至还可以下载Apple iPad版软件。

Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说：“我们很高兴推出新款Videohub 12G矩阵，帮助在不同播出区域，空间有限的客户解决许多信号指派问题。新的Blackmagic Videohub Mini 12G系列型号拥有与更大型号同样强大的功能，但可以被安装到移动式机架和转播车等狭小的空间。此外，新的净切换功能在输出而不是输入上设置，让Blackmagic Videohub Mini 12G成为一款非常强大的小型矩阵。”

Blackmagic Videohub Mini功能一览

  *  拥有紧凑设计的12G-SDI混合格式视频矩阵。
  *  提供4x2、6x2、8x4型号规格。
  *  前面板搭载12G-SDI输入，作为紧急指派接口。
  *  零延迟12G-SDI支持SD、HD和Ultra HD，上至2160p60。
  *  每个输出上带有净切换功能。
  *  所有12G-SDI输入均带有SDI时钟恢复功能。
  *  前面板USB-C网络摄像头输出。
  *  可搭配使用Videohub Master Control Pro和Videohub Smart Control Pro控制面板。
  *  支持Mac、Windows和iPad版Videohub Software Control。
  *  设有13种常用语言界面。
  *  附赠SDK，可用于播出自动化系统整合。

供货及价格

Blackmagic Videohub Mini现正由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价US$595（不含税）。

新闻图片

获取Blackmagic Videohub Mini 12G矩阵图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

