BLACKMAGIC DESIGN 제품을 중심으로 8K HDR DIT 시스템을 구축한 DIGITAL GARDEN

캘리포니아, 프레몬트 - 2017년 5월 22일 - Blackmagic Design은 오늘 도쿄의 Digital Garden에서 새로운 8K HDR 비디오를 제작하기 위해 여러 대의 Teranex Express와 Teranex Mini, ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K 등의 수많은 Blackmagic 제품을 사용했다고 발표했다.

Digital Garden의 글로벌 기술 고객을 위해 제작한 비디오 중 하나인 이 비디오에는 수많은 고속 영상이 담겨 있다. 이 영상은 세 대의 4K 카메라로 촬영한 뒤, 이를 7680 x 2160의 8K 비디오 하나로 완성했다. Digital Garden에서는 촬영 현장에서 HDR 4K60P 영상을 모니터링하고 실시간으로 카메라 출력을 믹싱해 바로 스티칭할 수 있는 장비가 필요했다. 이를 위해 Digital Garden에서는 수많은 Blackmagic Design 제품을 중심으로 DIT 시스템을 구축했다. 여기엔 컨버전을 위한 다양한 Teranex 제품과 녹화를 위한 HyperDeck Mini 12G, 라우팅을 위한 ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K 스위처/ Smart Videohub 20x20/Videohub Smart Control, 그리고 캡처 및 재생을 위한 UltraStudio 4K가 포함되어 있습니다. 촬영장에서의 HDR 색보정을 위해 DaVinci Resolve 또한 사용되었다.

제작에는 테스트 촬영을 포함, 총 3일밖에 주어지지 않았기 때문에 최대한 효율적으로 작업을 진행하는 것이 관건이었다. 이들은 Blackmagic의 Videohub 라우터와 ATEM 2M/E Broadcast Studio 4K 비디오 스위처를 중심으로 DIT 시스템을 구축했다.

“세 대의 카메라를 나란히 설치해 촬영했기 때문에 시차 문제가 발생했습니다. 저희는 시차로 인한 왜곡 현상을 관리하기 위해 HDR 범위와 초점, 스티칭 품질 등을 세심하게 모니터링해야 했습니다. DIT 시스템을 구축한 이유가 바로 이것 때문이었으니까요.”라고 Digital Garden의 총괄 기술 매니저인 푸타가미 신이치(Shinichi Futagami)가 말했다.

각 카메라의 1080 60P 출력을 Smart Videohub으로 전송한 뒤, 세 개의 Teranex Express를 통해 4K60P로 업 컨버팅했다. 그런 다음 업 컨버팅된 영상을 ATEM 2M/E Broadcast Studio 4K로 전송해 HDR 4K60P로 모니터링했다. 이후 현장에서 카메라 영상을 하나의 비디오로 임시 합성해 스티칭 영상을 확인했다. 스티칭한 비디오는 고객 모니터링 및 HDR 모니터링을 위해 각각 두 대의 일반 소비자용 4K TV와 4K 마스터 모니터로 출력했다. 해당 피드를 모니터로 전송하기 위해 두 대의 Teranex Mini SDI to HDMI 12G와 한 대의 Teranex Mini SDI to Quad 12G를 사용했다. 스티칭된 영상은 HyperDeck Studio 12G로 녹화해 촬영 현장에서 고객이 원할 때면 언제든 보여줄 수 있도록 했다.

푸타가미는 이어 “저희는 아름다운 HDR 영상의 장점을 최대한 살리기 위해 카메라의 폭넓은 캡처 성능을 활용했습니다. 컬러리스트와 함께 촬영 현장에서 이번 프로젝트의 최종 그레이딩 작업에 사용할 톤과 최대한 비슷한 톤으로 결정할 수 있었기 때문에 노출 정도를 좀 더 정확하고 제어하고 원치 않은 검은색을 제거할 수 있었으며 하이라이트의 디테일도 최대한 살릴 수 있었습니다. 덕분에 촬영 현장에서 DaVinci Resolve로 그레이딩 작업을 진행하면서 영상톤이 의도한 대로 연출되었는지 꼼꼼하게 확인할 수 있었습니다.”라고 말했다.

또한 촬영 현장에서 Videohub의 카메라 출력을 캡처한 뒤, 후반 제작 과정에서 세 대의 UltraStudio 4K와 함께 사용해 QuickTime 파일을 캡처했다. 캡처한 QuickTime 파일은 네트워크를 통해 접속할 수 있었다. 이후 VFX 소프트웨어를 사용해 해당 영상을 후반 제작 과정에서 사용할 수 있도록 1차로 스티칭한 뒤, 오프라인에서 편집했다. 이 모든 작업은 촬영 현장에서 이루어졌다.

최종 영상을 HDR로 딜리버리해야 했던 Digital Garden에서는 DaVinci Resolve를 사용해 HDR 그레이딩 작업을 진행했다. “Resolve의 색상 관리 기능 덕분에 HDR 워크플로를 간소화할 수 있었습니다. Resolve를 사용할 경우, 이번 프로젝트에서 카메라로 촬영한 RAW 영상을 아주 균형 있게 처리해 색상이 정확하고 아름다운 숏을 얻을 수 있다는 사실 또한 깨닫게 되었습니다.”

“4K 60P 모니터링이 가능한 제품은 Blackmagic Design 제품이 유일했습니다. 굉장히 복잡한 시스템이었지만 ATEM 제품을 중심으로 시스템을 구축한 결과 12G SDI 연결 하나로 모든 것을 연결할 수 있었습니다. 4K를 지원하는 컨버터의 가격 또한 경제적이었으며 시스템에 쉽게 추가할 수 있었습니다.”라고 푸타가미가 말했다.

“ATEM에서 장면 전환 시 Super Source 기능을 기반으로 프리셋을 생성했습니다. 사용하는 렌즈에 맞게 설정을 변경해야 했기 때문에 각각의 프리셋을 저장한 뒤, 필요할 때마다 불러와 사용했습니다. 일부 복잡한 설정을 위해 소프트웨어 패널을 사용하기도 했지만 너무 복잡해지는 것은 원치 않았습니다. 그래서 고객들이 결과물을 확인하고자 할 경우, 소프트웨어 컨트롤 패널을 설정하지 않고 ATEM의 전면 패널을 통해 출력 영상을 고객 모니터로 전환했습니다.”

제품 사진

Teranex Expresses, Teranex Mini, ATEM 2 M/E Broadcast Studio, SmartVideohub 20x20, SmarVideohub, Videohub Smart Control, DaVinci Resolve와 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 피처 필름, 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™상을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

