デジタル・ガーデン、BLACKMAGIC DESIGN 製品で8K HDR DITシステムを構築

東京、日本 2017年5月22日 Blackmagic Designはこの日、東京にある株式会社デジタル・ガーデンが制作した8K HDR映像に、Teranex Express、Teranex Mini、ATEM 2M/E Broadcast Studio 4Kを含む多数のBlackmagic Design製品が使用されたことを発表した。

この作品は、高い技術を持つグローバル企業であるクライアントのために制作されたもので、ハイスピード撮影を多用した映像となっている。7680x2160の8K映像をリアルピクセルで制作する為に、4Kカメラ３台を使い映像をつなぎ合わせるスティッチングにより作られている。その撮影現場でリアルタイム簡易スティッチングおよび4K60PのHDRでモニタリングを実現させるためのDITシステムとして、BlackmagicのATEM 2M/E Broadcast Studio 4K、 Smart Videohub 20x20、Videohub Smart Control、HyperDeck Studio 12G、そして複数台のTeranex Express、Teranex Mini、UltraStudio 4Kが導入された。DaVinci ResolveもオンセットでのHDRカラーコレクションに使用された。

撮影期間はテスト撮影を含めて3日間というタイトなスケジュールで、いかに効率よく撮影を進めるかが大きな課題であった。そこでDITシステムの核としてBlackmagicのSmartVideohubルーターとATEM 2M/E Broadcast Studio 4Kスイッチャーが使用された。

「３台のカメラを並べて撮影するため、ステレオ３D撮影のように視差が生じてしまいます。その視差による歪みをコントロールするため、現場でピントやHDRのレンジ、スティッチングがきちんとできているかを確認する必要があり、今回のDITシステムを作りました。」と話すのは、同社のリード テクニカルマネージャーである二神真一氏。

各カメラの1080 60P出力はSmartVideohubに送られ、そこからTeranex Expressで4K60Pにアップコンされ、ATEMスイッチャーへ入力。この信号は、現場で4K60PのHDRでモニタリングするためのものである。入力された３カメラ分の映像を、ATEMスイッチャー内で簡易的に合成(スティッチング）し、ひとつの映像として確認できるようにした。その出力はクラインアント用の2台の4KテレビおよびHDRモニタリング用の4Kマスターモニターに送出。またその際に、2台Teranex Mini SDI to HDMI 12GおよびTeranex Mini SDI to Quad 12Gで変換し接続された。HyperDeck Studio 12Gは、ATEMでスティッチングした出力を収録し、クライアントの希望に応じてすぐに再生できるように用意された。

「美しいHDR映像を表現するにはカメラのレンジをフルに使う必要があります。現場にカラリストを同席させ最終に近いトーンを決めることで、より精度の高い露出コントロールができ不要な暗部を大胆に捨てハイライトの情報を多く残せます。そのため、DaVinci Resolveでオンセットグレーディングをして、どのようなトーンで仕上げるかを現場で確認しながら撮影を進めました」と二神氏は話す。

さらに、現場編集のために、Videohubからのカメラ出力を3カメラ分同時に3台のUltraStudio 4Kでキャプチャーした。収録したQuickTimeファイルはネットワーク経由ですべてアクセスできるようにし、3台のカメラ映像を合成ソフトウェアでスティッチングを行い、仮合成したものをNLEソフトウェアでオフライン編集、という工程をすべて現場で行ったという。

また、同作品はHDRでのフィニッシングだったため、ポストプロダクションではDaVinci Resolveのカラーマネージメント機能を使うことで、HDRワークフローの簡略化に成功したという。「今回、HDRでのフィニッシングだったため、カラーマネージメント機能を使いました。HDRのワークフローがスムーズにできるのはもちろんですが、今回使ったカメラのRAW素材を最も綺麗にニュートラルな階調で扱えることがわかりました。」

「4K60Pで現場チェックしたいという要望を実現できるのはBlackmagic以外ありえませんでした。かなり複雑なシステムになるため、ATEMを中心としたシステムを組んだ時に、12G-SDI 1本でスマートに繋げることができました。4K対応のコンバーターも安価で組み合わせすいです。」と二神氏。

「ATEMでのスティッチングの際はSuperSourceの機能を応用していましたが、使うレンズによって設定を変えなければならなかった。そこで、その設定を保存して必要に応じて呼び出して運用しました。ソフトウェアパネルの方は、そういった複雑な操作をしているため、あまり設定を変えたくなかったのですが、ATEMは本体のフロントパネルからどこのモニターに何を出力するかといった切り替えをソフトウェアをいじらずにできるので、クライアントに別の出力を見せなければいけない場合も便利でしたね。」と二神氏は結んだ。

フォト

ATEM 2M/E Broadcast Studio 4K、Smart Videohub 20x20、Videohub Smart Control、HyperDeck Studio 12G、Teranex Express, Teranex Mini、UltraStudio 4K、DaVinci Resolve Studioおよびその他のBlackmagic Design製品の写真はこちらwww.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニター、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクション システムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

