DIGITAL GARDEN REALISIERT DIT-SYSTEM FÜR HDR IN 8K MIT BLACKMAGIC DESIGN

Fremont, Kalifornien, USA – 22. Mai 2017 – Blackmagic Design teilte heute mit, dass das Tokioter Postprohaus Digital Garden mehrere Blackmagic Produkte für die Erstellung eines neuen HDR-Videos in 8K einsetzte. Es handelte sich dabei um mehrere Teranex Express Normwandler, Teranex Mini Konverter und einen ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K Mischer.

Das Video entstand im Auftrag eines im Bereich globale Technologie tätigen Kunden von Digital Garden. Es enthielt zahlreiche Einstellungen in Hochgeschwindigkeit und wurde mit drei 4K-Kameras gedreht. Diese Footage wurde anschließend zu einem einzigen 8K-Video mit einer Auflösung von 7680 x 2160 zusammengeführt. Für das sofortige Videostitching in Echtzeit benötigte Digital Garden am Set deshalb eine technische Lösung, um das 4K-HDR-Material in 60p zu prüfen und die Kamerafeeds zu mischen. Dies realisierte Digital Garden mit einem aus verschiedenen Blackmagic Produkten zusammengestellten DIT-System. Im Einzelnen dienten hier mehrere Teranex Produkte für Konvertierungen und mehrere ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K fürs Mischen. Des Weiteren sorgte ein HyperDeck Mini 12G für die Aufzeichnung, eine Smart Videohub 20x20 Kreuzschiene mit zugehörigem Videohub Smart Control war für die Signalverteilung zuständig und ein UltraStudio 4K stand für die Aufzeichnung und Wiedergabe bereit. Die farbliche Abstimmung des HDR-Materials am Set erfolgte mit DaVinci Resolve.

Da für die Produktion inklusive der Testdrehs lediglich drei Tage veranschlagt waren, hieß es, die knappe Zeit effektiv zu nutzen. Als tragende Säulen ihres DIT-Systems setzte das Team eine Blackmagic Videohub Kreuzschiene und einen ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K Bildmischer ein.

„Da mit drei nebeneinander platzierten Kameras gefilmt wurde, verursachte dies Parallaxenprobleme. Um die Parallaxenverzerrung im Zaum zu halten, mussten wir den HDR-Umfang, die Fokussierung und die Qualität des Stitchings sehr achtsam prüfen. Aus diesem Grund haben wir uns das DIT-System gebaut“, sagte Shinichi Futagami, der technische Leiter bei Digital Garden.

Alle Kameras gaben Feeds in 1080 60p aus, die an einen Smart Videohub geschickt und anschließend mit drei Teranex Express Normwandlern nach 4K 60p hochkonvertiert wurden. Das hochkonvertierte Bildmaterial wurde in den ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K gefüttert und von dort für das Monitoring in HDR 4K 60p bereitgestellt. Das Video von den Kameras wurde dann vorläufig zu einem Video zusammengefügt, um das per Stitching entstandene Bildmaterial noch am Set zu prüfen. Das zusammengefügte Video wurde dann zur Bildkontrolle durch den Kunden an zwei normale 4K-Fernseher ausgegeben. Für das HDR-Monitoring wurde ein 4K-Mastermonitor eingesetzt. Die Feeds wurden über zwei Teranex Mini SDI to HDMI 12G und einen Teranex Mini SDI to Quad 12G an die Monitore übermittelt. Das zusammengeführte Bildmaterial wurde mit einem HyperDeck Studio 12G aufgezeichnet, um es am Set jederzeit zur Ansicht parat zu haben, falls vom Kunden gewünscht.

Futagami führte aus: „Um ein optimal aussehendes HDR-Bild zu erzielen, mussten wir uns den gesamten Kontrastumfang, den die Kamera einzufangen vermag, zunutze machen. Weil wir einen Coloristen am Set hatten, der eine dem finalen Grading für das Projekt nahe Farbgebung vorgab, waren wir in der Lage, mit präziseren Belichtungseinstellungen zu filmen. Wir konnten also unerwünschte Schwarztöne opfern und stattdessen eine optimale Zeichnung in den Highlights erzielen. Wir gradeten am Set mit DaVinci Resolve und checkten ganz genau, dass die Tönung des Films wunschgemäß gelungen war.“

Die vom Videohub ausgegebenen Kamerafeeds wurden am Set mit drei UltraStudio 4Ks als QuickTime-Dateien zur Verwendung in der Postproduktion aufgezeichnet. Auf diese QuickTime-Dateien wurde über ein Netzwerk zugegriffen. Die Footage wurde mit einer VFX-Software gecompt, was eine Stitching-Rohfassung ergab, die dann zur Nachbearbeitung und für den Offline-Schnitt benutzt wurde. Beides erfolgte am Set.

Die endgültige Version musste im HDR-Format sein. Das HDR-Grading führte Digital Garden in DaVinci Resolve aus. „Dank der Resolve Funktion für das Farbmanagement konnten wir den HDR-Workflow straffen. Überdies stellte ich fest, dass Resolve die für dieses Projekt verwendete RAW-Footage von den Kameras ausgesprochen neutral verarbeitete. Das verlieh den Einstellungen eine wunderschöne, genau so gewollte Farbe.“

„Einzig und allein das Blackmagic Equipment ermöglichte uns das Monitoring von 4K-60p-Material. Alles andere wäre in ein hochkompliziertes System ausgeufert. Aber so konnten wir alles über eine einzige 12G-SDI-Verbindung anschließen. Obendrein sind die 4K unterstützenden Konverter erschwinglich und einfach ins System integrierbar“, urteilte Futagami.

„Beim Mischen mit einem ATEM hatten wir uns anhand der Super-Source-Feature ein Preset programmiert. Wir mussten gemäß unseren eingesetzten Objektiven die Einstellung anpassen. Deshalb speicherten wir jedes Preset ab und luden es bei Bedarf hoch. Einige der komplizierteren Einstellungen gaben wir über das Software-Bedienpanel vor. Ansonsten hieß es aber vorsichtshalber Hände weg davon. Wann immer uns der Kunde um die Ansicht einer Ausgabe bat, benutzten wir einfach das Frontbedienfeld des ATEM. Da konnten wir Ausgaben auf die entsprechenden Monitore schalten, ohne dabei womöglich das Setup auf dem Software-Bedienpanel aus dem Lot zu bringen.“

PRESSEFOTOS

Fotos der Produkte Teranex Express, Teranex Mini, ATEM 2 M/E Broadcast Studio, SmartVideohub 20x20, Smart Videohub, Videohub Smart Control, DaVinci Resolve und von anderen Blackmagic Produkten stehen unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images bereit.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Digitalrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.blackmagicdesign.com/de.

