BLACKMAGIC DESIGN宣布推出新品 BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G

  新款Video Assist型号，能为各类摄影机添加大屏幕HDR监看方案，   并拥有更优质的记录编解码、示波器以及专业的对焦辅助工具！

IBC 2019，荷兰阿姆斯特丹 - 2019年9月13日，星期五 - Blackmagic Design今日宣布推出人气产品新型号Blackmagic Video Assist 12G，这是一套结合监看和记录的解决方案。新型号搭载更明亮的HDR屏幕，内置多种示波器，升级电池方案，以及12G-SDI等众多功能。Blackmagic Video Assist 12G将于2019年9月起由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价为US$795。

Blackmagic Video Assist 12G将于2019年度IBC展会的7.B45号Blackmagic Design展位上亮相。

新品Blackmagic Video Assist 12G HDR能为SDI和HDMI摄影机添加HD、Ultra HD、2K乃至4K DCI格式的专业监看和记录功能。它有着新改良的设计并搭载众多实用功能，包括用于HDR工作的更大屏幕、Tally提示灯、4个内置示波器、更强对焦辅助功能以及3D LUT，并且可在支持的摄影机上获得原生Blackmagic RAW格式记录。5英寸和7英寸型号均搭载12G-SDI和HDMI 2.0接口，支持从几乎任何设备上记录上至2160p60在内的各种格式。触摸屏亮度更胜以往，可保证清晰查看记录内容，是HDR数字电影以及明亮日光下进行户外拍摄的好搭档。创新设计还对电池方案进行了升级，可支持两块标准索尼L系列电池。这意味着Blackmagic Video Assist 12G是一款非常灵活的解决方案，是新一代数字电影拍摄、母版现场制作以及播出测试和技术评估的理想选择。

Blackmagic Video Assist 12G设有两款型号，每款型号均配备创新的触摸屏用户界面和录机控制，以及可清晰查看记录内容的大尺寸屏幕。7英寸版Blackmagic Video Assist 12G型号拥有两个存储介质插槽，5英寸和7英寸版型号均搭载12G-SDI接口，可用于连接高帧率Ultra HD、模拟音频输入、USB-C外部硬盘记录，设备前面板和机身侧面还分别配备扬声器和耳麦接口。机身后侧设有两个电池槽，可安装索尼L系列电池，为用户的高亮HDR屏幕和高速Ultra HD电子元件提供持久电力。产品提供12V通用电源，棚内或外景工作两不误。

Blackmagic Video Assist 12G HDR是摄影机的理想升级方案，它拥有2500尼特的高亮显示屏，可取代大部分消费级摄影机上的小型显示屏，而且还能添加专业的对焦辅助功能和更优质的文件格式。Video Assist同时也是专业摄影机的理想搭档，因为它可以对较早的广播级摄影机进行升级，从而使用时下流行的文件格式用于各类剪辑软件。由于用户可以记录Apple ProRes、Avid DNx和Blackmagic RAW格式，因此不论使用哪种剪辑软件，Video Assist均能提供相应支持。通过产品的HDMI和12G-SDI输入还能连接各类消费级摄影机、广播级摄影机甚至数码单反。在受支持的摄影机上使用时，用户甚至还可以使用Blackmagic RAW，升级到RAW工作风格。

创新的LCD触摸屏用户界面能提供全面细致的控制。屏幕上设有播放、停止以及记录按钮，外加可滚动查看记录内容的迷你时间线，只要在画面上来回滑动即可慢速搜索片段。LCD屏幕以HUD风格显示时间码、视频格式、存储介质状态以及音频表等功能。通过触摸屏可启用示波器，还可以实现对焦和曝光辅助功能。此外，用户可以加载和保存3D LUT，

Video Assist使用市售易购的SD卡作为存储介质，用户可以使用闪存卡进行记录。记录的文件尺寸很小，足以在标准SD卡或更快的UHS-II卡上进行长时间记录。此外，较大的7英寸版Video Assist 12G型号还设有两个SD卡槽，方便用户在记录期间替换录满的存储卡，实现长时间记录。标准的SD卡或速度更快的UHS-II卡有着便携、高速、易购三大优势，因此是理想的播出介质。

如需记录到其他类型的存储介质上，可通过USB-C扩展端口实现外部存储盘记录。搭配使用Blackmagic MultiDock 10G还能轻松获得SSD兼容。用户甚至可以通过触摸屏上的屏幕菜单来管理外部存储盘。

Video Assist搭载种类丰富的视音频接口，包括多速率12G-SDI接口，可用于SD、HD、Ultra HD SDI等设备。内置HDMI接口可用于连接HDMI摄影机，也可以连接消费级电视机或视频投影仪来实现监看；7英寸型号搭载Mini XLR输入，可用于连接麦克风和外接调音台的音频输入。Video Assist甚至还包括了12V DC带锁电源接口。

新的HDR标准支持以及广色域高亮屏幕，为开展HDR流程做足准备。由于这块屏幕有着非常高的亮度，因此也能为明亮日光下的户外拍摄带来便利。采用HDR格式工作时，内置示波器甚至还可更换至HDR示波器显示。文件会被标上正确的HDR信息，然后SDI和HDMI输入也会自动检测到HDR视频格式。静态元数据PQ和HLG格式会根据ST2084标准进行处理。这块LCD屏幕拥有高亮度、广色域两大特点，因此处理Rec. 2020和Rec. 709色彩空间都不在话下。Video Assist内置LCD的色域甚至可以处理100%的DCI-P3格式。

Video Assist内置专业的波形监看功能，可确保工作符合播出标准，同时也是一款理想的便携波形监看方案。波形图可提供传统的输入和播放信号亮度（明度）电平显示；矢量图能以100%SDI参考电平显示色彩强度；RGB分量图是用于调色和检查非法电平的理想工具；直方图可显示画面亮部到暗部的细节分布，以及高光或阴影裁切。用户可以将内置示波器叠加显示在实时视频之上，或者让视频以画中画的形式作为小型浮窗显示在示波器右上角。

其SDI和HDMI接口采用多速率设计，可应对SD、HD和Ultra HD格式。其中，SD格式包括NTSC和PAL制式，720p HD格式包括720p50和59.94p，隔行1080i HD格式包括1080i50和59.94，1080p HD格式包括1080p23.98、24、25、29.97、30、50、59.94和60p。此外，它甚至还支持1080 PsF格式，Ultra HD支持上至2160p59.94。用户还可以记录上至25p速率的2K和4K DCI用于数字电影工作。

Video Assist支持行业标准的17点和33点3D LUT文件，用户也可以使用如Extended Video、Film to Video、Film to Rec.2020等自带的LUT。

Video Assist记录时使用标准、开放的文件格式，免去了媒体转码的繁琐环节。产品能从所有HDMI或SDI摄影机记录行业标准10bit ProRes或DNx等各类格式文件，连接支持的摄影机时还能记录12bit Blackmagic RAW文件，而且媒体文件还能用于所有操作系统。

Blackmagic RAW是革命性的新生代格式，其设计旨在记录并保留来自摄影机的原始传感器数据品质。Video Assist支持从松下EVA1和佳能C300 MK II等各款摄影机进行Blackmagic RAW记录，这样就解决了H.264等常用摄影机格式的问题，因为此类格式经过高度压缩，会导致画面出现噪点和因处理所造成的伪影。与此同时，这一格式还能将摄影机的各项设置保存在元数据中，用户可以在摄影机上进行ISO、白平衡和曝光等设置，也可以在之后的剪辑阶段进行调整和覆盖，画质不会有任何损失。Blackmagic RAW文件小、易存储且运行快，使用起来非常便捷。

Blackmagic Video Assist 12G内置专业的音频记录单元，其品质毫不逊色于大部分摄影机的音质，免去了携带额外音频设备的麻烦。工作在SDI格式下时，用户可以实时记录2、4、8或16声道。如果要连接麦克风，7英寸版Video Assist型号设有两个带幻象电源的XLR模拟音频输入，支持192kHz高清音频采样率，每次采样均以无压缩16bit和24bit完成。产品设有屏幕音频表供监看之用，还可选择VU或PPM两类不同的音频表轨迹。

这款产品全面支持多语种操作，为用户扫除语言屏障。目前支持的语种包括英语、中文、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、俄语、意大利语、葡萄牙语以及土耳其语。

Blackmagic Video Assist 12G的文件十分常见，与各种操作系统和大多数视频软件都兼容。存储介质可格式化为ExFAT或HFS+，因此能像常规存储设备一样轻松连接计算机，打开并使用媒体文件。同时，Video Assist还是DaVinci Resolve的理想搭档，这款软件集剪辑、调色、音频后期制作和视觉特效于一身。

“原版Blackmagic Video Assist是一款非常受欢迎的监看记录设备，它能将老式摄影机进行升级后纳入新的工作流程，同时也是电视播出领域广为使用的设备，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“这几款新型号根据好莱坞广大专业用户的反馈进行了积极的改进，它们拥有更明亮的LCD屏幕，搭载12G-SDI技术，采用Blackmagic RAW格式记录，以及改良后的对焦辅助工具、预设和3D LUT等实用功能，相信用户一定会欣喜不已！”

BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G功能一览

  *  支持现场制作、数字标牌以及存档应用
  *  新颖设计结合快捷易用的触摸屏控制
  *  可为摄影机带来更好的监看和记录编解码
  *  大型LCD屏幕实现数字电影风格的对焦辅助工具
  *  支持使用市售易购的SD/USH-II存储卡
  *  可直接记录至外接USB-C存储盘
  *  12G-SDI和HDMI接口，可记录SD、HD和Ultra HD
  *  支持HDR的高亮度广色域LCD屏幕
  *  内置波形图、矢量图、分量图、直方图示波器
  *  新的多速率12G-SDI技术，SD、HD和Ultra HD皆能胜任
  *  可套用3D LUT进行监看和记录。
  *  标准开放文件格式，兼容常用非编软件
  *  可从支持的第三方摄影机记录Blackmagic RAW格式
  *  采用专业级多通道数字和模拟音频
  *  设有11种常用语言界面
  *  可搭配使用DaVinci Resolve等流行非编软件

供货及价格

Blackmagic Video Assist 12G将于2019年9月起由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价为US$795（不含税）。

新闻图片

获取Blackmagic Video Assist 12G产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

