BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G 발표

  모든 카메라에 대형 스크린 HDR 모니터링 기능, 향상된 녹화 코덱, 스코프,   전문 포커스 어시스트 기능을 추가할 수 있는 새로운 Video Assist 제품

네덜란드 암스테르담, IBC 2019 - 2019년 9월 13일(금) - Blackmagic Design사는 오늘 모니터링과 녹화 솔루션이 통합된 자사 인기 제품의 새로운 모델인 Blackmagic Video Assist 12G 제품을 출시했다. 이번 신규 모델에는 더 밝아진 HDR 화면, 내장 스코프, 향상된 배터리 성능, 12G-SDI 연결 등이 탑재되었다. Blackmagic Video Assist 12G는 오는 9월부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러에게 US$795에 구입할 수 있으며,

NAB 2019 기간에 Blackmagic Design 부스인 #7.B45에서 시연될 예정이다.

새로운 Video Assist 12G HDR로 SDI/HDMI 카메라에 모든 HD/UHD/2K/4K DCI 포맷의 전문 모니터링 및 녹화 기능을 추가할 수 있다. 새로워진 디자인의 신규 모델은 HDR 작업에 맞게 훨씬 밝아진 화면, 탈리 표시기, 4개의 내장 스코프, 향상된 포커스 어시스트 기능, 3D LUT, 네이티브 Blackmagic RAW 녹화 기능 등 혁신적인 기능을 제공한다. 5인치와 7인치 모델 모두 12G-SDI, HDMI 2.0을 탑재하여 거의 모든 종류의 장비에서 최대 2160p60의 모든 포맷으로 녹화할 수 있도록 지원한다. 훨씬 밝아진 터치스크린을 통해 HDR 디지털 영화 녹화 영상을 볼 수 있고 한낮에 야외에서 촬영할 때도 촬영 영상을 완벽하게 모니터링할 수 있다. 새로운 디자인의 이번 신규 모델은 배터리 기능 또한 향상되었고 두 개의 소니 표준형 L 시리즈 배터리를 사용할 수 있다. 놀라운 활용도를 갖춘 Blackmagic Video Assist 12G는 차세대 디지털 영화 촬영, 라이브 프로덕션 마스터링, 방송 테스트 및 측정에 사용할 수 있는 완벽한 솔루션이다.

Blackmagic Video Assist 12G의 두 모델 모두 데크 컨트롤이 포함된 혁신적인 터치스크린 인터페이스와 녹화 영상을 볼 수 있는 대형 화면을 제공한다. Blackmagic Video Assist 7" 12G 모델에는 2개의 미디어 슬롯이 탑재되었고 5인치와 7인치 모델 모두 높은 프레임 레이트의 UHD 영상을 위한 12G-SDI 연결, 아날로그 오디오 입력, 외장 USB-C 디스크 녹화 기능뿐 아니라 전면에 스피커, 측면에 헤드폰 잭이 장착되어 있다. 후면에 탑재된 두 개의 배터리 슬롯을 통해 소니 L 시리즈 배터리를 장착할 수 있어 밝은 HDR 화면과 고속의 UHD 관련 장치들을 작동하기에 충분하다. 스튜디오나 촬영 현장에서 사용할 경우를 위해 12V 범용 전원 장치 또한 장착되어 있다.

Blackmagic Video Assist 12G HDR을 사용하여 카메라의 성능을 업그레이드할 수 있다. 일반 소비자용 카메라의 화면보다 훨씬 큰 크기에 밝기는 2500니트로 매우 밝을 뿐 아니라 전문 포커스 어시스트 기능과 고화질의 파일 포맷을 사용할 수 있다. Video Assist는 전문 카메라와 함께 사용하기에도 훌륭한 솔루션으로 구형의 방송용 카메라를 사용하더라도 최신 편집 소프트웨어에서 사용하는 최신 파일 포맷으로 녹화할 수 있다. Apple ProRes, Avid DNx, Blackmagic RAW 등 편집 소프트웨어에서 사용하는 모든 파일 포맷을 지원한다. HDMI 및 12G-SDI 입력 단자를 사용하여 Video Assist를 모든 소비자용 카메라, 방송용 카메라, 또는 DSLR 카메라에도 연결할 수 있다. 따라서 연결된 카메라가 Blackmagic RAW 포맷을 지원한다면, RAW 방식의 워크플로로 업그레이드할 수도 있다.

혁신적인 LCD 터치스크린의 사용자 인터페이스를 통해 놀라운 제어 기능을 제공한다. 화면에는 재생, 정지, 녹화 전용 버튼뿐 아니라 녹화 영상을 스크롤 할 수 있는 작은 타임라인까지 나타난다. 이미지를 쓸어 넘겨 조그 기능처럼 사용할 수 있다. LCD의 헤드업 디스플레이에는 오디오 미터뿐 아니라 타임코드, 비디오 표준, 미디어 상태 정보가 표시된다. 터치스크린을 통해 스코프 및 포커스, 노출 어시스트 기능을 활성화할 수 있다. 3D LUT를 불러오기 및 저장할 수도 있다.

Video Assist는 흔히 사용되고 어디서나 쉽게 구할 수 있는 플래시 메모리인 SD 카드에 녹화한다. 녹화 파일의 크기가 작아 표준 SD 카드에 장시간 녹화하거나 고속 UHS-II 카드에 녹화할 수 있다. 7인치 모델은 2개의 SD 카드 슬롯을 탑재해 녹화 중 카드 용량이 가득 차더라도 다른 카드로 교체하면 무한대로 녹화할 수 있다. 표준 SD 카드나 고속의 UHS-II 카드는 크기가 작고 속도가 빠르며 가격이 저렴해 방송 환경에서 사용하기 완벽하다.

다른 유형의 미디어에 녹화해야 할 경우 USB-C 확장 포트에 외부 플래시 디스크를 연결하여 녹화할 수 있다. Blackmagic MultiDock 10G를 사용하여 Blackmagic HyperDeck 같은 다른 레코더에 연결하면 SSD 카드에도 손쉽게 녹화할 수 있다. 온 스크린 메뉴 또한 지원되어 터치스크린에서 외부 디스크를 관리할 수 있다.

Video Assist는 SD/HD/UHD SDI 장비를 위한 멀티레이트 12G-SDI 같은 다양한 종류의 비디오/오디오 연결 단자를 탑재했다. HDMI 단자에는 HDMI 카메라, 또는 모니터링을 진행할 소비자용 TV 및 비디오 프로젝터를 연결할 수 있다. 7인치 모델에는 미니 XLR 단자가 있어 마이크와 외부 오디오 믹서로부터 오디오 입력을 제공받을 수 있다. Video Assist에는 전원 연결을 위한 12V DC 전원 단자 또한 탑재되었다.

사용자는 첨단 HDR 표준과 밝고 폭넓은 색영역을 지원하는 고휘도 화면을 통해 최신 HDR 워크플로에 대비할 수 있다. 또한 밝은 화면 덕분에 눈부신 태양광 아래에서도 야외 촬영이 가능하다. HDR 포맷으로 작업 시 내장 스코프 또한 HDR 스코프로 변경된다. 파일에 정확한 HDR 정보가 포함되어 있다면 SDI/HDMI 신호 입력 시 자동으로 HDR 영상 표준이 감지된다. 고정 메타데이터 PQ/HLG 포맷은 ST2084 표준에 따라 처리된다. 밝은 LCD는 넓은 색영역을 지원해 Rec. 2020과 Rec. 709 색공간을 모두 처리할 수 있다. Video Assist에 내장된 LCD 색영역은 100%의 DCI-P3 포맷까지 처리할 수 있다.

Video Assist에는 파형 모니터링 기능이 내장되어 있어 방송 표준을 준수할 수 있으며 파형 모니터링을 위한 휴대용 솔루션으로도 적합하다. 파형 디스플레이는 입력이나 재생 신호의 일반적인 휘도(밝기) 레벨을 표시한다. 벡터스코프 디스플레이 방식은 표준 색상 범위의 100%를 기준으로 색상 강도를 표현할 수 있다. RGB 퍼레이드는 색 보정 작업과 방송 규정에 부적합한 레벨 확인에 사용하기 완벽하다. 히스토그램 방식은 비디오 내의 화이트와 블랙 디테일의 분포도를 보여주며 클리핑이 발생한 하이라이트 및 섀도우 영역을 표시한다. 내장 스코프를 라이브 영상 위에 겹쳐서 나타내거나, 혹은 영상을 스코프 상단 오른쪽에 화면 속 화면 형태로 작게 표시할 수 있다.

SDI/HDMI 연결은 멀티레이트를 지원하여 SD/HD/UHD를 모두 다룰 수 있다. SD 포맷은 NTSC 및 PAL을 지원한다. 720p HD 표준은 720p50과 59.94p를, 1080p HD 인터레이스 포맷은 1080i50과 59.94를, 그리고 1080p HD 포맷은 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60p를 지원한다. 1080 PsF 포맷 또한 지원한다. UHD 포맷은 최대 2160p59.94까지 지원된다. 디지털 영화 작업을 위한 2K 또는 4K DCI 포맷도 최대 25p까지 지원한다.

Video Assist에서는 업계 표준인 17/33포인트 3D LUT를 사용하거나 또는 카메라에 포함된 Extended Video, Film to Video, Film to Rec.2020 등을 사용할 수 있다.

Video Assist는 개방형 표준 파일 포맷을 사용하므로 미디어 파일을 트랜스코딩하는 데 시간을 낭비할 필요가 없다. 업계 표준인 10비트 ProRes, 또는 DNx 파일의 모든 포맷으로 녹화할 수 있으며, 모든 HDMI/SDI 카메라 또는 Blackmagic RAW를 지원하는 카메라라면 12비트 Blackmagic RAW로 녹화할 수 있다. 무엇보다도 여기에서 생성된 미디어 파일은 모든 운영체제에서 작동한다.

Blackmagic RAW는 혁신적인 신규 포맷으로서 카메라의 센서가 받아들인 원본 이미지를 그대로 캡처하고 보존한다. Video Assist는 Panasonic EVA1이나 Canon C300 MK II 같은 인기 카메라에서 Blackmagic RAW 포맷으로 녹화할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 H.264 같은 인기 포맷에서 고압축으로 인해 노이즈와 아티팩트가 많이 생기는 문제점을 해결할 수 있다. 또한 카메라의 설정 내용을 메타데이터에 저장하기 때문에 카메라에 ISO, 화이트 밸런스, 노출을 설정 후 나중에 편집 과정에서 이를 변경 적용해도 화질이 전혀 떨어지지 않는다. Blackmagic RAW 파일은 크기가 작고 속도가 매우 빨라 작업을 신속하게 진행할 수 있다.

Blackmagic Video Assist 12G는 일반 카메라에서 제공하는 오디오 기능보다 훨씬 높은 품질의 전문 오디오 레코더가 내장되어 있어 오디오 장비를 따로 들고 다닐 필요가 없다. SDI 포맷으로 작업 시 2/4/8/16 채널의 오디오를 실시간으로 녹음할 수 있다. Video Assist 7인치 모델에는 팬텀 파워를 지원하는 두 개의 마이크 연결용 XLR 아날로그 오디오 입력 단자가 탑재되어 있고, 비압축 16/24bps(샘플당 비트 수) 모드에서 192 kHz의 고선명 오디오 샘플링 레이트를 지원한다. 온스크린 오디오 미터를 사용하여 신호를 모니터링할 수 있으며, VU와 PPM 방식 중 원하는 것을 선택할 수 있다.

더욱 편리한 사용을 위해 여러 개의 언어가 지원된다. 지원되는 언어로는 한국어, 중국어, 영어, 불어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 터키어가 있다.

Blackmagic Video Assist 12G의 녹화 파일은 모든 운영 체제 및 대부분의 비디오 소프트웨어와 호환한다. 미디어는 ExFAT 또는 HFS+로 포맷되므로 일반 디스크와 마찬가지로 미디어를 컴퓨터에 간단히 연결하고 파일에 접속할 수 있다. DaVinci Resolve는 Video Assist와 사용하기 완벽하며 편집과 색보정, 오디오 후반 제작, 시각 효과를 모두 작업할 수 있는 일체형 소프트웨어 프로그램이다.

Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티씨는 “기존의 Blackmagic Video Assist 모니터 겸 레코더는 인기가 아주 좋아 TV 업계의 일반 방송 제작 환경에서뿐 아니라 구형 카메라에 연결하여 기능을 업그레이드하기에 안성맞춤이었습니다. 이번 신규 모델에는 놀라운 기능들이 추가되었고, 할리우드 고객들의 피드백을 받아들여 이를 모두 적용했습니다. 훨씬 밝아진 LCD 화면과 12G-SDI, Blackmagic RAW 지원, 향상된 포커스 어시스트 도구, 프리셋, 3D LUT 등 많은 기능이 추가되었습니다. 아주 멋진 기능들입니다!”라고 말했다

BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G 주요 기능

  *  라이브 프로덕션, 디지털 사이니지, 아카이빙 사용 지원
  *  신속한 터치스크린 제어 기능을 제공하는 모던한 디자인
  *  카메라 영상 모니터링 및 녹화 코덱 기능
  *  대화면 LCD 스크린을 통해 디지털 영화 방식의 포커스 어시스트 도구 사용
  *  쉽게 구할 수 있는 SD/USH-II 매체 지원
  *  외장 USB-C 미디어 디스크에 직접 녹화 기능
  *  12G-SDI 및 HDMI 연결을 통해 SD/HD/UHD로 녹화 가능
  *  2500니트 밝기의 폭넓은 색영역을 지원하는 첨단 HDR 지원
  *  파형, 벡터, 퍼레이드, 히스토그램 등의 내장 스코프
  *  SD/HD/UHD를 위한 최신 멀티레이트 12G-SDI 기술 적용
  *  모니터링 및 녹화 시 3D LUT 적용 가능
  *  인기 소프트웨어와 호환 가능한 표준형 오픈 파일 포맷 지원
  *  Blackmagic RAW가 지원되는 서드 파티 카메라에서 Blackmagic RAW로 촬영 가능
  *  전문가용 멀티채널 디지털 오디오 및 아날로그 오디오
  *  현지화를 위한 11개국 언어 지원
  *  DaVinci Resolve와 같은 인기 비선형 프로그램과 호환

가격 및 구입 안내

Blackmagic Video Assist 12G는 오는 9월부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러에게 US$795(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Video Assist 12G 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에서 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 자세한 사항은 자사 홈페이지 www.blackmagicdesign.com/kr 에서 확인할 수 있다.

