BLACKMAGIC DESIGN 사, 새로운 BLACKMAGIC UPDOWNCROSS 100G 발표

  100G 이더넷을 통한 완벽한 리던던시 제공 및 모든   SD/HD/UHD 비디오 표준을 변환하는 강력한 8채널의 새로운 컨버터

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘 강력한 영상 표준 컨버터 제품인 Blackmagic UpDownCross 100G를 새롭게 발표했다. 이 신제품은 최대 8채널의 SD/HD/UHD 비디오를 원하는 표준으로 변환한다. 이 새로운 컨버터는 완벽한 SMPTE 2022-7 준수를 위해 리던던트 100G 이더넷 및 전용 NMOS 컨트롤 포트를 탑재했다. Blackmagic UpDownCross 100G는 오는 6월부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 미화 $2,435에 구입할 수 있다.

Blackmagic UpDownCross 100G의 제품 시연은 NAB 2026의 Blackmagic Design 부스 #N2502에서 진행될 예정이다.

Blackmagic UpDownCross 100G는 100G 이더넷을 통한 네이티브 SMPTE-2110 연결을 지원하는 강력한 8채널 표준 컨버터이다. 최대 8개의 SD, HD, UHD 개별 채널을 원하는 모든 비디오 표준으로 동시에 변환할 수 있으며 전문가를 위한 1RU 크기의 디자인으로 앞뒤 냉각 방식을 탑재해 매우 조용히 작동한다. 여기에 완벽한 SMPTE-2022-7 준수를 위한 100G 이더넷, 듀얼 리던던트 AC 전원 공급 장치, 제어 네트워크에 연결하기 위한 독립된 NMOS 컨트롤 포트를 지원한다.

Blackmagic 2110 IP 제품군은 관리형 IP 방송 네트워크를 통해 10비트 비디오, 오디오, 보조 데이터의 전송/동기화/정보를 명시하는 SMPTE-2110 표준을 준수한다. 이 제품군은 SDI 입력을 일반 PTP 클럭으로 재동기화하거나, PTP 클럭을 기반으로 생성된 레퍼런스 출력에 외부 기기를 잠글 수도 있다.

100G 이더넷을 탑재한 모든 Blackmagic SMPTE-2110 제품군과 일부 10G 이더넷 모델은 리던던시를 위한 2개의 개별 이더넷 포트를 제공한다. SMPTE-2110 리던던시를 통해 2개의 동일한 비디오 및 오디오 신호를 2개의 개별 네트워크 연결로 전송할 수 있다. 이런 방식은 운영자가 리던던트 이더넷 포트를 완전히 독립된 이더넷 스위치에 연결했을 경우에 더욱 큰 효과를 발휘한다. 또한 이러한 리던던시 방식을 SMPTE 2022-7 무중단 데이터 보호 전환(Seamless Protection Switching)이라고 하며, 이는 2개의 이더넷 연결 모두에서 수신되는 RTP 패킷의 시퀀스 번호를 비교한 후, 둘 중 먼저 도착한 픽셀 패킷으로 완전한 비디오 프레임을 재구성한다. 이 전환 과정은 드롭 프레임이나 오디오 글리치가 전혀 없이 실시간으로 매끄럽게 이루어진다.

“TV 업계에서 비디오 표준이 잘못 설정된 경우가 많아, 우리가 사용하는 시스템을 복잡한 영상 표준에 대비할 필요가 있다”라며 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. “이번 새로운 UpDownCross 100G 제품은 1RU 크기의 디자인에 8채널을 처리할 수 있는 성능을 탑재한 제품으로, 이는 1개의 100G 포트가 8개의 입력 및 8개의 출력을 처리하기 때문에 가능하다. 단 1개의 연결만으로 8개의 채널을 처리할 수 있어 한 개의 연결 단자만 있으며 되는 것이다. UpDownCross를 사용하면 어떤 장비든 보호할 수 있기 때문에 매우 유용하게 사용할 수 있을 것이라 생각한다.”

Blackmagic UpDownCross 100G 주요 기능

  *  8채널 업/다운/크로스 변환 지원
  *  SMPTE-2110을 위한 고속 100G 이더넷 연결 지원
  *  최대 2160p60의 모든 SD/HD/UHD TV 영상 표준 지원
  *  2 x 100G 이더넷 포트를 통한 완전한 SMPTE-2022-7 리던던시 지원
  *  8채널 동시 표준 변환
  *  IP 소스 라우팅을 위한 전용 NMOS 연결 제공
  *  비디오 입/출력 모니터링을 위한 전면 패널 LCD 탑재
  *  오디오 모니터링을 위한 전면 패널 스피커 및 헤드폰 출력
  *  방송 안정성을 위한 듀얼 리던던트 AC 전원 공급 장치
  *  전 세계 제품 사용을 위한 13개의 주요 언어 지원

가격 및 구입 안내

Blackmagic UpDownCross 100G는 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러를 통해 미화 $2,435(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic UpDownCross 100G 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

