BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO BLACKMAGIC UPDOWNCROSS 100G

  Conversor de alto desempenho de oito canais para converter entre todos   os padrões de vídeo SD, HD e Ultra HD via Ethernet 100G com redundância total.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Blackmagic UpDownCross 100G, um novo conversor de padrões de alto desempenho que permite converter simultaneamente até oito canais independentes de vídeo SD, HD e Ultra HD para qualquer outro padrão. O novo conversor conta com Ethernet 100G redundante para total conformidade com SMPTE 2022-7 e uma porta dedicada para controle NMOS. O Blackmagic UpDownCross 100G estará disponível em junho através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 2.435.

O Blackmagic UpDownCross 100G será demonstrado pela Blackmagic Design no estande N2502 da NAB 2026.

O Blackmagic UpDownCross 100G é um conversor de padrões avançado com oito canais e conexões SMPTE 2110 nativas via Ethernet 100G. Converte simultaneamente até oito canais independentes de vídeo SD, HD e Ultra HD para qualquer outro padrão. O design profissional com uma unidade de rack inclui resfriamento frontal-traseiro e operação extremamente silenciosa. Também conta com Ethernet 100G redundante para conformidade total com SMPTE 2022-7, fontes de alimentação AC redundantes e uma porta de controle NMOS para integração com redes de controle.

Os produtos IP 2110 da Blackmagic são compatíveis com o padrão SMPTE 2110, que define o transporte, sincronização e descrição de vídeo de 10 bits, áudio e dados auxiliares em redes IP broadcast gerenciadas. Eles podem sincronizar entradas SDI a um relógio PTP comum, ou permitir que equipamentos externos se sincronizem à saída de referência gerada a partir desse clock.

Todos os produtos Blackmagic SMPTE 2110 com Ethernet 100G, além de alguns modelos com Ethernet 10G, contam com duas portas Ethernet independentes para redundância. O sistema envia duas cópias idênticas de vídeo e áudio por conexões de rede separadas. A confiabilidade aumenta ainda mais quando cada porta redundante é conectada a switches Ethernet distintos. Esse recurso é conhecido como SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching. O sistema compara os pacotes RTP recebidos em ambas as conexões pelo número de sequência e reconstrói cada quadro utilizando os dados que chegam primeiro. A comutação ocorre em tempo real e de forma totalmente transparente, evitando perda de quadros ou falhas de áudio.

“Na televisão, os padrões de vídeo frequentemente estão incorretos, e precisamos proteger nossos sistemas contra padrões de vídeo inadequados”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “O novo UpDownCross 100G processa oito canais em uma única unidade de rack e, como uma porta de 100G suporta oito entradas e oito saídas, você precisa de apenas uma conexão para oito canais. Podemos usar este UpDownCross para proteger qualquer equipamento e acredito que isso será muito útil.”

Recursos do Blackmagic UpDownCross 100G:

  *  Inclui 8 canais de conversão ascendente, descendente e cruzada.
  *  Conexão via Ethernet de 100G de alta velocidade para SMPTE 2110.
  *  Compatível com padrões televisivos SD, HD e Ultra HD até 2160p60.
  *  Duas portas Ethernet de 100G para suporte à redundância total SMPTE 2022-7.
  *  Oito canais independentes de conversão simultânea de padrões.
  *  Inclui conexão dedicada NMOS para roteamento de fontes IP.
  *  LCD no painel frontal para monitoramento de entradas e saídas de vídeo.
  *  Alto-falante e saída para fones no painel frontal para monitoramento de áudio.
  *  Duas fontes de alimentação AC redundantes para confiabilidade em sistemas broadcast.
  *  Disponível em 13 idiomas populares para uso internacional.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Blackmagic UpDownCross 100G estará disponível em junho por US$ 2.435, excluindo taxas, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Blackmagic UpDownCross 100G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

