BLACKMAGIC DESIGN PRESENTABLACKMAGIC UPDOWNCROSS 100G

  Nuovo convertitore avanzato per la conversione di 8 canali in tutti gli   standard video SD, HD e Ultra HD tramite 100G Ethernet con ridondanza completa

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic UpDownCross 100G, un potente convertitore di standard che consente di convertire simultaneamente fino a 8 canali separati di video SD, HD e Ultra HD in qualsiasi altro standard. Dispone di 100G Ethernet ridondante per la piena conformità SMPTE 2022-7 e di una porta di controllo NMOS dedicata. Blackmagic UpDownCross 100G sarà disponibile a giugno dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$2435.

Blackmagic UpDownCross 100G sarà in dimostrazione allo stand N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

Blackmagic UpDownCross 100G è un avanzato convertitore di standard a 8 canali con connessioni 100G Ethernet per il SMPTE-2110 nativo. Converte simultaneamente fino a 8 canali separati di video SD, HD e Ultra HD in qualsiasi altro standard. Il design professionale da 1 RU integra un sistema di raffreddamento front-to-back estremamente silenzioso. Include inoltre una connessione 100G Ethernet ridondante per una totale conformità allo standard SMPTE-2022-7, due alimentatori interni AC ridondanti e una porta di controllo NMOS separata per il collegamento alle reti di controllo.

I dispositivi Blackmagic 2110 IP sono conformi allo standard SMPTE-2110, che definisce trasporto, sincronizzazione e descrizione di video, audio e dati ausiliari a 10 bit nelle reti broadcast IP. Sono anche in grado di risincronizzare gli ingressi SDI con un comune clock PTP o, in alternativa, di agganciare i dispositivi esterni all’uscita di riferimento, generata dal clock PTP.

Tutti i dispositivi Blackmagic SMPTE-2110 dotati di 100G Ethernet, e alcuni modelli con 10G Ethernet, dispongono di 2 porte ethernet separate per garantire la ridondanza. La ridondanza SMPTE-2110 invia due copie identiche di audio e video a due connessioni di rete separate. Funziona ancora meglio collegando le porte ethernet ridondanti a due switch di rete distinti. Questa ridondanza, chiamata SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, confronta i pacchetti RTP in ingresso su entrambe le connessioni ethernet in base al numero di sequenza e poi ricostruisce un fotogramma video perfetto utilizzando il pacchetto di pixel che arriva per primo. Il passaggio avviene in tempo reale ed è completamente fluido, senza perdita di fotogrammi né interruzioni audio.

“In televisione, arrivano spesso standard video sbagliati e abbiamo bisogno di proteggere i nostri sistemi da standard video inadatti”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Il nuovo UpDownCross 100G gestisce 8 canali in una singola unità rack e, poiché una porta 100G gestisce 8 ingressi e 8 uscite, è sufficiente una sola connessione per 8 canali. UpDownCross è ideale per proteggere qualsiasi dispositivo e penso che sarà estremamente utile!”.

Caratteristiche di Blackmagic UpDownCross 100G:

  *  8 canali di conversione in risoluzione maggiore, minore e incrociata
  *  Si connette tramite il velocissimo 100G Ethernet per SMPTE-2110
  *  Compatibile con tutti gli standard televisivi SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60
  *  2 porte 100G Ethernet per la piena ridondanza SMPTE 2022-7
  *  8 canali indipendenti di conversione standard simultanea
  *  Connessione NMOS dedicata per il routing delle sorgenti IP
  *  Pannello LCD frontale per monitorare ingressi e uscite video
  *  Speaker e ingresso cuffie per monitorare l’audio sul pannello frontale
  *  Doppi alimentatori interni AC ridondanti per garantire affidabilità broadcast
  *  Localizzato in 13 lingue per l’utilizzo internazionale.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic UpDownCross 100G sarà disponibile a giugno a partire da US$2435 (imposte escluse) dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic UpDownCross 100G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design è leader nel settore della tecnologia software e hardware di altissima qualità. Oltre ai rivoluzionari programmi di montaggio video e correzione colore, produce cineprese digitali, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, router, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per la produzione e la post produzione televisiva e cinematografica. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

