BLACKMAGIC DESIGN사,새로운 BLACKMAGIC STREAMING DECODER 발표

  인코더 또는 카메라에서 생성된 H.264 및 H.265 비디오 스트림을 디코딩하여 HD/UHD로   HDMI/SDI을 통해 전송하며 토크백, 카메라 제어, 탈리 기능도 지원하는 새로운 라이브 스트리밍 프로세서

NAB 2025, 미국 라스베이거스 - 2025년 4월 4일(금) - Blackmagic Design은 오늘 인코더 또는 카메라에서 전송되는 실시간 H.264 및H.265 스트림을 디코딩하여 이를 SDI/HDMI로 변환하며 토크백 및 탈리, 카메라 컨트롤 기능을 지원하는 새로운 스트리밍 프로세서인 Blackmagic Streaming Decoder를 발표했다. 이 제품은 또한. 이와 별개로 Blackmagic Web Presenter 제품명도 Blackmagic Streaming Encoder로 변경되어 이해하기 더욱 쉬워졌으며 이에 맞는 스트리밍 인코더 및 디코더 제품 세트도 있다. 이 두 제품을 통해 방송 업계에서 전 세계로 진정한 전문 방송급 화질의 HD/UHD의 고품질 비디오 링크를 생성할 수 있다.

Blackmagic Streaming Encoder 및 Blackmagic Streaming Decoder는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 지금 바로 미화 $675에 구입할 수 있다.

Blackmagic Streaming Encoder와 Blackmagic Streaming Decoder는 Blackmagic Design NAB 2025 행사장에 마련된 부스 #SL216에서 시연될 예정이다.

Blackmagic Streaming Decoder는 사용자가 Blackmagic Streaming Encoder를 이용해 인터넷 방송 링크를 구축하는 데 필요한 스트리밍 프로세서이다. Blackmagic Streaming Decoder 4K는 Blackmagic Streaming Encoder에서 H.264 또는 H.265 스트림을 수신하여 SDI 및 HDMI 비디오로 변환한다. 이뿐만 아니라 Blackmagic Studio Camera Pro 및 PYXIS, URSA Cine, URSA Broadcast G2 등의 대부분의 Blackmagic Design 카메라에는 스트리밍 기능이 내장되어 있어 추가 하드웨어없이 카메라에서 바로 스트리밍이 가능하다. 즉, 원거리로 포인트-투-포인트 비디오 전송 방식이 가능하다. Blackmagic Streaming Decoder에는 12G-SDI 레퍼런스 입력이 탑재되어 SDI 탈리, 카메라 제어, 토크백을 연결하고 이를 인코더로 다시 전송할 수 있다. 따라서 한 곳에 모여 작업하지 않아도 원격 작업이 가능하다.

원거리에서 스트리밍할 때 또는 기본 이더넷 연결에 대한 백업으로써 휴대폰의 모바일 데이터를 사용하여 인터넷에 연결할 수도 있어 활용도를 최대로 끌어올릴 수 있다. 편의성을 위해 전면 및 후면 패널에 모두 휴대폰 테더링을 사용할 수 있는 USB-C 연결 단자가 있다. 4G 휴대폰뿐만 아니라 고속의 최신 5G 휴대폰까지도 사용 가능하다. 인터넷 연결이 끊어지면 Blackmagic Streaming Decoder는 자동으로 인터넷 연결을 연결된 휴대폰의 데이터 사용으로 전환한다. 이더넷 연결과 휴대폰 연결 중 우선 순위 또한 설정할 수 있다.

대부분의 Blackmagic Design 카메라는 SDI 컨트롤 프로토콜을 통해 ATEM 스위처의 카메라 컨트롤, 토크백, 탈리 신호를 지원한다. 제어 신호는 모든 카메라에 적용되며 ATEM SDI 출력에 임베딩되어 사용자가 카메라에서 특정 카메라 번호를 선택할 수 있다. 이 제어 기능은 스트리밍 기능이 내장된 카메라에도 적용된다. 이를 위해서 먼저 Blackmagic Streaming Decoder의 REF 입력을 ATEM 스위처의 SDI 출력에 연결한다. 이때 스트리밍 작업을 위해서가 아니라도 Blackmagic Streaming Encoder를 카메라에 연결해 사용할 수 있다. 카메라 제어 신호는 Streaming Encoder의 SDI 모니터링 출력에 임베딩되어 Blackmagic 카메라의 SDI 입력으로 전송된다.

Blackmagic Streaming Encoder와 Blackmagic Streaming Decoder 모두 모듈형 Teranex Mini 디자인으로 설계되어 랙에 장착할 수 있다. 폭이 5.5인치에 불과해 매우 휴대성이 뛰어나며 단일 랙 유닛에 3대를 장착하여 여러 스트리밍 플랫폼에 개별적으로 동시에 스트리밍할 수 있다.

“기존의 Blackmagic Web Presenter는 훌륭한 스트리밍 제품이지만, 제품명으로 인해 일부 혼동을 유발하는 경우가 있었다. 그래서 우리는 Web Presenter와 ATEM Streaming Bridge를 하나의 Blackmagic Streaming Processor 제품군으로 단순화하기로 했다”라고 Blackmagic Design CEO, 그랜트 패티가 말했다. “또한 카메라 제어 및 탈리와 같은 강력한 새 기능을 추가하여 원거리 카메라 사용자가 온에어 여부를 확인할 수 있도록 했다. 우리는 이러한 새로운 기능과 편리한 랙 마운트 디자인을 통해 전 세계적으로 방송급 품질의 비디오 링크를 더욱 손쉽게 구축할 수 있을 거라 생각한다.”

Blackmagic Streaming Decoder 주요 기능

  *  H.264 및 H.265 스트림을 SDI 및 HDMI로 디코딩
  *  이더넷을 통한 스트리밍 또는 USB를 통한 휴대폰 테더링을 사용한 스트리밍
  *  원격 카메라 제어, 토크백, 탈리 기능 지원
  *  모바일 원격 스트리밍을 위한 5G 또는 4G휴대폰 테더링 지원
  *  모든 비디오 소프트웨어 사용을 지원하는 웹캠 기능의 USB 연결 지원
  *  Mac 및 Windows용 Blackmagic Streaming Utility 소프트웨어 제공
  *  1/3 RU 크기의 디자인으로 단일 랙에서 3개의 스트림 가능
  *  리던던시 전원을 지원하는 AC/DC 커넥션

가격 및 구입 안내

Blackmagic Streaming Encoder 및 Blackmagic Streaming Decoder는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러에서 관세 및 세금을 제외하고 미화 $675에 구매할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Streaming Encoder 및 Blackmagic Streaming Decoder, 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

