BLACKMAGIC DESIGN发布 新品ATEM 4 M/E CONSTELLATION IP

  新款Ultra HD切换台，搭载原生SMPTE-2110 100G以太网，   多达64路输入和52路输出，以及强大的ATEM Constellation性能！

NAB 2026，美国拉斯维加斯 - 2026年4月13日，星期一 - Blackmagic Design今日宣布推出新系列ATEM Constellation IP，这是两款现场制作切换台新型号，搭载原生SMPTE-2110性能。这两款新型号保留了现有基于SDI型号的ATEM Constellation切换台的强大性能，用户使用起来会很熟悉，因此当机构中采用基于SMPTE-2110和SDI的切换台时，二者间可以无缝过渡。新型号专门针对高端播出和现场制作所设计，采用前后散热，提供了大量冗余，在所有100G视频端口上均支持SMPTE-2022-7，搭载冗余PTP时钟接口，2路10G以太网可用于控制端口和冗余AC电源供应。ATEM 4 M/E Constellation IP将于6月起由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价为US$7,995。

ATEM 4 M/E Constellation IP将于2026年度NAB展会的N2502号Blackmagic Design展位上亮相。

ATEM 4 M/E Constellation IP拥有与其他型号截然不同的设计，专为高端播出机构所打造。新设计采用前后散热，搭载4个超安静风扇。所有接口均全面冗余，所有视频端口均搭载SMPTE-2022-7，此外，控制和PTP以太网端口还有额外冗余。内置LCD能够显示所有标准ATEM Constellation状态信息，并可访问设置菜单。前面板还设有耳机接口和内置扬声器，用于本地节目监测。

标准的4 M/E型号拥有32路带格式转换的SMPTE-2022-7输入，使用4组双冗余100G以太网接口。此外还有24路SMPTE-2110输出，16个ATEM Advanced Key，4个多画面分割和2个SuperSource，一共12个DVE。

大规模的4 M/E Plus型号搭载64路带格式转换的SMPTE-2022-7输入，使用8组双冗余100G以太网接口。此外还有48路SMPTE-2022-7输出，16个ATEM Advanced Key，4个多画面分割和2个SuperSource，一共12个DVE。

ATEM 4 M/E Constellation IP拥有多个SMPTE-2110接口，使用100G以太网，每个接口支持8个输入和8个输出视频通道。然后切换台会在多个100G以太网接口上映射输入和输出。每个100G以太网连接搭载两个独立接口，支持SMPTE-2110冗余，用户可以将每个端口连接到单独的网络交换机。“SMPTE 2022-7无缝保护切换”可以将视频和音频的两个相同副本通过连接发送，而接收端则会比对接收到的RTP数据包序列号，然后从最先到达的像素数据包中重建完整的视频帧。切换台完全是无缝切换。

SMPTE-2110视频的优势之一通常是所有网络视频源都使用同样的视频格式。然而现场制作不一定总是和理论一样简单直接，因为现实世界往往十分混乱。有时用户需要处理跟ATEM切换台设置的视频格式不同的视频源。ATEM 4 M/E Constellation IP解决了这一问题，因为每个输入视频通道都有专用的格式转换器。这意味着所有视频源都会自动被转换成切换台的格式。用户只需要把任何视频源指派到ATEM 4 M/E Constellation IP就能获得稳定的视频源。一切就顺畅运行。

ATEM 4 M/E Constellation IP支持所有流行的广电视频格式。此外，所有切换台输入通道上都搭载格式转换器，用户可以同时处理不同的视频格式。ATEM 4 M/E Constellation IP可以切换成不同HD和Ultra HD电视格式，包括720p、1080i、1080p和2160p，最高60p。当客户需要在世界各地立即调整，以满足正在进行的工作需求时，这一点尤为关键。此外，如果连接Blackmagic SDI Expander 8x12G，用户依然可以向SDI设备发送对讲、Tally和控制信号。然后用户可以将这些SDI切换台输出连接回摄影机，获得节目返送、摄影机控制和对讲。

Fairlight Live是专为广电和现场活动打造的强大2110软件调音台。它支持通过USB实现和ATEM Constellation切换台的音频双向指派。与硬件调音台不同，它原生支持立体声、环绕声和沉浸式音频。它搭载多项强大功能，包括第三方插件支持、AFL/PFL独听、对讲和远程增益及双输入等高级输入控制。此外还拥有提示播放器、快照、内部矩阵等多项功能。用户可以为多名用户同时运行一套以上的系统，或者获得全面冗余。

所有ATEM 4 M/E Constellation切换台都搭载简单的内置对讲功能，通过音频通道15和16实现与Blackmagic Design摄影机的双向通信。而Fairlight Live拥有多个对讲母线，并在ATEM 4 M/E Constellation IP上拥有全面的音频通道指派，也就是说用户可以获得任何数量的对讲母线。因此从Fairlight Live软件就能获得更优质的对讲，包括摄影机和工程通讯，解说员母线和每个人的独立混音。只需要将对讲母线指派到任何特殊ATEM输出的15和16通道，然后把那个输出发送到想要放在对讲母线上的摄影机或评论员即可。

ATEM 4 M/E Constellation IP拥有广播级设计，采用前后散热系统，因此前面板控制空间相对紧凑。为优化控制布局，用户可以在机架上增添ATEM Monitoring Panel。它与常规ATEM Constellation SDI型号具有相同的控制，然而却是独立的监看转换器和控制面板的组合。它采用机架式设计，并搭载优质按钮，便于运行ATEM 4 M/E Constellation IP切换台，甚至还设有专门的以太网控制端口。它还可以作为冗余10G以太网SMPTE-2022-7到12G-SDI和HDMI转换器，连接到本地视频监看。前面板还搭载5针对讲接口。

“ATEM Constellation切换台拥有强大和先进的功能，但想要使用SMPTE-2110流程的用户需要一台支持原生2110 IP而不是SDI的切换台。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说道，“这不仅仅是添加大量10G以太网端口那么简单，而是我们需要全新的设计。前后散热可以实现安静运行，双向100G以太网可以让每个端口能够处理8路视频输入和输出，因此4条线缆就可以替代SDI切换台上的60根单独BNC线缆，实在令人惊叹！我们期待着这款切换台在大型现场直播中的精彩表现。”

ATEM 4 M/E Constellation IP功能一览

  *  强大的原生SMPTE-2110现场制作切换台。
  *  多达64路输入，通过8套冗余100G以太网连接。
  *  兼容12G-SDI或SMPTE-2110 IP视频。
  *  冗余100G以太网系统，完全符合SMPTE-2022-7规范。
  *  可使用CUT BUS或专业级混合特效切换风格
  *  所有输入搭载全面格式转换和再同步功能。
  *  搭载USB输出，可作为网络摄像头信号，支持各种视频软件。
  *  支持所有ATEM软硬件控制面板
  *  包含多达4个独立自定义多画面分割。
  *  内含混合、划像、DVE和Stinger转场。
  *  内含多达4个DVE。
  *  内部媒体池可存储多个静帧和动态图形。
  *  每列M/E配备4个ATEM Advanced Chroma Key。
  *  包含多达2个SuperSource，每个搭载4个DVE。
  *  支持Fairlight Live混音。
  *  专业对讲，兼容ClearCom和RTS系统。
  *  附赠Mac和Windows版ATEM Software Control软件控制面板
  *  兼容ATEM Monitoring Panel。
  *  兼容ATEM Camera Control Panel。
  *  所有功能均不会产生额外的用户使用费用。

供货及价格

ATEM 4 M/E Constellation IP将于6月起由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价为US$7,995，不含税。

新闻图片

获取ATEM 4 M/E Constellation IP的产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

