BLACKMAGIC DESIGN宣布推出新款HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO

  大型7英寸LCD台式HyperDeck，搭载人体工程学播放控制、   内置网络存储、可录制H.264、H.265、Apple ProRes和DNx文件格式！

NAB 2025，美国拉斯维加斯 - 星期五，2025年4月4日 - Blackmagic Design今日宣布推出新款实时媒体播放器和母版录机——HyperDeck Shuttle 4K Pro。其物理控制采用人体工程学设计，用户可以在大量媒体文件中搜索并播放片段。内置大型7英寸LCD触摸屏可用于监看和示波器显示。HyperDeck Shuttle 4K Pro搭载12G-SDI和HDMI，可以上至2160p的各种视频格式格式录制Apple ProRes、DNx、H.264和H.265文件。该型号还设有10G以太网和内置M.2存储，因此不仅仅是一款HyperDeck，还是一款网络存储设备。这意味着，它可以用于大型工作流程在剪辑师和调色师之间共享媒体文件。

HyperDeck Shuttle 4K Pro现正由Blackmagic Design全球经销商发售，售价US$1,495。

HyperDeck Shuttle 4K Pro将于2025年度NAB的SL216号Blackmagic Design展位上亮相。

HyperDeck Shuttle专为台式应用方案所设计。它的前面板只要单手就能实现操控。产品采用平缓的倾斜角度设计，方便用户在使用时将手自然地靠在旋钮上，所有控制按钮都在指尖所及之处。大型7英寸HDR显示设有各种按钮，包括播放、暂停和录制等功能，还设有迷你时间线，方便用户浏览片段。

其HUD显示包括了时间码、存储介质状态和音频表等重要叠加显示信息。用户还可以通过触摸屏启用广播级示波器，以及启用对焦辅助和RGB曝光直方图等功能。HyperDeck Shuttle 4K Pro的设置还可以通过屏幕菜单进行更改。此外，用户还可以加载和保存3D LUT。

HyperDeck Shuttle自带控制面板，使用起来非常快速。它的按键和传统广播级录机上的十分类似。只要按下录制按钮就能立即开始将视频输入录制成一个文件。设备会使用录制菜单中所选择的文件格式进行录制。其他按键包括播放、跳转到片段开始处、移动到下一个片段等。大尺寸机加工金属搜索旋钮支持快速搜索、慢速搜索和极速搜索的滚轮操控模式，可以快速找到相应片段。此外，所有录机控制功能都能通过以太网实现远程触发。

HyperDeck Shuttle是专门为直接录制到网络存储所设计的。因此，用户可以将所有媒体文件集中存储，无需担忧繁乱的存储卡。此外，HyperDeck Shuttle 4K Pro设有M.2闪存卡空间，因此内置网络存储。这样一来，不论哪种剪辑系统，只要登录HyperDeck Shuttle 4K Pro就可以在同一个存储位置获取所有媒体文件。DaVinci Resolve还可以在录制的同时对媒体文件进行剪辑。管理存储很简便，用户只要浏览网络存储服务器，然后选择想要录制的文件夹即可。

HyperDeck Shuttle支持如今大多数常见的编解码格式。它能提供广播级高品质DNx和Apple ProRes文件格式。此外，当以NTSC、PAL、720p、1080p、1080i、1080PsF和2160p格式进行录制时，用户还能获得特别节省空间的H.264/5格式。用户可获得60:1到285:1的压缩比，实现拥有广播级品质的小型文件。可选择无压缩PCM或AAC音频用于YouTube文件上传。HyperDeck Shuttle支持Windows系统的exFAT格式，以及Mac系统的HFS+磁盘格式化标准。它还可以将那些持续时间较长的活动录制成单个视频文件。

虽然HyperDeck Shuttle型号外形小巧，却提供有一系列广泛的视音频接口。它的视频输入可以连接摄影机和ATEM等切换台，视频输出则可以连接监视器用于画面展示，或者连接ATEM切换台作为长格式媒体播放器。这样一来，ATEM切换台就可以播放来自HyperDeck Shuttle的广告、宣传片、MV了。产品后面板还包括一个12V DC电源输入，并自带电源供应。其以太网接口能实现设备控制和远程文件上传。USB-C扩展端口可用于外录到大型存储盘或进行软件更新。SD卡槽支持SD卡和UHS-II卡。

先进的HyperDeck Shuttle 4K Pro型号搭载新的12G-SDI和HDMI 4K视频接口。标清格式支持NTSC和PAL。720p HD格式支持720p50和59.94p。1080i HD隔行格式支持1080i50和1080i59.94。1080p HD电视格式支持1080p23.98、24、25、29.97、30、50、59.94和60p。HyperDeck Shuttle 4K Pro甚至还可以处理1080 PsF格式。12G-SDI和HDMI 4K还可以处理2160p23.98、24、25、29.97、50、59.94和60p在内的各种Ultra HD电视格式。在3G-SDI速率下工作时，SDI还支持A级和B级。

强大的HyperDeck Shuttle 4K Pro设有快速10G以太网。其网络速度非常快，可让多名剪辑师和调色师同时通过网络来访问内置HyperDeck M.2存储。用户还可以通过HTTP/S网页界面或FTP客户端来轻松传输文件。针对播出自动化控制，HyperDeck使用以太网接口和简单的基于文本的协议，只要使用Telnet客户端就能进行测试。此外，它还支持REST协议，可自定义自动化操作，这在操作手册里进行详细介绍。因此，HyperDeck Shuttle 4K Pro是一款功能完备，用于摄取、媒体文件管理以及播放的广播级服务器。

HyperDeck Shuttle 4K Pro型号具备新型HDR视频标准支持广色域HDR屏幕，为用户开展新型HDR流程做足准备。它的内置示波器也会在处理HDR格式时自动转换为HDR示波器。文件会被标上正确的HDR信息，然后SDI和HDMI输入也会自动检测到HDR视频格式。静态元数据PQ和HLG格式会根据ST2084标准进行处理。这块LCD屏幕拥有高亮度、广色域两大特点，因此可处理Rec.2020和Rec. 709色彩空间。HyperDeck Shuttle 4K Pro内置LCD的色域甚至可以处理100%的DCI-P3格式。

HyperDeck Shuttle 4K Pro内置功能强大、针对高端工作的波形监看功能，确保符合播出标准。波形图可提供传统的视频输入和播放信号亮度（明度）电平显示。矢量图能以100%SDI参考电平显示色彩强度；用户还可以观看RGB和YUV分量显示，这两个示波器是色彩校正和检查无效电平的理想工具。直方图可显示画面亮部到暗部的细节分布，以及高光或阴影裁切。内置示波器可叠加显示在现场视频上，或还可在示波器右上角作为小尺寸画中画进行观看。

HyperDeck Shuttle 4K Pro支持添加内置M.2闪存卡，可将其变成网络存储。因此，多名用户可以通过本地网络获取录制文件，此外还可以同步至Blackmagic Cloud。DaVinci Resolve也可以同步媒体文件，因此用户可以与全球各地的剪辑师、调色师、视觉特效师以及音频工程师一起合作！这是一个易于使用的全球协作式工作流程。HyperDeck Shuttle 4K Pro还可以录制H.265 HD代理文件，短短几秒就能上传。代理文件甚至可以在录制过程中进行同步。因此，远程DaVinci Resolve剪辑师在HyperDeck停止录制前就可以获得媒体文件。另外，Blackmagic Cloud也是非常出色的媒体备份方案。

HyperDeck Shuttle 4K Pro搭载先进的数字场记板和强大的元数据功能，能让用户以从未体验过的速度为镜头添加各类元数据。只要从屏幕边缘左右滑动就可调出数字场记板。用户甚至还能选择在开始和停止录制时镜次号码自动递增，无需为每个镜头手动输入。每次格式化存储卡时，卷号信息也会递增。所有元数据都将保存为后期制作可用的文件，用于DaVinci Resolve等软件。然后可以让DaVinci Resolve的源磁带功能根据元数据来组织管理所有镜头。只要滚动浏览选择镜头即可。

创新的Blackmagic OS操作系统专为高性能电影和广播级产品所设计，可用来管理HyperDeck Shuttle的所有功能。Blackmagic OS能快速启动，并且可以显示视频录制、时间码、音频、菜单叠加信息、高速网络、多硬盘媒体文件管理，甚至还提供本地化界面。在HyperDeck Shuttle 4K Pro上，菜单显示在内置的触摸屏上。

“这是我们发布型号中最强大的一款HyperDeck。” Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“用户可以在现场制作中将它作为母版录机和片段播放器使用，不仅如此，它还可以作为现场录制和存储流程的核心，让多名剪辑师和调色师进行协作和现场调色所用。甚至可将它用作台式波形监看设备！”

HyperDeck Shuttle 4K Pro功能一览

  *  紧凑台式设计
  *  大型LCD屏幕，搭载触摸式用户界面
  *  采用传统广播级录机控制，搭载大型搜索旋钮
  *  可直接录制到网络存储或M.2闪存卡
  *  可录制标准H.264、H.265、Apple ProRes和DNx文件
  *  支持各类新型广播级技术接口
  *  搭载多速率12G-SDI和HDMI 4K接口，SD、HD和Ultra HD皆能胜任
  *  设有10G以太网端口，可实现超级快速远程媒体上传
  *  支持先进HDR，广色域明亮LCD显示
  *  内置波形图、矢量图、分量图、直方图示波器。
  *  数字场记板并可直接输入元数据
  *  强大的操作系统，菜单可显示在内置触摸屏上

供货及价格

HyperDeck Shuttle 4K Pro即日起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价US$1,495（不含税）。

新闻图片

获取HyperDeck Shuttle 4K Pro产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

