BLACKMAGIC DESIGN KÜNDIGT BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 4K AN

NAB 2016, Las Vegas, USA – 18. April 2016 – Blackmagic Design gab heute mit dem Blackmagic Video Assist 4K einen tragbaren, Sowohl-als-auch-Monitor und Videorekorder für den Profi-Einsatz mit jeder SDI- oder HDMI-Kamera bekannt. Er bereichert den Funktionsumfang dieser Kameras um professionelle Aufzeichnung und Bildkontrolle. Der Blackmagic Video Assist 4K punktet mit einem hellen, hochauflösenden 7-Zoll-Monitor zur Kontrolle von Fokus und Bildausschnittswahl. Ebenfalls geboten werden zwei Hochgeschwindigkeitsrekorder für die Nonstop-Aufzeichnung in HD und Ultra HD, zwei hochwertige XLR-Mikrofonbuchsen für die professionelle Audioaufzeichnung, ein interner Lautsprecher und mehr.

Der Blackmagic Video Assist 4K ist jetzt zum Stückpreis von 895 USD erhältlich und wird auf der NAB 2016 am Blackmagic Design Stand SL217 vorgeführt.

Wer auf besseres Monitoring und höherwertige Dateiaufzeichnungen angewiesen ist, hat mit dem Blackmagic Video Assist 4K eine ideale Lösung gefunden. Kameras älterer Machart verwenden häufig proprietäre Datei- oder Bandformate mit umständlicher Handhabung. Bei niedrigpreisigen Consumer-Kameras lässt die Qualität der Dateiformate oftmals zu wünschen übrig und ihre Displays sind klein, weshalb sie weniger geeignet für professionelle Zwecke sind. Dieses Problem behebt der Blackmagic Video Assist 4K, da er mit jedem Kameratyp kompatibel ist – von DSLRs über bandbasierte Camcorder älteren Datums bis hin zu den aktuellsten Digitalfilmkameras.

Der Blackmagic Video Assist 4K hat zwei integrierte High Speed UHS-II-Rekorder, die mit den aktuellsten leistungsstarken SD-Karten funktionieren. Sie sind schnell genug, um Video in Ultra HD bis zu 2160p/30 auf gängige und kostengünstige SD-Karten aufzuzeichnen. Dateien werden mit Broadcast-tauglichem Video in 10-Bit-Farbtiefe mit 4:2:2 in den Formaten ProRes oder DNxHD abgespeichert. Dies schafft Kompatibilität mit allen gebräuchlichen Schnitt-Anwendungen, darunter auch DaVinci Resolve. D. h. Sie können umgehend mit dem Schnitt beginnen, ohne Ihre Dateien vorab transkodieren oder konvertieren zu müssen. Die Aufnahme kann per Trigger entweder per LANC-Verbindung oder via HDMI oder SDI von der Kamera aus gestartet und gestoppt werden. Zwei interne Rekorder sorgen für eine ununterbrochene Aufzeichnung, da sie automatisch auf der nächsten Karte fortgesetzt wird, wenn die vorherige Karte voll ist. Die neuen Hochgeschwindigkeits-SD-Karten funktionieren mit existierenden SD-Kartenlesern, die direkt an einen Computer gekoppelt werden, um Karten zu duplizieren oder mit der inbegriffenen DaVinci Resolve Software Backups zu erstellen.

Der Blackmagic Video Assist 4K fungiert auch als überaus hochwertiger Audiorekorder, der über zwei Mini-XLR-Buchsen mit 48-V-Phantomspeisung verfügt. An diese Buchsen können Nutzer externe Mikrofone anschließen. So werden Probleme mit der automatischen Gain-Steuerung von DSLR-Kameras aus dem Weg geräumt. Ein beeindruckend niedriges Grundrauschen von -128 dbV verschafft Ihnen Tonaufnahmen höchster Qualität, die dem Kameraton weit überlegen sind. Da Ton und Video in der gleichen Datei aufgezeichnet werden, bleibt Ihnen die AV-Synchronisierung von Audio- und Videodateien erspart.

Ausgerüstet ist der robust und wenig wiegende Blackmagic Video Assist 4K mit einem hellen, siebenzölligen HD-Monitor mit hoher Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln, der zugleich als Touchscreen mit einem 135 Grad breiten Betrachtungswinkel fungiert. Dank dieser höheren Bildschirmauflösung können Benutzer gleichzeitig 16:9-Quellen betrachten und erfolgskritische Statusinformationen einsehen, ohne die eigentliche Bildanzeige zu verdecken. Der als Touchscreen fungierende Monitor wird mit einfachen Tipp- und Wischgesten bedient. So können Benutzer zur Beurteilung nebst Kamerainformationen auch Audio- und Videopegel einblenden sowie Einstellungen ändern. Der Blackmagic Video Assist 4K bietet ein ansprechendes Head-Up-Display mit Overlays. So behalten Benutzer ihre Aufnahmen stets im Blick, während sie die Framerate des aktuell eingehenden Signals, ein Histogramm, Audiopegel, Timecode und mehr betrachten.

Die Stromversorgung des Blackmagic Video Assist 4K erfolgt über zwei LP-E6-Standardakkus, die in entsprechende Einschübe am Geräterücken eingelegt werden und den Akku-Austausch während des Betriebs ermöglichen. Alternativ kann das Gerät über den 12V-DC-Anschluss mit Strom versorgt werden. Die Akkus entladen sich abwechselnd, d. h. es ist jeweils nur ein Akku in Betrieb. Bei vorhandener Stromzufuhr werden beide Akkus gleichzeitig aufgeladen. Dies erspart Zeit, wenn sie später neu aufgeladen werden müssen.

„Wir sind äußerst erfreut, den Blackmagic Video Assist 4K nun mit noch mehr mächtigen Features wie Ultra HD und professioneller Audioaufzeichnung auf den Markt zu bringen“, erklärte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „DSLR-Nutzer können ihn zur Auswahl des Bildausschnitts verwenden sowie höherwertige Aufnahmen und bessere Audioinhalte schaffen als je zuvor. So sind Broadcaster in der Lage, ihren älteren Kameras modernes filebasiertes Aufzeichnen beizubringen, während Filmemacher der Spitzenklasse gleichzeitig Dateien für den Schnitt und auf ihrer Kamera RAW-Dateien aufzeichnen können. Der Blackmagic Video Assist 4K ist die ultimative Komplettlösung für Bildkontrolle und -erfassung, wenn Nutzer mit beliebigen Kameras bessere Videoinhalte drehen möchten!“

HAUPTMERKMALE DES BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 4K

  *  Siebenzölliger LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher 1920x1200-Auflösung
  *  Professionelle Aufzeichnung in den Formaten HD ProRes und DNxHD in 10-Bit-Farbtiefe mit 4:2:2
  *  Zwei superschnelle UHS-II-SDHC-Kartenrekorder, die mit überall erhältlichen und kostengünstigen SD-Karten funktionieren
  *  Doppelrekorder bieten Nonstop-Aufzeichnung und Backups für Ausfälle
  *  2 Mini-XLR-Buchsen mit 48-V-Phantomspeisung ermöglichen den Anschluss von externen Mikrofonen
  *  Niedriges Grundrauschen von -128dBV für hochwertige Audioaufzeichnung
  *  Fernbedienung per LANC-Verbindung
  *  Automatischer Erfassungsstart/stopp durch HDMI- und SDI-Auslöser
  *  Zwei Einschübe für LP-E6-Akkus, die bei laufendem Betrieb austauschbar sind, und eine 12V-DC-Strombuchse
  *  Volle Kompatibilität mit Schnittsoftware wie DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, Avid und Premier Pro
  *  All-in-one-Design für den Betrieb des Video Assist 4K auf Kameras befestigt, aus der Hand oder mit dem integrierten Geräteständer auf einen Tisch gestellt
  *  Inkludierter 6G-SDI-Eingang ermöglicht den Einsatz als Ultra-HD-Monitor

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der Blackmagic Video Assist 4K ist jetzt für 895 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit zu haben.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Blackmagic Video Assist und allen anderen Produkten von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/press/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci-Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

