BLACKMAGIC DESIGN사, BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 4K 발표

NAB 2016, 미국, 라스베가스 - 2016년 4월 18일 - Blackmagic Design은 오늘 모든 SDI 및 HDMI 카메라에 전문 녹화 및 모니터링 장비를 추가할 수 사용할 수 있는 일체형 전문 휴대용 모니터이자 비디오 리코더인 Blackmagic Video Assist 4K를 출시했다. Blackmagic Video Assist 4K에는 초점 및 프레이밍 확인이 가능한 고휘도의 7인치 고해상도 모니터와 HD 및 Ultra HD 연속 녹화가 가능한 2개의 초고속 리코더, 전문 오디오 녹음을 위한 최고 품질의 XLR 마이크 입력, 내장 스피커 등이 탑재되어 있다.

Blackmagic Video Assist 4K는 현재 $895에 구매할 수 있으며, NAB 2016의 Blackmagic Design 부스인 #SL217번에서 시연될 예정이다.

Blackmagic Video Assist 4K는 좀 더 나은 모니터링과 높은 화질의 녹화를 원하는 사용자들에게 최적인 제품이다. 저가의 커스텀 카메라들은 대체로 화질이 떨어지는 파일 포맷을 사용하며 작은 스크린을 사용해 전문적인 사용에 제한이 생기는 반면 구형 카메라들은 종종 커스텀 또는 사용이 어려운 파일 및 테이프 포맷을 사용한다. Blackmagic Video Assist 4K는 DSLR부터 테이프를 사용하는 구형 캠코더 그리고 최신 디지털 필름 카메라에 이르는 모든 종류의 카메라와 호환되기 때문에 이런 문제를 해결할 수 있다.

Blackmagic Video Assist 4K에는 최신 초고속 SD 카드를 지원하는 2개의 초고속 UHS-II 리코더가 내장되어 있어 최대 2160p30의 Ultra HD 비디오를 어디서나 쉽게 구입할 수 있는 저렴한 SD 카드에 빠른 속도로 녹화할 수 있다. 파일은 방송급 화질의 10비트 4:2:2 비디오 ProRes 및 DNxHD 포맷으로 저장되어 DaVinci Resolve와 같은 모든 인기 편집 소프트웨어에서 사용할 수 있기 때문에, 파일을 트랜스코딩하거나 변환하지 않고 바로 편집 작업을 진행할 수 있다. 카메라의 LANC 또는 HDMI/SDI를 사용해 녹화를 시작하거나 정지하도록 실행시킬 수 있다. 2개의 내장 리코더가 탑재되어 하나의 카드 용량이 가득 차면 두 번째 카드로 녹화가 자동으로 이어지기 때문에 사용자들이 연속 녹화를 진행할 수 있다. 새로운 초고속 SD 카드는 기존의 SD 카드 리더기와 호환하므로, 제품과 함께 제공되는 DaVinci Resolve 소프트웨어를 사용하면 컴퓨터에 카드를 직접 마운트해 복사 및 백업 작업을 진행할 수 있다.

Blackmagic Video Assist 4K는 또한 48V의 팬텀 파워를 지원하는 2개의 XLR 입력이 탑재된 최고 품질의 오디오 리코더이기 때문에 사용자들이 외부 마이크를 장착할 수 있다. 이를 통해 DSLR 카메라의 자동 게인 조절 관련 문제를 완벽하게 해결할 수 있으며, -128dBV의 놀랍도록 낮은 전기 잡음 레벨을 유지해 카메라 오디오와는 비교할 수 없을 정도로 높은 품질의 오디오를 경험할 수 있다. 오디오와 비디오가 같은 파일에 저장되어 사용자들이 각각의 오디오 및 비디오 파일 간 AV 싱크에 대해 걱정할 필요가 전혀 없다.

가볍고 견고한 Blackmagic Video Assist 4K에는 고휘도의 7인치 고해상도 1920 x 1200 모니터와 135°의 넓은 시야각을 제공하는 터치 스크린이 탑재되어 있다. 사용자들은 화면의 추가 해상도를 통해 16:9 소스를 볼 수 있으며, 중요 상태 정보가 화면을 가리는 일도 발생하지 않는다. 터치 스크린 또한 지원해 간단한 터치와 쓸어 넘기는 동작만으로 카메라 정보 표시와, 설정 변경, 오디오 및 비디오 레벨 평가 등의 기능을 사용할 수 있다. Blackmagic Video Assist 4K에 적용된 고급스러운 헤드업 디스플레이 오버레이 덕분에 숏을 확인하는 동시에 현재 사용 중인 프레임 레이트와 히스토그램, 오디오 미터, 타임코드 등을 확인할 수 있습니다.

Blackmagic Video Assist 4K에는 사용 중에도 전원을 끄지 않고 배터리를 교체할 수 있는 2개의 표준 LP-E6 배터리 슬롯이 마련되어 있으며, 12V DC 입력을 통해 전원을 공급할 수 있다. 배터리는 하나씩 순차적으로 사용된다. 외부 전원이 공급되는 경우, 배터리가 병렬로 충전되어 충전 시간이 절약된다.

“저희는 Ultra HD나 전문 오디오 리코딩 등의 더욱 강력한 기능을 지원하는 Blackmagic Video Assist 4K를 발표하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다.”라고 Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티가 말했다. “이를 통해 DSLR 사용자들이 숏을 프레이밍할 수 있으며, 그 어느 때보다 높은 해상도의 영상 및 최상의 오디오를 리코딩할 수 있습니다. 방송국에서 구형 카메라에 최신 파일 기반의 녹화 기능을 추가할 수 있으며, 최첨단 영화 제작자들이 카메라에서 RAW 파일을 녹화하는 동시에 편집용 파일을 녹화할 수 있습니다. Blackmagic Video Assist 4K는 모든 종류의 카메라를 사용해 더 나은 비디오를 촬영하고자 하는 사용자들에게 최적인 일체형 모니터링 및 리코딩 솔루션입니다!”

BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 4K 주요 기능

  *  1920 x 1200 고해상도 모니터를 탑재한 7인치 LCD 터치 스크린.
  *  전문 10비트 4:2:2 HD ProRes 및 DNxHD 녹화.
  *  어디서나 구할 수 있는 저렴한 SD 카드를 사용하는 2개의 UHS-II SDHC 카드 리코더.
  *  연속 녹화 및 문제 발생 시 백업을 제공하는 2개의 리코더.
  *  48V 팬텀 파워를 지원해 마이크를 연결할 수 있는 2개의 미니 XLR 커넥터.
  *  고품질의 오디오 녹음을 위한 -128dBV의 낮은 전기 잡음 레벨.
  *  원격 제어를 위한 LANC 연결 지원.
  *  자동 녹화 시작/정지를 지원하는 HDMI 및 SDI 트리거 기능.
  *  12V DC 전원 입력을 비롯해 전원을 끄지 않고 배터리를 교체할 수 있는 2개의 배터리 슬롯 지원.
  *  DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, Avid, Premier Pro 등의 편집 소프트웨어와의 완벽한 호환성.
  *  일체형 디자인으로 카메라에 장착 가능하며, 손에 쥐고 사용하거나 내장된 받침대를 사용해 테이블에 두고 사용 가능.
  *  Ultra HD를 모니터링할 수 있는 6G-SDI 입력 포함.

가격 및 구매처

Blackmagic Video Assist 4K는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$895 에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Video Assist의 제품 사진과 다른 Blackmagic Design사의 제품의 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/press/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비, 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 실시간 필름 스캐너를 개발하는 회사다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™상을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr 에서 더 자세한 사항을 볼 수 있다.

