BLACKMAGIC STUDIO CAMERA 4K와 TERANEX MINI를 사용해 4K 방송국 스튜디오를 구축한 일본 EXPO TV

캘리포니아, 프레몬트 - 2016년 10월 07일 - Blackmagic Design은 오늘 오사카 엑스포 시티의 EXPO TV에서 Blackmagic Studio Camera 4K와 Teranex Mini, Teranex Express를 사용하여 새로운 4K 방송국 스튜디오를 구축했다고 발표했다. 매일 수천 명의 방문객에게 전달하기 위한 미디어 촬영을 위한 이번 새로운 스튜디오는 오사카 엑스포 시티의 거대한 쇼핑 및 위락 단지 지원을 위해 구축되었다.

엑스포 시티는 거대한 쇼핑 및 위락 상점으로 쇼핑몰과 기타 오락 시설이 구비된 별관으로 구성되어 있다. JBS에서 제작하고 개발한 EXPO TV는 엑스포 시티 전용 방송국으로 스튜디오 또는 생방송 이벤트 현장에서 직접 프로그램을 생방송 한다. 이 스튜디오에서는 특가 판매 및 기획 행사 같은 임차인과 오락 시설 관련 정보 및 미임차인 광고 등을 위한 상점과 행사 영상 또한 방송한다.

EXPO TV는 매주 각각 요일을 위한 10시간 분량의 프로그램을 제작하여 방송하며, Studio Camera 4K와 Teranex 컨버터가 매일 여기에 사용된다. 새로운 워크플로에는 Smart Videohub과 Smart Videohub Clean Switch, SmartScope Duo 4K, HyperDeck Studio, Studio Converter, SmartView 4K, DeckLink SDI 4K, MultiView 16, ATEM 1 M/E Production Studio 4K 등 기타 Blackmagic Design 제품이 포함되어 있다.

엑스포 시티의 개발자인 미쓰이부동산(Mitsui Fudosan Co., Ltd,)의 노구치 신지(Shinji Noguchi)가 다음과 같이 설명했다. "이번 개발 단계에 있어 어려웠던 점은 고객들이 식당부터 극장 및 상점까지 시설 전체를 둘러볼 수 있도록 장려하는 방법을 고안해내는 점이었습니다. 그 결과, 전체 시설을 위한 전문 방송국을 구축하기로 결정했습니다. 저희는 쇼핑몰 정보 및 위락 시설의 혼잡 상황 설명 등 유용한 정보를 고객에게 실시간으로 제공합니다. 방송을 통해 저희 고객들이 엑스포 시티를 더욱 편리하게 여행하여 고객 만족도를 높일 뿐만 아니라 다른 경쟁업체와 차별화될 수 있기를 희망합니다."

방송국 스튜디오에는 광섬유로 연결된 두 대의 Blackmagic Studio Camera 4K가 있다. 카메라 영상은 Blackmagic Studio Converter를 통해 SDI로 변환된 뒤, 다른 카메라와 HyperDeck Studio SSD 리코더의 신호와 함께 Smart Videohub 40 x 40 라우터로 전송된다. 모든 영상 신호는 Smart Videohub에 전송된 뒤, 라이브 스위칭을 위해 ATEM 1M/E Production Studio 4K에 전송되며, 다양한 상점과 브랜드에 개별화된 최종 컨텐츠를 포함하기 위해 ATEM 1M/E Production Studio 4K로 전송된다. 스위처의 출력은 방송 및 인터넷 디지털 사이니지에 최종 분배하기 위해 Smart Videohub Clean Switch 12x12에 전송된다.

방송 일정의 한 부분으로 다양한 컨버전을 많이 다루는 EXPO TV는 Teranex Mini와 Teranex Express에 의존하여 이를 작업한다. 스튜디오에서 매일 이루어지는 컨버전은 9대의 Teranex Mini를 통해 이루어진다. 여기에는 Teranex Mini HDMI to SDI 12G 모델을 사용한 컴퓨터의 HDMI 출력 변환이 포함된다. 이 변환 신호는 Smart Videohub에 전송되어 ATEM 스위처에서 사용된다. Teranex Mini SDI to HDMI 12G는 Smart Videohub의 신호를 변환하여 스튜디오에 있는 24인치 HDMI 모니터에 사용하기 위해 사용된다. 나머지 Teranex Mini SDI to HDMI 12G는 생방송 인터넷 스트리밍을 위한 신호 전송에 사용되었으며 Teranex Mini Audio to Sdi 12G와 Teranex Mini Analog to SDI는 오디오와 모니터링에 사용되었다.

Teranex Express는 정규 방송외에 필요한 추가 컨버전 작업을 위해 설치되었으며, 엑스포 별관 빌딩에 있는 12개의 화면에 영상 콘텐츠를 출력 및 전환하는데도 사용되었다.

EXPO TV는 또한 매일같이 방대한 양의 멀티 카메라 프로덕션 작업을 다루며, 이 작업의 일부로 JBS는 4K 모니터링 추가해야 했다. 여기에 비디오 모니터링 및 50인치 모니터에 9분할 멀티 스크린 디스플레이를 위한 MultiView 16과 스위처 신호 확인을 위한 Smart Scope Duo 4K, ATEM 1M/E Production Studio 4K 스위처의 출력을 모니터링하기 위한 SmartView 4K가 사용되었다.

오사카 주요 방송국인 간사이 TV 기술부의 사카나시 유키(Yuki Sakanashi)는 새롭게 구축한 스튜디오의 기술 지원을 맡고있다. 사카나시는 "저희는 Blackmagic 제품을 사용하여 이번 시스템을 구축했습니다. Blackmagic 제품은 4K로 이동할 수 있는 성능을 지녔을 뿐만 아니라 모든 제품이 타사 제품과 매끄럽게 호환됩니다. Blackmagic 제품 덕분에 추가 예산없이 고사양 시스템을 구축할 수 있었습니다."라고 말했다.

제품 사진

ATEM 1M/E Production Studio 4K와 Blackmagic Studio Camera 4K, HyperDeck Studio Pro, Teranex Express, Teranex Mini, MultiView 16, SmartView 4K, SmartScope Duo, Smart Videohub 40x40, Smart Videohub Clean Switch 12 x12 제품 사진과 기타 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/press/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화와 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비, 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 실시간 필름 스캐너를 개발하는 회사다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™상을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

