EXPO TV、ブラックマジック製品で4K放送システムを構築

東京 2016年 10月7日 - BlackmagicDesignはこの日、大阪のエキスポシティ（以下 EXPOCITY) 内の放送局、EXPO TVがBlackmagic Studio Camera 4K, SmartVideohub, Teranex Express, Teranex Miniなどを含む多数のBlackmagic製品で、４K放送システムを構築したことを発表した。

大阪・吹田市に誕生した大型複合施設「EXPOCITY」は、本館のショッピングモール・ららぽーとのほか、別館にさまざまなエンターテイメント施設を有する巨大施設。EXPO TVは、そのエキスポシティ内にある専用の放送局で、ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社が設計および施工を担当した。同局では、スタジオから生放送や、施設の広場でおこなわれるイベントの生中継をおこなっている。その他にも、バーゲンやイベントといったEXPOCITYからの情報や、各店舗・エンタメ施設の情報に加え、EXPOCITY外のクライアントからも出稿された、CMを放送している。

EXPO TVでは毎日、10時間放送が行われており、その中でStudio Camera 4KやTeranexが日々使用されている。同施設のワークフローでは、ほかにもBlackmagic Designの製品が数多く導入されており、SmartVideohub, Smart Videohub Clean Switch, SmartScope Duo 4K, HyperDeck Studio, Studio Converter, SmartView 4K, DeckLink SDI 4K, MultiView 16, ATEM 1M/E Production Studioが含まれる。

EXPO TVの開局の経緯を、EXPOCITYの開発事業社である三井不動産株式会社の野口真治氏はこう説明する。「館内にいるお客様と別棟にいるお客様との相互送客が開発段階における課題の一つでした。そこで導入したのが、エリア放送「EXPO TV」です。ららぽーとのイベント情報やエンタメ施設の混雑状況、周辺道路の混雑状況など、お客様にとって有益な情報をリアルタイムで発信してゆくことで、施設内外の回遊性を向上させ、さらにはお客様の満足度の向上や他施設との差別化に繋げていきたいと考えています。」

スタジオ内にある２台のBlackmagic Studio Camera 4Kからの光ファイバー出力はStudio ConverterでSDIに変換されSmart Videohub 40x40ルーターへ送られる。素材出し用HyperDeck Studio Proやその他の中継カメラの映像も同様にSmartVideohub 40x40に集約され、そこからATEM 1M/E Production Studio 4Kでライブスイッチングされている。スイッチングアウトはもう一台のATEM 1M/E Production Studio 4Kを使用して、様々な情報を表示するためにL字出力され、番組送出用のSmart Videohub Clean Switch 12x12に送られ、オンエア、インターネット、サイネージ用にそれぞれ出力される。

EXPO TVでは、日々の放送のため、さまざまな変換作業が必要となっており、そのため２台のTeranex Express と9台のTeranex Miniが稼働している。Teranex Miniは日々のさまざまな変換用途に使われおり、例えば、HDMi to SDI 12Gモデルはテロップ用のPCなどからの信号をSmart Videohubルーターに送るために使用されている。Smart Videohubからの信号をスタジオ内の42インチHDMI モニターに表示する際には、SDI to HDMI モデルを使って変換を行う。そのほか、インターネット配信機のLiveShellにもHDMI変換して入力している。Teranex Mini Analog to SDI 12G およびSDI to Audio 12Gは、モニタリングやオーディオ機器への変換に使用されている。

２台あるTeranex Express のうちひとつは別館にある12面マルチスクリーンに表示するための変換に使用されている。もう1台は、SmartVideohub 40x40からの様々なソースを変換する用途に使われている。

日々、マルチカメラによる膨大なプロダクションを行うEXPO TVのため、JBSは4Kモニタリングをスタジオに組み込んだ。映像監視用にMultiView 16を導入し、50インチモニター上に9面マルチ画面表示している。スイッチャーの信号の確認にはSmart Scope Duo 4K、スイッチングアウトの確認には、SmartView 4Kを使用。また、ノンリニア編集用のPCにはDeckLink SDI 4Kキャプチャーカードがインストールされている。

開局にあたり技術部分を担当した関西テレビ放送の技術推進部 坂梨裕基氏はこう語った。「予算内で４Kも見込んだスタジオシステムを構築できるよう検討した結果、Blackmagic製品を中心にしたシステム構成にしました。また、製品ラインナップが充実していたため、システム構成をする際に機器連携がしやすかったことも要因です。予算に対してハイスペックなシステムにすることができました。」

フォト

Fusion Studioおよびその他のBlackmagic Design製品の写真はこちらwww.blackmagicdesign.com/jp/press/images/

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニター、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクション システムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

