REDROCK MICRO사와 DISNEY RESEARCH사에서 야외 촬영 환경 개선에 사용한 MICROSTUDIO CAMERA 4K와 VIDEO ASSIST

캘리포니아, 프레몬트 - 2018년 8월 30일 - NAB 2018에서 가장 많이 언급된 제품 중 하나가 바로 Redrock Micro와 Disney Research에서 공동으로 개발한 새로운 DigiBoom®이다. 짐볼과 지미집 드론, 핸드헬드 방식의 카메라 기술을 모두 접목시킨 DigiBoom에는 시네마틱한 카메라 움직임과 불가능해 보이는 모든 카메라 각도를 제공하는 리그가 탑재되어 있어 야외 촬영과 라이브 스포츠, 속보 취재에서 더욱 활력 넘치는 촬영이 가능하다.

지난 2년간 Disney|ABC, ABC News, Marvel사는 현장 테스트를 통해DigiBoom의 성능을 개선해왔으며, ESPN에서는 지금도 라이브 및 녹화 스포츠 방송에서 광범위하게 사용하고 있다. 가장 최근엔 로즈볼과 2018 NCAA National Wrestling Championships와 같은 대형 이벤트에서 사용되었다.

Redrock Micro사는 개별 프로덕션 장비 및 액세서리 업계 최고의 혁신 기업으로 자리매김해왔다. Redrock은 지난 10년간 독창적인 디자인과 제품을 통해 예산 범위에 관계없이 언제나 높은 제작 가치를 추구할 수 있는 환경을 조성해왔다. 현재 Redrock은 400여 개 이상의 리그와 카메라 액세서리 제품군을 제공한다.

최고의 카메라 시스템

DigiBoom을 사용하면 상시 전동 짐볼을 통해 바닥에서부터 약 3.7m에 이르는 높이까지 카메라를 사용할 수 있으며, 부드럽고 안정적인 촬영이 가능하다. 단독 카메라 운영자의 경우 DigiBoom을 사용해 장소에 구애받지 않고 촬영하며 매우 다양한 카메라 숏을 얻을 수 있고 접근이 어려운 장소에서도 원하는 카메라 각도로 촬영할 수 있다. 안정적인 짐벌과 고품질의 카메라를 사용하기 때문에 라이브 뉴스에서 스포츠, 사전 녹화 행사 및 개별 비디오 카메라 촬영, 영화 제작에 이르는 모든 상황에서 시네마급 영상룩과 느낌을 캡처할 수 있다.

Redrock과 Disney가 NAB에서 DigiBoom과 함께 선보인 카메라 시스템 및 녹화/모니터링 장비는 바로 Blackmagic Design의 Micro Studio Camera 4K와 Video Assist이다.

세상에서 가장 작은 방송급 라이브 프로덕션 카메라인 Micro Studio Camera 4K는 DigiBoom에서 애용하는 카메라이다. DigiBoom 운영자들이 Micro Studio 4K의 독특한 확장 포트를 사용할 경우 DigiBoom의 손잡이를 통해 손가락 끝으로 카메라의 모든 기능을 제어할 수 있다. Video Assist는 모니터링 기능과 내부 SD 카드 녹화 기능, 방송용 라이브 SDI 패스스루 기능을 지원한다. Blackmagic Micro Studio Camera 4K는 고화질 영상과 원격 카메라 설정 제어 기능을 지원해 라이브 이벤트에서 널리 사용되고 있다.

영화급 영상도 간단하게 캡처 가능

추가 제작진이나 특별한 기술 없이 카메라 운영자와 카메라 리그 DigiBoom만으로도 창의적인 촬영숏을 다양하게 얻을 수 있으며, 풀타임 카메라 운영자는 카메라 위치 및 설정을 제어할 수 있다. 일반 ENG 카메라에서 사용하는 익숙한 카메라 컨트롤 및 기능으로 구성되어 있으며 직관적으로 반응 속도가 높은 짐벌 컨트롤을 탑재했다.

단일 카메라 운영자는 필요한 장면만을 캡처하여 더욱 생산적이고 창의적으로 촬영할 수 있는 데다 이제는 독특한 다이나믹 푸티지를 위한 더욱 다양한 옵션도 사용할 수 있다. 움직임이 매우 좋은 카메라 리그를 사용하면 뉴스 속보 촬영이나 즉석에서 진행되는 창의적인 촬영에서 숏과 앵글을 즉흥적으로 설정할 수 있으며, 다음과 같은 장점도 얻을 수 있다.

  *  단일 카메라 사용에서 더욱 창의적이고 실용적으로 촬영할 수 있는 유연성. 움직임이 매우 좋은 카메라 리그를 사용하면 뉴스 속보 촬영이나 즉석에서 진행되는 창의적인 촬영에서 숏과 앵글을 즉흥적으로 설정 가능.
  *  자유자재로 카메라와 짐벌의 운영 및 설정 제어.
  *  카메라 조준 및 앵글을 위한 전체 자동화 및 전체 수동 제어, 혼합 제어를 위한 듀얼 짐벌 모드.
  *  카메라에 내장된 오디오 및 온보드 믹서, 외장 사운드 믹서를 위한 DigiBoom의 쉴드 케이블 그리고 표준 커넥터가 포함된 전문가용 오디오.
  *  카메라와 DigiBoom, 장비 액세서리용 전원을 탑재한 전문가용 전원 연결. 무제한 런타임을 위한 외부 전원 입력 사용.
  *  카메라 운영자가 고해상도 화면을 원하는 위치에 장착하여 풀타임으로 모니터링 가능.
  *  지미집, 드론, Steadicam, 핸드헬드 방식 등 다양한 셋업에 사용할 수 있는 모듈식 디자인.
  *  생방송과 녹화 방송 모두 방송용 워크플로 및 방송 품질 영상을 제공하는 DigiBoom은 산업표준 영상 및 오디오를 제공하며 무선 연결을 지원함.
  *  최소한의 트레이닝으로 독특한 콘텐츠 영상을 바로 방송급 품질로 딜리버리 가능.

