BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 ATEM MINI EXTREME 발표

  8개의 입력, 6개의 DVE, 4개의 크로마 키어, 16개 분할 화면의 멀티뷰, 
 2개의 다운스트림 키어, 2개의 미디어 플레이어 등을 탑재한 더욱 강력한 ATEM Mini 신제품 모델 출시!

미국 캘리포니아 프레몬트 - 2021년 2월 17일(수) - Blackmagic Design사는 오늘 ATEM Mini 라이브 프로덕션 스위처군의 신제품이자 더욱 강력한 성능을 탑재한 ATEM Mini Extreme을 발표했다. 본 모델은 8개의 입력, 4개의 ATEM 첨단 크로마 키어, 총 6개의 독립 DVE, 2개의 미디어 플레이어, 2개의 다운 스트림 키어, 16개 영상의 멀티뷰, 2개의 USB 연결 및 다중 HDMI 보조 출력을 제공하는 최첨단 1M/E 스위처이다. 또한 이러한 모든 강력한 기능에 추가로, 모든 8개의 입력 녹화 기능 및 프로그램을 위한 총 9개의 녹화 스트림을 지원하는 더욱 강력한 녹화 엔진을 탑재한 새로운 ATEM Mini Extreme ISO 모델도 출시됐다. 이 새로운 두 모델은 유튜브, 페이스북, 트위터 등에 실시간 스트리밍을 위한 방송 품질의 스트리밍 엔진을 탑재했다.

ATEM Mini Extreme과 ATEM Mini Extreme ISO는 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러를 통해 지금 바로 구입할 수 있으며, 가격은US$995부터 시작한다.

ATEM Mini 스위처를 사용하면 유튜브 라이브 스트리밍이나 스카이프 및 Zoom을 사용하는 혁신적인 비즈니스 프레젠테이션에 필요한 전문 멀티 카메라 프로덕션 워크플로를 쉽게 구축할 수 있다. 카메라와 ATEM Mini를 간단히 연결하면 최대 8개의 고화질 카메라 입력 영상을 더 높은 화질의 영상으로 실시간 전환할 수 있다. 또한, 컴퓨터와 연결하여 파워포인트 슬라이드를 사용하거나 게임 콘솔과 연결하여 사용할 수 있다. 내장 DVE 기능을 통해 생중계 방송에 완벽한 화면 속 화면 효과를 사용할 수도 있다.

매우 다양한 비디오 효과 또한 제공된다. 모든 ATEM Mini 모델은 웹캠처럼 작동하는 USB 연결을 지원하여 모든 스트리밍 소프트웨어를 사용할 수 있으며, ATEM Mini Pro 및 ATEM Mini Extreme 모델에서는 영상을 곧바로 라이브 스트리밍하고 이를 USB 디스크에 녹화할 수 있다. 프로젝터 사용을 위한 HDMI 비디오 출력 또한 지원한다. 인터뷰 및 프레젠테이션에서 고품질의 데스크톱 마이크 및 라펠 마이크를 사용할 수 있도록 마이크 입력이 탑재되어 있다.

ATEM Mini의 콤팩트한 일체형 디자인에는 컨트롤 패널 및 연결 단자들이 포함되어 있다. 전면 패널에는 소스 및 비디오 효과, 트랜지션 선택 버튼이 있어 손쉽게 사용할 수 있다. 소스 버튼은 크기가 큼지막해서 발표자가 손의 촉감을 이용하여 쉽게 소스를 전환할 수 있다. 오디오 믹싱 작업을 위한 버튼 또한 탑재되어 있다. ATEM Mini Pro와 Extreme 모델에서는 녹화와 스트리밍 제어를 위한 버튼뿐 아니라 출력 선택 버튼 또한 장착되어 있어 카메라, 프로그램, 멀티뷰 간에 비디오 출력을 변경할 수 있다. 기기 뒷면에는 카메라나 컴퓨터 연결을 위한 HDMI 단자 및 추가 마이크 입력 단자, 웹캠 출력을 위한 USB 단자, 프로그램 영상을 위한 HDMI 보조 출력 단자를 탑재했다.

ATEM Mini Pro와 ATEM Mini Extreme 모델은 내장 하드웨어 스트리밍 엔진을 탑재하여 이더넷 연결을 통한 실시간 스트리밍을 지원한다. 즉, 스위처에서 유튜브, 페이스북, Twitch 등으로 직접 라이브 스트리밍을 할 수 있으며 간단한 설정을 통해 더욱 향상된 화질로 드롭 프레임 현상 없이 스트리밍이 가능하다. 간단히 스트리밍 서비스를 선택한 후 스트리밍 키만 입력하면 된다. ATEM Software Control 소프트웨어의 팔레트에서 스트리밍을 설정할 수 있으며 스트리밍 상태 정보는 멀티뷰 화면에 표시된다. 스트리밍 상태 정보에 나타나는 데이터 전송률은 해당 비디오 포맷에 요구되는 인터넷 속도를 나타내며 이해하기 쉽다. 기술적인 지식이 있는 사용자라면 XML 설정 파일에서 스트리밍 프로파일 정보를 업데이트하여 새로운 서비스를 사용할 수도 있다.

현장에서 라이브 프로덕션을 진행하는 경우, ATEM Mini Pro와 ATEM Mini Extreme은 애플 또는 안드로이드 휴대폰을 USB 포트에 연결하여 모바일 데이터를 사용할 수 있다. 이는 기본 이더넷 연결의 훌륭한 백업 방법이다. 핸드폰 테더링은 최신 고속 5G폰과 일반적인 4G폰을 사용할 수 있다. ATEM 스위처는 휴대폰 연결을 자동으로 감지한 후 인터넷 연결에서 모바일 데이터로 전환하여 사용하므로 설정을 변경할 필요가 없다. 휴대폰이 연결되면 휴대폰은 USB 포트에서 전원을 충전 받기 때문에 스위처를 통해 전원 상태가 유지된다. 즉, ATEM Mini Pro와 ATEM Mini Extreme은 휴대폰 테더링과 모바일 데이터 사용이 가능하여 완벽한 모바일 프로덕션을 실현할 수 있다.

ATEM Mini Pro와 ATEM Mini Extreme은 USB 플래시 디스크에 스트리밍 영상을 바로 녹화하는 기능을 지원한다. 다시 말해, 스트리밍 영상을 장시간 동안 H.264 포맷으로 AAC 오디오와 함께 바로 녹화할 수 있으며 이 파일을 유튜브 또는 비메오 등의 온라인 비디오 사이트로 직접 업로딩할 수 있다. USB 허브나 Blackmagic MultiDock 제품과 함께 사용하면 여러 개의 디스크에 녹화할 수 있어 디스크 한 개가 가득 차면 다음 디스크에 녹화를 계속할 수 있다. 녹화 관련 설정 및 디스크 선택 작업은 ATEM Software Control에서 할 수 있으며 녹화 상태 정보는 내장된 멀티뷰 화면을 통해 확인할 수 있다.

ATEM Mini Pro ISO와 ATEM Mini Extreme ISO는 모든 입력의 클린 피드와 프로그램 영상 등 여러 개의 비디오 스트리밍 영상을 동시에 녹화하기 때문에 라이브 녹화 영상을 후에 편집할 수 있다. 프로덕션에 사용된 미디어 풀 이미지도 비디오 파일과 함께 저장된다. 비디오 파일에는 동기화된 타임코드 및 카메라 숫자 등의 메타데이터 태그가 포함되어 있다. 라이브 이벤트 종료 후, 새로운 컬러 그레이딩 및 효과, 그래픽을 적용하여 새롭게 편집할 수 있는 점이 이 모델의 최대 강점이다. 심지어 모든 오디오 소스도 녹음되기 때문에 전문적으로 오디오를 믹싱할 수 있다.

모든 ISO 모델은 DaVinci Resolve 프로젝트 파일을 저장하기 때문에 클릭 한 번으로 라이브 프로덕션 영상을 편집용 파일로 열어볼 수 있다. 이때, 모든 컷 및 디졸브, 미디어 풀 그래픽도 함께 로딩된다. 편집 포인트를 정교하게 다룰 수 있으며 심지어 숏 교체도 가능하다. DaVinci Resolve의 동기화 빈을 사용하면 멀티뷰를 통해 새로운 숏을 매우 쉽게 찾을 수 있다. 또한 Blackmagic RAW 카메라 파일을 연결할 수도 있어, 전문적인 색보정 작업을 진행하고 UHD로 피니싱할 수 있다.

두 개의 3.5mm 스테레오 오디오 입력을 지원하므로 데스크톱 컴퓨터 마이크와 라펠 마이크를 모두 연결할 수 있다. 두 개의 추가 스테레오 오디오 입력을 지원하여 진행자와 초대 손님 모두 인터뷰 도중에 라펠 마이크를 사용하도록 할 수 있다. 게다가 모든 모델은 탑재된 HDMI 입력을 통해 Fairlight 오디오 믹서를 지원하며, 모든 마이크 입력이 오디오 믹서에 연결되어 모든 오디오 소스를 사용하여 실시간 오디오 믹싱이 가능하다. ATEM Mini Extreme은 1개의 헤드폰 출력 단자를 추가로 지원한다.

각 HDMI 입력 단자는 각 단자를 위한 전용 표준 변환기를 탑재했다. 즉, ATEM Mini는 1080p, 1080i, 720p 포맷의 소스를 ATEM 스위처의 비디오 표준 포맷으로 자동 변환한다. HDMI 출력은 진정한 의미의 보조 출력으로, 각 HDMI 입력을 출력에 깔끔히 전환할 수 있다. ATEM Mini Extreme은 2개의 저지연 직접 루프를 지원한다. 더욱 강력한 ATEM Mini Pro와 ATEM Mini Extreme에서는 HDMI 출력을 풀 멀티뷰로 확인할 수 있다.

ATEM Software Control 애플리케이션을 사용하면 ATEM Mini에 숨겨진 강력한 기능을 모두 사용할 수 있다. ATEM Software Control은 스위처를 위한 사용자 인터페이스로, 각종 파라미터 팔레트를 시각적으로 제공하여 신속한 조정 작업을 가능케 한다. 일반적으로는 USB를 통해 ATEM Mini에 연결하여 사용하지만, 여러 명의 사용자가 각자의 컴퓨터에 이 프로그램을 설치하여 접속할 경우에는 이더넷 연결을 사용한다. 또한 스위처 상태를 XML 파일로 저장할 수도 있다. 이더넷을 통해 HyperDeck 디스크 녹화기를 연결하면 클립을 재생하는 용도로 사용할 수 있다.

내장 ‘미디어 풀’에서는 타이틀, 오프닝 플레이트 및 로고에 사용할 수 있는 20개의 방송급 RGBA 그래픽을 불러올 수 있다. 그래픽 와이프 기능 같은 복잡한 효과를 내기 위해 스틸 프레임 기능을 사용할 수도 있다. 그래픽 이미지들은 ATEM Software Control을 통해 불러오거나, ATEM 포토샵 플러그인을 사용하여 포토샵에서 바로 다운로드할 수 있다.

ATEM Mini Extreme 모델은 4개의 업스트림 크로마 키어가 탑재되어 신나는 가상 셋트장을 만들 수도 있다. 4개의 개별 크로마 키어를 사용하면 각 카메라 당 키어를 사용할 수 있어 최대 4개의 카메라에 대한 가상 세트장을 구축할 수 있다. ATEM Mini Extreme은 8개 입력을 지원하여 4개는 카메라에 사용하고 나머지 4개는 렌더링된 배경을 위한 가상 세트 컴퓨터에 연결할 수 있다. 또한 카메라를 이동할 필요 없이 미디어 플레이어 및 미디어 풀에서 미리 렌더링된 스틸 이미지 배경을 로딩하여 고정 카메라 가상 셋트장을 만들 수도 있다. 매크로를 설정하여 카메라를 변경하고 정확한 배경을 미디어 플레이어로 로딩할 수 있다. 또는, DeckLink Quad HDMI 및 라이브 가상 셋트 소프트웨어를 사용할 수도 있다.

ATEM Mini Extreme은 2개의 독립 DVE 외에도 추가 입력 소스로 ATEM Mini Extreme에 표시되는 4개의 추가 DVE 레이어와 배경 레이어가 있는 강력한 SuperSource 멀티 레이어 프로세서를 탑재했다. 모든 ATEM Mini Extreme 비디오 입력은 각 SuperSource DVE에 사용할 수 있으며 미디어 풀의 사용자 지정 배경 위에 모두 레이어링된다. SuperSource는 방송에 보내기 전에 미리 효과를 설정하면서도 2개의 메인 DVE를 다른 작업에 쓸 수 있도록 남겨둘 수 있기 때문에 인터뷰에 참여하는 여러 사람들의 모습을 각 화면 속 화면으로 디스플레이하는 데 적합하다. SuperSource는 멀티레이어 VFX 스위처가 추가로 탑재된 것과 마찬가지이다.

여러 대의 카메라로 대형 라이브 프로덕션을 진행할 때는 모든 비디오 소스를 하나의 모니터에서 동시에 보는 기능이 아주 유용하다. ATEM Mini Pro와 ATEM Mini Extreme 모델은 전문 멀티뷰 기능을 지원하여 모든 비디오 입력, 프리뷰, 프로그램을 한 대의 HDMI TV나 모니터에서 확인할 수 있다. 각 카메라 뷰에는 탈리 상태 정보가 포함되어 현재 방송 중인 소스를 확인할 수 있으며, 각 뷰에는 사용자 지정 라벨 및 오디오 미터가 함께 표시된다. ATEM Mini Extreme 모델은 이에 더하여, 최대 16개의 커스텀 뷰를 사용할 수 있다. 멀티뷰에는 녹화 및 스트리밍, 오디오 믹서 상태정보도 표시된다.

ATEM Streaming Bridge는 모든 ATEM Mini Pro 또는 ATEM Mini Extreme에서 전송하는 H.264 스트리밍 영상을 수신하여 이를 SDI 및 HDMI 비디오로 다시 변환할 수 있도록 도와주는 비디오 컨버터다. 다시 말해, 로컬 이더넷 네트워크를 통해 원거리로 비디오를 전송하거나 인터넷을 통해 전 세계로 전송할 수 있다. 이는 ATEM Streaming Bridge가 첨단 H.264 코덱을 사용하여 고화질 영상을 아주 낮은 데이터율로 전송할 수 있기 때문에 가능하다. ATEM 소프트웨어 유틸리티를 사용하여 셋업 파일을 생성하고 이를 원거리의 스튜디오에 이메일로 전송할 수 있어 설치가 매우 간편하다.

"새로운 두가지 ATEM Mini 모델은 창의적인 기능이 크게 향상되었으며 현재까지의 우리 스위처군에서 가장 강력한 1M/E 스위처이다"라고 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. "ATEM Mini 고객이 실제로 라이브 프로덕션에서 항상 새롭고 흥미로운 방식으로 기존에 보지 못했던 새 워크플로를 만들어 나가고 있다고 생각한다”. 그래서 우리는 고객이 이러한 새로운 워크플로를 통해 계속 혁신할 수 있도록 기존의 기능을 훨씬 뛰어넘는 새로운 ATEM Mini 모델을 제작하는 것이 중요하다고 생각했다. 새롭게 출시된 모델들은 크고 강력하며 여전히 믿을 수 없을 정도의 가격 경쟁력을 지닌다.”

ATEM Mini Extreme 및 ATEM Mini Extreme ISO 주요 기능

  *  소형 컨트롤 패널 기반의 제품 디자인
  *  최대 8대의 카메라 또는 컴퓨터 연결 지원
  *  USB를 통해 이더넷 또는 폰 테더링을 사용한 스트리밍 지원
  *  모바일 원격 스트리밍을 위한 5G 또는 4G폰에 테더링 기능
  *  H.264로 USB 플래시 디스크에 녹화
  *  데스크톱 마이트 또는 라펠 마이크 연결을 위한 두 개의 스테레오 오디오 입력
  *  모든 HDMI 입력에서 자동 표준 변환 및 재동기화 지원
  *  Mac/Windows 지원 ATEM Software Control Panel 무료 포함
  *  타이틀, 오프닝 플레이트, 로고 등 20개의 RGBA 그래픽용 내장 미디어
  *  그린/블루 스크린 작업을 위한 4개의 업스트림 ATEM 첨단 크로마 키어
  *  2개의 개별 DVE와 4개의 추가 DVE의 SuperSource
  *  모든 카메라, 녹화 및 스트리밍 상태 모니터링을 위한 16개 분할 화면 멀티뷰

가격 및 구입 안내

ATEM Mini Extreme과 ATEM Mini Extreme ISO는 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러를 통해 구입할 수 있으며, 가격은US$995(관세 및 기타 세금 제외)부터 시작한다.

제품 사진

ATEM Mini Extreme 및 ATEM Mini Extreme ISO와 다른 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에서 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 확인할 수 있다.

