BLACKMAGIC DESIGN 发布新品ATEM MINI EXTREME

  新款ATEM Mini型号，性能更强，搭载8路输入、6个DVE、4个色键、   16布局多画面分割、2个下游键控、2个媒体播放器以及更多！

加利福尼亚州弗里蒙特市，美国 - 2021年2月17日，星期三 - Blackmagic Design今日宣布推出ATEM Mini现场制作切换台系列新款规模庞大型号ATEM Mini Extreme。这一新型号是该系列最先进的1 M/E切换台，搭载8路输入、4个ATEM Advanced Chroma Keyer色键、总共6个独立DVE、2个媒体播放器、2个下游键控、16布局多画面分割、2个USB接口以及多个HDMI辅助输出。此外，还推出了新款ATEM Mini Extreme ISO型号，包含了以上所有震撼功能外，还搭载更强大记录引擎，从而可记录所有8路输入和节目信号，总共可记录9路流媒体信号。这两款新型号都搭载了广播级流媒体引擎，可在YouTube、Facebook和Twitter等平台上直播。

ATEM Mini Extreme和ATEM Mini Extreme ISO现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，US$995起售。

ATEM Mini切换台能助用户打造出专业的多机位制作，实现YouTube网络流媒体直播，并通过Skype或Zoom进行富有创意的商务演示，一切从未如此简单。只需连接ATEM Mini，就能实时切换多达8路高品质视频摄影机输入信号，让画面质量大幅提升。此外，它还能连接计算机播放PPT幻灯片或游戏画面。内置DVE可实现令人激动的画中画特效，是添加评论的理想工具。

除此之外，还有海量视频特效。所有ATEM Mini型号都搭载USB接口，可被识别为网络摄像头信号，因此用户可以使用任何直播软件。ATEM Mini Pro和ATEM Mini Extreme型号则添加了流媒体直播功能，并可通过USB硬盘进行记录。其HDMI输出还可用于连接投影仪。麦克风输入可实现高品质桌面麦克风及领夹式麦克风功能，适用于访谈和演讲场合。

ATEM Mini设计紧凑、功能全面，并且将控制面板和各路接口巧妙地整合到一起。其前面板包含简单易用的按钮，可选择信号源、视频特效和各类转场。信号源按钮采用大尺寸设计，仅凭手感即可确认操控，表演者的目光无需离开镜头就能顺利完成切换工作。此外，产品还专门设有用于音频混合的按钮。ATEM Mini Pro和Extreme型号还设有用于记录和流媒体直播控制按钮，以及输出选择按钮，方便用户在摄影机、节目以及多画面分割信号之间更改视频输出。产品的后面板设有多个用于连接摄影机和计算机的HDMI接口、更多麦克风输入、用于输出网络摄像头信号的USB接口，以及一路HDMI“Aux”辅助输出用于节目视频。

ATEM Mini Pro和ATEM Mini Extreme型号内置硬件推流引擎，可通过以太网直连实现流媒体直播，可让用户以更佳的画质在YouTube、Facebook以及Twitch上直播，不会出现丢帧，且设置更简单。只需选好直播平台，然后输入视频流密钥即可开始直播。ATEM Software Control中设有多个设置面板，可用于流媒体设置，并且会将流媒体直播状态通过多画面分割显示。流媒体直播状态简明易懂，其数据速率提示可显示用户正使用的视频格式所需的网络速度。如果用户具备一定的技术功底，还可以到XML设置文件中更新流媒体配置文件，加载更多直播平台。

ATEM Mini Pro和Extreme型号支持将一台Apple手机或安卓手机连接到设备的USB端口来利用移动数据，因此是户外直播工作的理想搭档。这可以作为主要以太网连接的备用方案，并且新型的高速5G手机以及较为普及的4G手机都支持网络共享功能。连接手机时，ATEM切换台会自动检测到，并切换成使用手机网络，省去更改设置的步骤。连接后，手机将通过设备的USB端口获得电源，从而持续通过切换台充电。ATEM Mini Pro和ATEM Mini Extreme型号能利用手机移动数据实现网络共享功能，因此是一款理想的移动式制作方案。

ATEM Mini Pro和Extreme型号还支持将流媒体数据直接记录到USB闪存盘上。这意味着用户将获得更长的记录时间，以及与流媒体播出一样带有AAC音频的H.264视频文件，从而直接上传到YouTube或Vimeo等任何在线视频网站。配合使用USB集线器或Blackmagic MultiDock时，设备还支持连接多个硬盘。当一个硬盘录满后，设备会自动跳转到下一个硬盘上继续工作，实现不间断记录。记录设置和硬盘选择可以通过ATEM Software Control进行设置，并且可通过内置的多画面分割显示记录状态。

有了ATEM Mini Pro ISO和Extreme ISO型号，用户就能剪辑现场活动画面了。这是因为它们可以记录多路视频流，包括所有输入和节目信号的纯净画面，都可以同时记录。使用过的媒体池画面也会被保存在视频文件里。视频文件会包含如同步时间码和摄影机编号等元数据标签。如今，节目画面能够重新剪辑，获得全新的调色、特效和图文效果。甚至连音频源也都能记录下来，让用户以专业水准重新混合音频。

与此同时，ISO型号还能保存DaVinci Resolve项目文件，用户只要点击它就能将现场制作文件作为视频剪辑打开。所有的画面切换、叠化效果以及媒体池图文都能加载进来。这意味着用户可以精修编辑点，甚至替换整个镜头。用户可以使用DaVinci Resolve的同步媒体夹通过多画面分割来选择新的镜头，非常简单。他们甚至还可以重新链接到Blackmagic RAW摄影机文件来添加专业的调色处理并以Ultra HD导出节目。

设备设有两个独立的3.5mm立体声音频输入，用户可连接桌面麦克风和领夹式麦克风。有了2个额外立体声音频输入，用户可确保主持人和嘉宾在访谈时都连有领夹式麦克风。此外，所有型号都配有Fairlight调音台工具，所有HDMI输入和两路麦克风输入都可连接到这个调音台，方便用户对所有音频源进行实时混音。ATEM Mini Extreme型号还添加了一个耳麦输出。

每路HDMI输入均配备格式转换功能，因此ATEM Mini可自动将1080p、1080i及720p信号源转换至切换台的视频格式。其HDMI输出是真正的“Aux”辅助输出，用户可将每路HDMI输入以Clean Switch的方式切换输出，ATEM Mini Extreme型号还支持两个低延迟直接环通。在更强大的ATEM Mini Pro和ATEM Mini Extreme型号上，HDMI输出还可以被选为显示完整的多画面分割。

ATEM Software Control软件能解锁ATEM Mini所蕴含的强大功能，激发这款切换台的无限潜能。ATEM Software Control提供了带有参数面板的视觉化切换台用户界面，可用于快速调整。尽管可通过USB正常连接，但如果连接以太网，可实现多用户在不同的计算机上通过其各自的ATEM Software Control对ATEM Mini进行控制！用户甚至可以XML文件保存切换台状态。此外，用户还能通过以太网控制HyperDeck硬盘录机来播放片段。

内置“媒体池”可加载多达20种独立的广播级RGBA图文用于标题、开场和徽标等等。用户甚至可使用静帧进行图文划像等复杂特效。图文可通过ATEM Software Control加载，也可使用ATEM Photoshop插件从Photoshop直接下载。

ATEM Mini Extreme型号内含4个上游色度键控，能帮助用户打造出栩栩如生的虚拟场景。这4个独立的色键能为4台摄影机分别提供一个键控功能，轻松打造4机位虚拟场景。ATEM Mini Extreme提供8路输入，其中4路可连接摄影机，另外4路可连接制作虚拟场景用的计算机，获得渲染后的背景画面。用户不用移动摄影机位置，而是可以采用固定机位虚拟场景制作方案。具体操作时，只要从媒体播放器和媒体池加载预先渲染好的静帧图像背景就可以。用户可以设置宏命令来更改摄影机，并将正确的背景加载到媒体播放器中，甚至还可以使用DeckLink Quad HDMI和实时虚拟场景软件进行工作。

除了两个独立的DVE之外，ATEM Mini Extreme型号还具备一个强大的SuperSource多层处理器，它拥有4个额外的DVE图层外加一个背景层，全部可以在ATEM Mini Extreme中显示为一路额外输入源。任何ATEM Mini Extreme的视频输入都可以供每个SuperSource DVE使用，然后再将所有图层叠加到一起，置于媒体池自定义背景之上。SuperSource非常适合用来制作多个访谈对象的画中画显示，因为用户可以在直播开始之前先将效果设置妥善，而两个主要的DVE依然空置，可供其他任务使用。SuperSource功能相当于额外内置了一个多层视觉特效切换台。

进行较大规模的多机位现场制作时，能在一台监视器上同时查看所有视频信号源将会非常有用。ATEM Mini Pro和ATEM Mini Extreme型号配备专业的多画面分割功能，所有视频输入一览无余，还能在单台HDMI电视机或监视器上显示预监和节目画面。每台摄影机的画面均包含Tally提示灯，让用户明确哪路信号源处于播出状态，并且每个分割画面都有自定义标签和音频表。ATEM Mini Extreme型号还可以选择多达16个自定义分割画面。不仅如此，多画面分割功能还带有记录、流媒体直播状态提示以及调音台。

ATEM Streaming Bridge是一款视频转换器，它可以从任何ATEM Mini Pro或ATEM Mini Extreme上接收H.264视频流并转换回SDI和HDMI视频，因此用户可以将视频发送到本地以太网的其他地方，或者通过互联网发送到全球。该设备采用先进的H.264编解码，可以非常低的数据速率实现更高的品质。它的设置简单便捷，只要使用ATEM软件程序创建设置文件，再通过电子邮件将这些文件发送至远程演播室即可。

“这两款新品ATEM Mini在创意功能方面大幅度增强，是目前我们产品中最强大的1 M/E切换台！” Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“随着ATEM Mini用户在现场制作方面的不断进步，我们觉得他们正在以令人兴奋的方式不断革新，并创造出我们从未见过的新工作流程。所以，推出新款ATEM Mini，实现前所未有的性能是非常重要的一步，从而我们的用户可以采用这些新工作流程继续不断向前发展。这两款型号规模庞大、功能震撼并且价格亲民。”

ATEM Mini Extreme和ATEM Mini Extreme ISO功能一览

  *  搭载微型化控制面板设计
  *  可连接多达8台摄影机或计算机
  *  可通过以太网或连接USB通过手机网络共享实现推流
  *  可与5G或4G手机实现网络共享，使用移动数据推流
  *  可以H.264文件外录至USB闪存盘
  *  2路立体声音频输入可连接桌面或领夹式麦克风
  *  所有HDMI输入均搭载自动格式转换和再同步功能
  *  附赠Mac和Windows版ATEM Software Control Panel软件控制面板
  *  内部媒体存储20个RGBA图文，用于标题、开场及徽标
  *  搭载4个ATEM Advanced Chroma Key上游色键，用于蓝屏或绿屏制作
  *  搭载2个独立DVE，外加SuperSource可提供额外4个DVE
  *  16布局多画面分割，可监看摄影机、记录和流媒体状态等所有信号

供货及价格

ATEM Mini Extreme和ATEM Mini Extreme ISO现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，US$995起售（不含税）。

新闻图片

获取ATEM Mini Extreme和ATEM Mini Extreme ISO产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

