BLACKMAGIC DESIGN PRZEDSTAWIA NOWY ATEM MINI EXTREME I ATEM MINI EXTREME ISO

  Nowe, bardziej zaawansowane modele ATEM Mini zawierają 8 wejść, 6 DVE, 4 klucze chroma,   multiview na 16 okien, 2 klucze downstream, 2 odtwarzacze multimedialne i dużo więcej.

Fremont, Kalifornia, USA - Środa, 17 lutego, 2021 - Blackmagic Design przedstawił dzisiaj ATEM Mini Extreme, nowy, dużo większy model z rodziny naszych mikserów ATEM Mini do produkcji na żywo. Ten nowy model jest naszym najbardziej zaawansowanym mikserem typu 1 M/E, posiadającym 8 wejść, 4 zaawansowane klucze chroma ATEM, w sumie 6 niezależnych DVE, 2 odtwarzacze multimedialne, 2 klucze downstream i wiele wyjść aux HDMI. Jest również model ATEM Mini Extreme ISO, który zawiera wszystkie te zaawansowane funkcje i dodatkowo dużo bardziej zaawansowaną nagrywarkę z możliwością zapisu z wszystkich 8 wejść, jak również z programu, czyli w sumie z 9 strumieni nagrywania. Oba nowe modele posiadają silnik strumieniowy o jakości nadawczej do transmisji na żywo przez YouTube, Facebook, Twitter i nie tylko.

ATEM Mini Extreme i ATEM Mini Extreme ISO są już dostępne u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od $995 (dolarów amerykańskich).

Miksery ATEM Mini ułatwiają stworzenie profesjonalnych produkcji z użyciem wielu kamer do strumieniowego nadawania na żywo do YouTube i tworzenie nowoczesnych prezentacji biznesowych używając Skype czy Zoom. Wystarczy podłączyć ATEM Mini, by przełączać na żywo nawet 8 wysokiej jakości kamer i uzyskać obraz o znacznie lepszej jakości. Alternatywnie można podłączyć komputer, by pokazać prezentacje Power Point czy konsole do gier komputerowych. Wbudowane DVE pozwala na ciekawy tryb obrazu w obrazie, idealny do komentowania.

Dostępnych jest również mnóstwo efektów wideo. Wszystkie modele ATEM Mini są wyposażone w port USB funkcjonujący jak kamera internetowa, co pozwala na użycie dowolnego oprogramowania do transmisji. Natomiast modele ATEM Mini Pro i ATEM Mini Extreme mają dodatkowo możliwość nadawania na żywo i nagrywania na dyski USB. Jest również wyjście HDMI dla projektorów. Wejścia mikrofonowe umożliwiają użycie wysokiej jakości mikrofonów studyjnych i krawatowych do wywiadów i prezentacji.

Kompaktowa konstrukcja ATEM Mini typu „wszystko w jednym” zawiera zarówno panel sterowania, jak i przyłącza. Na panelu sterowania znajdują się czytelne przyciski do wyboru źródeł, efektów i przejść. Duże przyciski źródeł umożliwiają ich intuicyjną obsługę, pozwalając prezenterowi na samodzielne wykonywanie przejść podczas prezentacji. Dostępne są nawet przyciski do miksowania dźwięku. Modele ATEM Mini Pro i Extreme mają dodatkowo przyciski do nagrywania i sterowania transmisją. Za pomocą przycisków wyboru wyjścia można zmieniać wyjście wideo pomiędzy kamerami, programem i trybem multiview. Na tylnym panelu znajdują się przyłącza do kamer czy komputerów, dodatkowe wejścia mikrofonowe, USB do wyjścia kamery internetowej oraz wyjście HDMI „aux” dla programu wideo.

Modele ATEM Mini Pro i ATEM Mini Extreme mają wbudowany w urządzenie silnik strumieniowy do nadawania na żywo za pośrednictwem połączeń Ethernet. Umożliwia to lepszej jakości transmisję na żywo do YouTube, Facebook i Twitch bez pomijania klatek i z dużo łatwiejszymi ustawieniami. Wystarczy wybrać dostawcę usług transmisji strumieniowej i wpisać klucz do transmisji. ATEM Software Control posiada palety do ustawienia przesyłu strumieniowego. Ponadto status transmisji jest wyświetlany w multiview. Status transmisji jest nieskomplikowany, ponieważ wskaźnik szybkości transmisji danych pokazuje szybkość internetu wymaganą do używanego formatu wideo. Jeśli technologia nie ma przed użytkownikiem tajemnic, można uaktualnić profile transmisji w pliku XML konfiguracyjnym, aby dodać nowe usługi.

Jeśli produkcja na żywo odbywa się w plenerze, modele ATEM Mini Pro i Extreme pozwalają na podłączenie telefonu Apple czy Android do portu USB i użycie danych mobilnych. Jest to również doskonały backup dla głównego połączenia Ethernet. Tethering telefonów działa z najnowszymi, szybkimi telefonami sieci 5G, a także z bardziej powszechnie używanymi telefonami sieci 4G. Mikser ATEM automatycznie wykryje, gdy telefon jest podłączony i wykorzysta go do połączenia z internetem. To eliminuje konieczność zmiany ustawień. Po podłączeniu telefon będzie zasilany z portu USB i pozostanie naładowany dzięki mikserowi. Połączenie telefonu i danych mobilnych sprawia, że ATEM Mini Pro i ATEM Mini Extreme stają się doskonałymi mobilnymi rozwiązaniami do produkcji.

Modele ATEM Mini Pro i Extreme umożliwiają też bezpośrednie nagrywanie danych strumieniowych na dyski flash USB. To umożliwia produkcję bardzo długich nagranń w tych samych plikach wideo H.264 z dźwiękiem AAC, które były nadawane. Dzięki temu można bezpośrednio przesłać je na dowolną internetową platformę wideo, taką jak YouTube czy Vimeo. Nagrywanie na kilka dysków jest również możliwe przez hub USB lub Blackmagic MultiDock. Kiedy dysk jest pełny, nagrywanie jest kontynuowane na drugim dysku, by odbywało się ono nieprzerwanie. Ustawienia nagrania i wybór dysku są konfigurowane w ATEM Software Control, a we wbudowanym multiview dostępny jest widok statusu nagrywania.

Modele ATEM Mini Pro ISO oraz Extreme ISO pozwalają na montaż wydarzenia na żywo, gdyż nagrywają wiele strumieni wideo, w tym czyste sygnały ze wszystkich wejść i programu, a wszystko to jednocześnie. Użyte obrazy z puli multimediów są zapisywane razem z plikami wideo. Pliki zawierają etykiety metadanych, takich jak zsynchronizowany kod czasowy czy numery kamer. To umożliwia ponowny montaż programu z nowymi odcieniami kolorów, efektami i grafikami. Nawet nagrane zostają wszystkie źródła dźwięku, co pozwala na jego profesjonalny remiks.

Modele ISO także zapisują pliki projektu DaVinci Resolve, więc jednym kliknięciem można otworzyć produkcję na żywo jako edycję wideo. Dodane zostaną wszystkie cięcia, zaniknięcia i grafiki z puli multimediów. To umożliwia precyzyjne zestrajanie punktów edycji lub nawet całkowite podmienianie ujęć. DaVinci Resolve Sync Bin jest więc bardzo prosty w użyciu ponieważ pozwala wybrać nowe ujęcia za pomocą multiview. Można go nawet ponownie podłączyć do plików kamery Blackmagic RAW w celu dodania profesjonalnej korekcji kolorów i wykończenia w Ultra HD.

Za pomocą dwóch niezależnych wejść audio stereo 3,5mm można podłączyć komputer stacjonarny oraz mikrofony krawatowe. Dzięki 2 dodatkowym wejściom audio stereo użytkownik zapewnia zarówno prowadzącemu, jak i gościowi programu możliwość przypięcia mikrofonów podczas wywiadu. Ponadto wszystkie modele wyposażone są w mikser audio Fairlight ze wszystkimi wejściami HDMI, a oba wejścia mikrofonowe są podłączone do miksera audio, dzięki czemu można miksować na żywo ze wszystkich źródeł dźwięku. ATEM Mini Extreme posiada również wyjście słuchawkowe.

Każde z wejść HDMI posiada własny, dedykowany konwerter standardów. To oznacza, że ATEM Mini automatycznie przekonwertuje źródła 1080p, 1080i i 720p do standardu wideo miksera. Wyjścia HDMI są prawdziwym wyjściem „aux”, co pozwala na czyste przełączanie każdego wejścia HDMI na wyjście. Oprócz tego modele ATEM Mini Extreme obsługują 2 bezpośrednie pętle o niskim czasie opóźnienia. Na o wiele bardziej zaawansowanych modelach ATEM Mini Pro i ATEM Mini Extreme można wybrać wyjście HDMI do wyświetlania pełnego multiview.

Aplikacja ATEM Software Control uwalnia ukrytą moc ATEM Mini i umożliwia dostęp do każdej funkcji miksera. ATEM Software Control posiada wizualny interfejs użytkownika miksera z paletami parametrów do szybkich dostosowań. Mimo że normalnie można podłączyć się przez USB, podłączając się przez Ethernet możliwe jest połączenie z ATEM Mini wielu użytkowników za pomocą oddzielnych kopii oprogramowania ATEM Software Control na różnych komputerach. Można ponadto zapisać stan miksera jako plik XML. W razie potrzeby odtworzenia klipu, istnieje możliwość sterowania nagrywarkami dysków HyperDeck za pomocą Ethernetu.

Wbudowana „pula multimediów” pozwala na dodanie nawet 20 osobnych grafik RGBA o jakości nadawczej dla nagłówków, czołówek programów i logotypów. Można nawet użyć kadrów do złożonych efektów, takich jak wycieranie grafiki. Grafiki można dodać za pomocą ATEM Software Control lub pobrać bezpośrednio z Photoshopa za pomocą wtyczki ATEM Photoshop.

Modele ATEM Mini Extreme posiadają 4 upstreamowe klucze chroma, co pozwala na tworzenie fascynujących wirtualnych scenografii. 4 niezależne klucze chroma oznaczają po jednym kluczu na każdą kamerę, co umożliwia stworzenie wirtualnej scenografii dla nawet 4 kamer. ATEM Mini Extreme posiada 8 wejść, 4 dla kamer, a pozostałe 4 można podłączyć do komputera z wirtualną scenografią w celu renderowania tła. Jeśli użytkownik nie chce przemieszczać kamer, istnieje możliwość tworzenia wirtualnych scenografii z użyciem kamer stałopozycyjnych poprzez wczytanie wstępnie renderowanych teł obrazów z multimedialnych odtwarzaczy oraz puli multimediów. Można ustawić makra do zmiany kamer i wczytać odpowiednie tło do odtwarzaczy multimediów. Czy też używać DeckLink Quad HDMI i oprogramowania do wirtualnej scenografii na żywo.

Oprócz dwóch niezależnych DVE, modele ATEM Mini Extreme są również wyposażone w wielowarstwowy, zaawansowany procesor SuperSource. Oferuje on 4 dodatkowe warstwy DVE oraz warstwę tła, które w ATEM Mini Extreme pojawiają się razem jako dodatkowe źródło wejścia. Do każdego SuperSource DVE można użyć dowolnego ATEM Mini Extreme. Następnie wszystko razem jest nakładane na standardowe tło z puli multimediów. SuperSource idealnie nadaje się do wyświetlania wielu obrazów w obrazie z kilkoma rozmówcami, ponieważ można ustawić efekt przed jego wyemitowaniem, zachowując dzięki temu oba główne DVE wolne od innych zadań. Mieć SuperSource, to jak posiadać wbudowany dodatkowy, wielowarstwowy mikser VFX.

Podczas tworzenia większych, wielokamerowych produkcji na żywo, bardzo przydatny jest jednoczesny widok wszystkich źródeł wideo na jednym ekranie. Modele ATEM Mini Pro i ATEM Mini Extreme mają profesjonalny obraz multiview, który pozwala zobaczyć wszystkie wejścia wideo, podgląd i program na telewizorze lub ekranie z pojedynczym HDMI. Każdy widok kamery posiada wskaźniki tally sygnalizujące kiedy które źródło nadaje. Każdy widok posiada również zdefiniowane przez użytkownika etykiety i mierniki dźwięku. Dodatkowo modele ATEM Mini Extreme pozwalają wybrać do nawet 16 spersonalizowanych widoków. Multiview posiada ponadto status nagrywania, transmisji oraz mikser audio!

ATEM Streaming Bridge jest konwerterem wideo, który pozwala na odbiór transmisji w H.264 z dowolnego ATEM Mini Pro lub ATEM Mini Extreme, a następnie z powrotem konwertuje go do wideo SDI oraz HDMI. To umożliwia transmisję wideo do zdalnych lokalizacji w lokalnej sieci Ethernet lub globalnie za pośrednictwem internetu. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu zaawansowanych kodeków H.264 w celu uzyskania lepszej jakości przy bardzo niskiej szybkości transmisji danych. Konfiguracja jest prosta, gdyż oprogramowanie ATEM potrafi tworzyć pliki konfiguracyjne, które można wysłać do zdalnych studiów.

„Te dwa modele ATEM Mini posiadają ogromną ilość kreatywnych funkcji i są teraz naszymi najbardziej zaawansowanymi mikserami 1 M/E”. powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Dzięki naszemu ATEM Mini użytkownicy naprawdę wyznaczają nowe standardy w produkcji na żywo. Mamy wrażenie, że wprowadzają oni innowacje w nowy i ekscytujący sposób, oraz kreują nowe sposoby pracy, których jeszcze nie widzieliśmy. Dlatego uznaliśmy, że potrzebny jest nowy model ATEM Mini, który wyniósłby swoje funkcje na poziom dotychczas niedostępny, aby nasi klienci mogli kontynuować ten innowacyjny, niespotykany dotąd przepływ pracy. Te dwa modele są rozbudowane, zaawansowane, i wciąż niewiarygodnie dostępne cenowo.

Funkcje ATEM Mini Extreme i ATEM Mini Extreme ISO

  *  Kompaktowa konstrukcja w formie panelu sterowania.
  *  Umożliwia podłączenie do 8 kamer lub komputerów.
  *  Umożliwia transmisję na żywo przez Ethernet lub przez połączone telefony za pomocą USB.
  *  Łączy się z telefonami 5G czy 4G dla zdalnej mobilnej transmisji strumieniowej.
  *  Nagrywa na dyski flash USB w H.264.
  *  Dwa wejścia audio stereo do podłączenia mikrofonów studyjnych lub krawatowych.
  *  Automatycznie konwertuje standardy i ponownie synchronizuje wszystkie wejścia HDMI.
  *  Zawiera darmowe oprogramowanie ATEM Software Control dla Mac i Windows.
  *  Nośnik wewnętrzny dla 20 grafik RGBA na nagłówki, czołówki programu i logotypy.
  *  4 upstreamowe klucze ATEM Advanced Chroma do pracy z zielonym/niebieskim ekranem.
  *  2 niezależne moduły DVE oraz SuperSource z 4 dodatkowymi DVE.
  *  16 okien multiview do monitorowania wszystkich kamer, nagrywania i pokazywania statusu transmisji.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

ATEM Mini Extreme i ATEM Mini Extreme ISO są już dostępne u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od $995 (dolarów amerykańskich), wyłączając cło i podatki.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia produktów ATEM Mini Extreme i ATEM Mini Extreme ISO, a także innych produktów firmy Blackmagic Design są dostępne na stronie: https://www.blackmagicdesign.com/pl/media/images

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie: www.blackmagicdesign.com/pl

