BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NUEVOBLACKMAGIC URSA STUDIO VIEWFINDER G2

  Ahora a un menor precio y con una pantalla brillante de 2000 nits que   transforma al modelo URSA Broadcast G2 en la cámara ideal para transmisiones en directo.

Fremont, California (EE. UU.) – 12 de noviembre de 2021 – Blackmagic Design dio a conocer el nuevo modelo Blackmagic URSA Viewfinder G2, cuya pantalla brillante de 2000 nits facilita la visualización de las imágenes a plena luz del sol. Asimismo, se ha reducido 300 dólares el precio del visor, ahora disponible a 1495 dólares. Esto brindará a los usuarios la posibilidad de combinarlo con la cámara URSA Broadcast G2, a fin de realizar producciones en directo.

Este modelo ya está disponible a un precio de 1495 dólares en todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

El modelo Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2 cuenta con una pantalla de 7 pulgadas y resulta más adecuado al colocar la unidad sobre un trípode, a fin de usarla como cámara de estudio. Además, dispone de una luz indicadora de gran tamaño y controles de fácil acceso, y puede ajustarse de diversas maneras.

El modelo Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2 se coloca en la parte superior de la cámara o del conversor de fibra óptica, en caso de haber uno instado en la unidad, mediante una montura V-Lock convencional. Incluye una pantalla brillante de 7 pulgadas y 2000 nits con manijas que permiten cambiar su posición independientemente de la cámara, aun cuando esta se encuentra al aire. A su vez, la montura brinda la oportunidad de inclinarlo y rotarlo, y es posible variar el grado de tensión de estos movimientos mediante los ajustes laterales. Además, dispone de una visera de metal que facilita su uso en exteriores con alta luminosidad, y esta puede quitarse rápidamente cuando no se necesita.

El modelo URSA Studio Viewfinder G2 incluye controles físicos y en la pantalla táctil que permiten ajustar el enfoque y el encuadre. El dial facilita el acceso a los diversos menús y la modificación de distintos parámetros según sea necesario. A su vez, los tres mandos giratorios en la parte derecha del visor ofrecen la posibilidad de controlar el brillo y contraste de la pantalla, así como el indicador de enfoque, con gran precisión. Este último simplifica el enfoque según la distancia focal empleada. Por su parte, los tres botones programables brindan acceso a otras herramientas, tales como la función cebra, el falso color, la gráfica de luminancia y las tablas de conversión.

La luz piloto se enciende de rojo cuando la cámara está al aire, de verde si las imágenes captadas corresponden a un anticipo, o de naranja si se trata de una grabación aislada. Cuando el director realiza cortes con el mezclador, la información se transmite a la cámara mediante la señal SDI de retorno. En consecuencia, la luz se prende o se apaga según corresponda. Basta con configurar el número de cámara en los menús del modelo URSA Broadcast G2. Además, el tamaño de la luz facilita su visualización si el presentador se encuentra lejos de la cámara, al igual que los números que se adhieren a la misma para identificar la unidad con claridad.

La luz piloto en la parte superior del visor puede controlarse mediante la conexión SDI. En tal sentido, el protocolo de comunicación de Blackmagic utiliza el intervalo de supresión de la señal de retorno para transmitir los datos tanto a la cámara como al visor, de la misma manera. Por otro lado, Blackmagic emplea un estándar abierto compatible con otros fabricantes, y toda la documentación al respecto se encuentra disponible en el manual del modelo URSA Broadcast y de los mezcladores ATEM. Esto facilita la creación de soluciones personalizadas.

«Los usuarios han aprovechado la posibilidad de transformar el modelo URSA Broadcast en una cámara para realizar producciones en directo desde estudios o exteriores y nos han solicitado que implementáramos una pantalla de mayor luminosidad que pudieran usar a plena luz del día». «Nos hemos esforzado mucho a fin de poder ofrecer este visor a un precio más bajo, y creemos que así más personas se verán favorecidas con esta reducción para crear una dinámica de trabajo más avanzada y de mayor calidad», afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  *  Soporte con montura V-Lock integrada para facilitar la instalación.
  *  Pantalla brillante de 2000 nits y 7 pulgadas.
  *  Visera metálica desmontable.
  *  Manijas de gran tamaño con pivotes de tensión variable.
  *  Controles y mandos físicos, y botones programables.
  *  Luz piloto de gran tamaño con números de acrílico intercambiables.
  *  Conexión a la entrada SDI de la cámara y alimentación a través de esta, a fin de evitar el uso de cables adicionales.
  *  Compatible con el protocolo de control SDI de Blackmagic para poder manejar todas las funciones de la cámara.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El nuevo modelo URSA Studio Viewfinder G2 ya se encuentra disponible a partir de 1495 dólares (impuestos y aranceles locales no incluidos) en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

