BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC URSA STUDIO VIEWFINDER G2 발표

  새로운 할인가와 2,000 니트의 고휘도 디스플레이를 통해   URSA Broadcast G2를 완벽한 라이브 카메라로 손쉽게 전환 가능!

미국 캘리포니아, 프레몬트 - 2021년 11월 12일(금) - Blackmagic Design은 오늘 2000 니트의 고휘도 디스플레이를 탑재해 밝은 자연광에서도 사용하기 좋은 새로운 스튜디오 뷰파인더 모델인 Blackmagic URSA Viewfinder G2를 발표했다. 새로운 URSA Studio Viewfinder G2는 기존보다 $300 저렴해진 US$1,495의 새로운 할인가를 적용해 사용자들이 더욱 경제적인 가격으로 URSA Studio Viewfinder를 URSA Broadcast G2에 추가해 완벽한 라이브 프로덕션 카메라로 전환할 수 있다.

Blackmagic URSA Broadcast G2는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 US$1,495에 지금 바로 구입할 수 있다.

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2는 커다란 7인치 디스플레이를 기반으로 하며 삼각대에 마운팅해 스튜디오 카메라로 사용하기 완벽하다. 이를 통해 스튜디오 카메라로 완벽하게 전환할 수 있다. 스튜디오 뷰파인더에는 커다란 탈리 라이트도 탑재되어 있으며 컨트롤 접속도 간편하며 사용자가 원하는 대로 조절 가능하다.

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2는 표준 V-Lock 마운트를 사용해 마운팅하는 방식으로 카메라 상단에 손쉽게 장착할 수 있다. 카메라 본체 위쪽에 장착할 수 있지만, SMPTE 광섬유 컨버터를 카메라에 이미 설치한 경우엔 컨버터 위에 설치할 수도 있다. 2,000 니트의 고휘도 7인치 디스플레이에는 손잡이가 탑재되어 있어 카메라가 방송 중인 경우에도 카메라 본체에 영향을 주지 않고 원하는 곳으로 손쉽게 옮길 수 있다. 마운트 덕분에 뷰파인더를 위아래로 틸팅하거나 좌우로 회전시킬 수 있다. 잠금 노브를 사용할 경우, 뷰파인더의 조절 장력 세기를 사용자가 원하는 대로 조절할 수 있다. 밝은 야외 촬영 시 사용할 수 있는 금속 재질의 선셰이드도 탑재했으며, 사용하지 않을 경우엔 신속하게 제거할 수 있다.

URSA Studio Viewfinder G2는 온스크린 메뉴뿐 아니라 프레이밍 및 포커스 기능을 조절할 수 있는 물리 컨트롤도 탑재했다. 메뉴 다이얼을 사용해 메뉴를 검색하고 설정을 원하는 대로 변경할 수 있다. 이 중에서도 가장 흥미로운 컨트롤은 뷰파인더 우측면에 탑재된 3개의 노브로, 사용자들이 LCD 밝기와 콘트라스트를 부드럽게 제어할 수 있을 뿐 아니라 포커스 피킹도 직접 조절할 수 있다. 포커스 피킹 컨트롤을 통해 지속적으로 피킹을 조절하면 사용자가 현재 사용 중인 줌 설정에서 포커스를 손쉽게 제어할 수 있다. 게다가 사용자 지정 가능한 3개의 기능 버튼을 탑재해 지브라, 폴스 컬러, 포커스 피킹, 휘도 파형, LUT 등의 제어 기능을 지정할 수 있다.

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2 뒷면에는 커다란 탈리 라이트가 장착되어 있어 방송 중에는 빨간불이, ISO 개별 녹화 중에는 주황색 불이 들어온다. 감독이 ATEM 스위처로 카메라의 컷 트랜지션을 수행하면 탈리 정보가 SDI를 통해 카메라로 다시 전송되어 방송 중인 카메라에 탈리 불빛이 켜진다. 사용자들은 URSA Broadcast G2 메뉴에서 올바른 카메라 번호만 설정하면 된다. 탈리 라이트의 크기가 상당하기 때문에 진행자가 카메라에서 멀리 떨어져 있더라도 쉽게 알아차릴 수 있다. 게다가 Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2에는 탈리 라이트에 탈부착 가능한 번호판이 포함되어 있어 각 카메라에 지정된 번호를 진행자가 쉽게 식별할 수 있다.

뷰파인더 상단에 탑재된 커다란 고휘도 탈리 라이트는 SDI 비디오 연결을 통해 제어 가능한 기능 중 하나이다. Blackmagic SDI Control Protocol은 SDI 데이터 스트림의 빈 공간을 활용하여 프로그램 리턴 피드를 통해 카메라에 직접 토크백, 탈리, 기타 카메라 컨트롤 정보를 추가한다. SDI 입력을 통해 카메라로부터 전송된 동일한 제어 신호를 사용해 뷰파인더와도 함께 사용 가능하다. Blackmagic 제어 프로토콜은 개방형 표준 프로토콜로, URSA Broadcast 및 ATEM 스위처 사용 설명서에 자세히 기재되어 있다. 다시 말해, 누구나 Blackmagic 카메라, 스위처, Blackmagic URSA Studio Viewfinder를 위한 커스텀 솔루션을 만들 수 있다.

“그간 사용자들은 URSA Broadcast를 라이브 프로덕션 카메라로 전환해 스튜디오 또는 라이브 이벤트 촬영에 사용할 수 있었다. 이후 사용자들은 밝은 자연광에서도 사용 가능한 고휘도 디스플레이에 대해 요청해왔다”라고 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티가 말했다. “우리는 이 스튜디오 뷰파인더의 가격을 낮추기 위해 최선을 다했으며, 이제 더욱 많은 소비자들이 경제적인 비용으로 고품질의 라이브 프로덕션 워크플로를 사용할 수 있을 것으로 생각한다”라고 Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티가 말했다.

BLACKMAGIC URSA STUDIO VIEWFINDER G2 주요 기능

  *  신속한 셋업이 가능한 통합형 V-Lock 마운팅 플레이트.
  *  2,000 니트의 고휘도 7인치 디스플레이.
  *  탈부착 가능한 금속 선셰이드.
  *  커다란 손잡이 및 다양한 장력 세기로 조절 가능한 피벗 포인트.
  *  물리 다이얼 및 노브, 사용자 지정 가능한 기능 버튼.
  *  탈부착식 카메라 번호판이 장착된 커다란 RGB LED 탈리 표시 장치.
  *  카메라 SDI 입력 및 전원에 연결(별도의 케이블 및 전원 공급 장치 필요 없음).
  *  Blackmagic SDI Control Protocol과 호환되어 완벽한 카메라 기능 제어 가능.

가격 및 구입 안내

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 US$1,495(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic URSA Broadcast G2 및 다른 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다.

