EWTN HUNGARY采用 BLACKMAGIC DESIGN工作流程

新加坡 - 2023年5月23日，星期二 - Blackmagic Design今日发布消息：EWTN Hungary与经销商Media Networks合作，围绕Blackmagic URSA Broadcast G2摄影机和ATEM 1 M/E Constellation HD现场制作切换台部署广播级工作流程，以满足该机构网络不断变化的制作需求。

EWTN全球天主教网络于40多年前成立，现已成为全球分布最广泛的宗教媒体网络之一。EWTN的全球电视频道和广播服务以多种语言提供，每周7天、每天24小时，覆盖150个国家和地区的4亿多个家庭。

EWTN Hungary位于匈牙利，如今已是EWTN大家庭的一员，覆盖超过300万讲匈牙利语的家庭。同时，机构还准备通过与新型信号传输服务提供商的合作伙伴关系来扩大其覆盖范围，从而使EWTN Hungary能够覆盖该国更多的农村地区。

Catholic Television的资金完全来自观众的捐款，它在一个大约5400平方英尺的设施中制作节目，该设施包括三个用于画外音和播客的演播室、一个早间杂志风格的节目制作室和一个专用的演播室控制室（SCR）。

“我们的目标是设计并打造一个能够以经济高效的方式呈现和提供广播级输出的设施，”EWTN Hungary的Csucs Zoltán介绍说，“现在这个目标已经实现，我们下一步是计划将Blackmagic Design的产品应用于制作链的各个环节。”

制作组部署了六台URSA Broadcast G2，并且为两套装备配备Blackmagic URSA Viewfinder和佳能B4变焦镜头用于演播室采集。

在信号管理和分配方面，主控室（MCR）会配备一台Smart Videohub 20x20矩阵，演播室控制室（SCR）则配备一台Smart Videohub 12G 40x40矩阵，两者之间以传输线连接。“我们使用两台矩阵将每个空间配置为独立、并行操作的模式，同时将远程摄影机控制和通信等主要控制系统连接到一起，为我们提供最大的灵活性。”Zoltán解释道。

画面切换控制方面，SCR依靠一台ATEM 1 M/E Constellation HD切换台和一台ATEM 1 M/E Advanced Panel控制面板进行硬件控制。“我们可以将六个可配置的AUX辅助输出连接到矩阵和一个参考级监视器上，这样就能获得一套非常灵活的方案，并且可以与ATEM Camera Control Panel一起进行远程控制。”Zoltán说道。

切换台的多画面分割输出通常用于显示接入的摄影机信号以及预监和节目输出。一台额外的Blackmagic MultiView 4可以让制作组配置剩余的两个屏幕，而多台HyperDeck Studio HD Pro广播级录机可以记录节目信号并充当视频播放解决方案。

Zoltán最后说道：“Blackmagic和其他制造商的不同之处在于，它们的产品有着互联性和易于操作的优势。作为一套完整的解决方案，它在制作链的所有环节都提供了巨大的资金价值和技术优势，同时还为我们提供了可靠的、可预测的内容制作流程。”

新闻图片

获取URSA Broadcast G2、ATEM 1 M/E Constellation HD、Blackmagic URSA Viewfinder、Smart Videohub 20x20、Smart Videohub 12G 40x40、ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM Camera Control Panel、Blackmagic MultiView 4、HyperDeck Studio HD Pro产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

