BLACKMAGIC DESIGN推出新品ATEM 1 M/E ADVANCED PANEL 20和30硬件控制面板

  更大的新款ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30型号搭载系统控制LCD，   可控制4个上游键控、4个下游键控和4个M/E列。

IBC 2023，荷兰阿姆斯特丹 - 2023年9月15日，星期五 - Blackmagic Design今日推出两款新的硬件控制面板，专为发挥ATEM Constellation HD和4K切换台的全部性能所打造。新款ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30型号拥有与2 M/E和4 M/E Advanced Panel相同的优雅设计，但机身紧凑，可以部署在任何演播室空间。新的1 M/E硬件面板最多搭载3个系统控制LCD，能够控制4个上游键控、4个下游键控和4个M/E列的按钮，以及摇杆、T型推杆等。ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30将于10月起由Blackmagic Design全球各经销商发售，起售价US$3,899。

ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30将于2023年度IBC的7.C49号Blackmagic Design展位上亮相。

ATEM Advanced Panel系列硬件控制面板开启了ATEM Constellation的强大性能，带给了用户海量控制，使得用户可以设置更加复杂的特效。而且，它有着极具手感的广播级高品质按钮、旋钮和T型推杆，足以让用户同时获取切换台上的所有功能。

ATEM Advanced Panel硬件控制面板系列配有用户熟悉的行业标准M/E风格布局。每款控制面板都设有用于菜单控制的内置LCD屏幕，可自定义亮度色彩的优质按钮，以及一个DVE摇杆和T型推杆，所有M/E按钮列均设有集成式LCD屏幕，可动态反馈输入按钮标签。新款1 M/E Advanced Panel 20搭载20个输入按钮和两个系统控制LCD，规模更大的1 M/E Advanced Panel 30拥有30个输入按钮和3个系统控制LCD。两款型号都配有可控制4个上游键控、4个下游键控和4个M/E列的按钮。

ATEM Constellation的设计旨在为用户提供先进的现场切换工作流程。内部设计方面，ATEM Constellation单独设立了节目和预监母线，可快速、准确地切换信号源。

选择转场类型时，系统控制LCD屏幕会显示相应转场的选项，用户无需在复杂的菜单中进行导航就能更改其各项参数。这是一项即时可用的功能，它能为用户提供诸多切换方法。用户甚至可以直接在节目母线上进行切换。有了ATEM Advanced Panel硬件控制面板，用户将获得丰富而全面的控制，所有转场类型尽在掌握。

ATEM切换台能为用户提供大量转场风格，内含标准SMPTE划像，划像可以边缘柔化，从而转场平滑优美，效果比普通的交叉叠化更胜一筹。浸入转场可营造出浸入色场的效果，由于它还可以选择浸入到任何视频源，因此能创建出独具创意的精彩效果。DVE转场则可以使用DVE创建炫目的移动效果，将前景画面进行整体移动。T型推杆还可以手动调整转场的位置，实现全方位控制。

对参数进行设置后，平平无奇的划像转场也能华丽变身成为令人称奇的精彩效果。用户可以在LCD屏上直接选择划像图案，还可以根据制作风格添加大量定制要求，甚至还可以使用专设的摇杆来精准设置具体的划像图案位置。

ATEM Advanced Panel是放置DVE的理想工具，因为它的摇杆可用来自定义画中画特效。用户可以使用多功能旋钮和LCD屏幕菜单来调整DVE的位置、大小以及灯光和阴影投射等其他DVE效果。同时，DVE还能设置为使图文飞入画面，或选择任何一个预先设计好的推移和挤压等转场效果。

T型推杆的设计符合人体工学，让精彩转场与现场表演浑然一体。在现场活动期间，操控者需要具备快速反应能力，和摄像师以及台上人员默契配合，把握好转场的恰当时机，带动全场气氛。在制作过程中，ATEM Constellation扮演的是指挥家的角色，它需要把握节奏，操控全局。

产品的摇杆可用来移动屏幕上的各类图文元素。三轴摇杆控制可用来调整划像图案的X、Y和Z位置并放置ATEM Constellation的DVE。用摇杆控制DVE是放置直播视频画中画的理想途径。缩放大小比例、调整上下左右位置以获得令人满意的画中画特效。用户还可以使用摇杆来移动DVE并输入开始和结束的关键帧屏幕位置来自定义动画DVE动态效果。

每块系统控制LCD都设有小型键盘，上面的每个按钮均可直接启用相应的功能，此外还有LCD、旋钮和多功能按钮控制。产品提供了几百个切换台参数，可用于键控、转场选择、DVE、彩底发生器，以及切换台视频格式、多画面分割设置，甚至输入按钮重映射等。用户甚至可以保存和调用10个面板设置并将其保存在该控制面板中。

ATEM Advanced硬件控制面板的另一个优势是内置宏命令，用户可以用它来记录自定义宏命令，然后通过按钮一键触发。因此，用户无需使用计算机来操作宏命令，而是直接在用于切换的硬件控制面板上就能触发宏命令。每个宏命令按钮设置为触发不同的宏命令，按钮下方的LCD小屏幕会显示该按钮所指派的宏命令。

“我们很高兴推出新型号的ATEM 1 M/E Advanced Panel，它们能帮助用户全面控制ATEM Constellation切换台，拥有最多30路独立输入和4路混合特效，以及与规模更大的2 M/E和4 M/E硬件控制面板同样的优雅设计。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说。“内置LCD、动态按钮标签、可自定义的颜色和大量控制将这些硬件控制面板提升到了新的高度。我们相信这些新机型能够通过更高级别的专业播出控制，帮助用户打造出紧凑型电视演播室。”

ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30硬件控制面板功能一览

  *  搭载传统广播级工作流程
  *  多达30个单独输入按钮，可自定义标签和颜色
  *  丰富的转场控制，可快速选择转场风格
  *  内含渐变推杆可手动控制转场
  *  从系统控制LCD上可快速选择划像风格
  *  摇杆可用于DVE转场和位置控制
  *  每列M/E自带单独的系统控制LCD

供货及价格

ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30硬件控制面板将于10月由Blackmagic Design全球各经销商发售，US$3,899起售，不含税。

新闻图片

获取ATEM 1 M/E Advanced Panel 20和30硬件控制面板产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

