BLACKMAGIC DESIGN사, ATEM 4 M/E BROADCAST STUDIO 4K 발표

  4개의 M/E와 UHD 방송을 위한 16개의 차세대형 ATEM 첨단 크로마 키어를 지원하는 세계 최첨단의 HD/UHD 라이브 프로덕션 스위처!

미국, 캘리포니아, 프레몬트 - 2018년 2월 1일 - Blackmagic Design은 오늘 높은 프레임 레이트의 UHD 2160p60를 지원하고 20개의 입력, 4개의 M/E, 16개의 차세대형 ATEM 첨단 크로마 키어를 제공하는 ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K를 새롭게 발표했다. ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 또한 두 개의 UHD 멀티뷰, 풀 2D DVE, SuperSource 합성 엔진, 4개의 PIP DVE, 모든 입력의 풀 재동기화 기능 등을 지원한다.

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 US$5,995에 구매할 수 있다.

Blackmagic Design은 또한 모든 신규 기능을 기존ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K에 추가할 수 있는 무료 소프트웨어 업그레이드를 발표했다. 이제 ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K 사용자들은 두 배 많은 M/E 버튼줄을 사용하고 16개의 새로운 차세대형 ATEM 첨단 크로마 키어를 무료로 추가해 사용할 수 있다.

새로운 ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K 모델 전체는 사용자들이 높은 프레임 속도를 가진 라이브 HD 및 Ultra HD 프로그램을 최대 초당 60 프레임까지 제작할 수 있도록 해준다. 첨단 12G-SDI 기술을 채용하여 사용자들은 표준 SDI 케이블 하나로 최신 2160p60지원 카메라에 연결할 수 있다. 멀티 레이트 12G-SDI 연결은 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI로 스위처는 자동 전환되기 때문에 기존 HD 장비와도 호환됩니다. ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 2160p60으로 프로그램을 마스터링하면서 동시에 실시간으로 이 영상을 HD로 다운컨버팅하여 출력할 수 있다. 이 스위처는 방송국에서 계속해서 1080HD를 사용하더라도, Ultra HD 콘텐츠로 구성된 라이브러리를 구축할 수 있도록 해주는 미래 경쟁력을 갖춘 제품이다.

키잉 및 효과 작업을 위해 ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K에서는 최첨단의 창의적 옵션인 총 16개의 새로운 첨단 키어를 제공한다. 4개의 각 M/E 버튼줄에서 4가지의 새로운 ATEM 첨단 크로마 키어를 사용할 수 있다. 새로운 키어는 조절 가능한 온스크린 컨트롤을 통해 색상 영역을 선택 및 샘플링하고, 전경/배경/테두리 부분을 조절하고, 크로마 보정 도구를 사용해 번짐 현상 및 플레어를 방지할 수 있다. 이러한 기능을 통해 사용자는 더욱 매끄러운 키를 사용하여 전문적인 방송급 합성과 멀티레이어 효과를 사용할 수 있다.

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 HD/UHD를 모두 지원한다. 부드러운 움직임과 크리스탈처럼 깨끗하고 디테일을 가진 영상을 제공해야 하는 스포츠 경기 및 라이브 콘서트를 위해 제작된 제품이다. 추가 해상도와 높은 프레임 레이트 그리고 커다란 색공간을 가진 UHD를 지원하는 ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K를 사용하면 고성능의 값비싼 HD 프로덕션 스위처보다도 훨씬 빠른 움직임과 긴장감을 가진 극적인 생방송 스포츠 경기를 제작할 수 있다.

새로운 ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K에는 고화질 생방송 프로그램을 제작하는 데 필요한 수백 가지의 창의적인 첨단 기능이 탑재되어 있다. 그래픽과 비디오 클립을 위한 4개의 미디어 플레이어와 더 큰 저장 용량을 가진 커다란 미디어 풀이 내장되어 있다. ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 16개의 신규 ATEM 첨단 크로마 키어, 다양한 트랜지션, 강력한 DVE, SuperSource 멀티 레이어링, 파워 매크로, 오디오 믹싱, 카메라 컨트롤, 색보정 등 다양한 기능을 지원한다.

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 첨단 12G-SDI 기술뿐만 아니라 고품질의 방송 연결 또한 지원한다. 모든 입력은 자동 프레임 재동기화 장치가 탑재되어 있어 원하는 동기화 되지 않은 영상 소스 또한 깨끗하게 전환하여 사용할 수 있다. 믹서 및 다른 전문 오디오 장비에 연결할 수 있는 두 개의 균형 XLR 오디오 입/출력을 지원한다. ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K에는 Ultra HD 프로그램 출력 두 개개와 다운 컨버팅 HD 프로그램 출력 그리고 스크린, 프로젝터, 리코더, 모니터에 클린 피드를 전송할 수 있는 6개의 보조 출력이 탑재되어 있다. 두 개의 Ultra HD 멀티뷰 출력은 커다란 화면에서 프로그램, 미리보기, 카메라 모니터링을 Ultra HD 해상도로 할 수 있다.

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 ATEM의 전문 하드웨어 컨트롤 패널 또는 Mac/Windows 지원 ATEM Software Control을 사용하여 제어 가능하다.

ATEM 하드웨어 컨트롤 패널을 사용하면 라이브 프로덕션에서 가장 전문적인 방식으로 스위처를 빠르게 제어할 수 있다. ATEM 2 M/E Broadcast Panel은 고품질의 버튼, 노브, 페이더, 조이스틱으로 구성되어 있어, 라이브 프로덕션 작업의 요구를 다룰 수 있다. 콤팩트한 디자인의 전문 패널 ATEM 1 M/E Advanced Panel 또한 오늘 새롭게 발표되었으며, 첨단 방송 기술과 신속한 라이브 프로덕션을 위한 업데이트된 레이아웃 디자인, 콘텍스트 센서티브 도구 및 설정을 지원하는 LCD 내장 스크린을 제공한다. ATEM 1 M/E Advanced Panel은 표준 장비랙에 맞는 크기로 중계차같이 비좁은 공간에서도 사용하기 완벽하다.

ATEM Software Control 패널은 완벽한 컨트롤 패널 모양의 소프트웨어로 파라미터 팔레트에서 신속하게 설정 변경, 그래픽 로딩, 오디오 조절 등을 할 수 있다. 사용자들은 하나의 쇼에서 여러 대의 하드웨어 및 소프트웨어 컨트롤 패널을 함께 사용할 수 있어, 여러 명의 사람들이 동시에 스위칭, 그래픽, 오디오, 카메라 등을 작업할 수 있다.

Blackmagic Design은 오늘 새로운 ATEM Camera Control Panel을 발표했다. 콤팩트한 원격 카메라 제어장치인 이 제품은 최대 4개의 URSA Broadcast와 URSA Mini, Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro Studio Camera를 제어할 수 있다. ATEM Camera Control Panel은 모든 ATEM 라이브 프로덕션 스위처와 호환하며, LCD 화면과 조리개 및 마스터 블랙 컨트롤을 위한 전문가용 조이스틱, 컨트롤 버튼을 탑재하여 한 명의 운영자가 블랙 레벨, 게인, 색균형, 셔터 속도 등 광범위한 종류의 기술 파라미터를 제어할 수 있다. 이러한 기능으로 카메라 운영자는 프레이밍과 합성 등 라이브 프로덕션의 창의적인 부분에 더욱 초점을 맞출 수 있다. ATEM Camera Control 패널은 올해 하반기에 출시될 예정이다.

“2 M/E 스위처와 같은 디자인의 이번 새로운 ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 4개의 M/E 버튼줄과 16개의 놀라운 신규 ATEM 첨단 크로마 키어 기능을 사용할 수 있는 제품입니다.”라며 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티씨가 말했다. “더욱 강력해진 기능과 창의적인 효과를 지원하는 최첨단 라이브 프로덕션 스위처를 통해 사용자들은 놀라운 TV 프로그램을 제작할 수 있게 되었습니다. 기존 ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K 사용자는 모든 신규 기능을 업그레이드하여 무료로 사용하실 수 있습니다.”

ATEM 4 M/E BROADCAST STUDIO 4K 주요 기능

  *  각 M/E마다 4개의 ATEM 첨단 크로마 키어를 가지는 풀 4 M/E 지원 스위처.
  *  HD/UHD 비디오 포맷으로 즉각 전환 가능.
  *  16개의 소스를 지원하는 두 개의 UHD 멀티뷰 내장. 2개의 프리뷰와 프로그램 지원.
  *  총 20개의 12G-SDI를 위한 20개의 입력. 모든 입력은 자동 재동기화 기능을 지원.
  *  1개의 다운컨버팅 프로그램 출력.
  *  64개의 RGBA UHD 스틸과 UHD 360 프레임 클립을 위한 미디어 풀 그래픽 저장 장치 내장.
  *  위치, 스케일, 크기 조정, 회전 기능을 탑재한 풀 모션 2D DVE 내장.
  *  4개의 DVE와 4개의 키어를 하나의 독립적인 비디오 소스로 레이어할 수 있는 SuperSource 내장.
  *  필과 키 레이어링을 위해 그래픽을 키어에 연결할 수 있는 4개의 미디어 플레이어.
  *  컷, 믹스, 딥투컬러, SMPTE 와이프 등을 포함한 트랜지션.
  *  16개의 신규 ATEM 첨단 크로마 키어(M/E 버튼줄 당 4개 지원).
  *  2개의 다운스트림 키어.
  *  전면 패널의 AUX 전환 버튼과 모니터링을 위한 LCD 화면을 포함한 6개의 AUX 출력.
  *  모든 비디오 입력과 독립적인 오디오 입력의 임베디드 오디오를 라이브로 믹스할 수 있는 오디오 믹서 내장.
  *  오디오 믹서에 내장된 균형 XLR 스테레오 아날로그 오디오 입력과 1개의 HiFi RCA 스테레오 오디오 입력.
  *  오디오 믹서의 프로그램 출력과 프리뷰 출력을 균형 XLR 오디오 출력 또는 비디오 출력으로 전송 가능.
  *  블랙, 컬러바, 두 개의 컬러 제너레이터, 미디어 풀을 포함한 내부 소스.
  *  컨트롤 패널 연결을 위한 이더넷 연결. Mac/Windows 지원의 컨트롤 패널 소프트웨어 포함.
  *  모든 ATEM Broadcast 하드웨어 컨트롤 패널과 호환 가능.
  *  대규모 시스템에 통합할 수 있는 블랙 버스트 및 HD-Tri-Sync 젠록 입력 지원.
  *  많은 전력이 요구되는 포터블 솔루션에 최적인 콤팩트한 2RU 크기의 제품.

가격 및 구매처

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K는 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 US$5,995에 구매 할 수 있다. 기존 ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K 사용자들은 www.blackmagicdesign.com/kr/support에서 ATEM Switchers Update 7.3을 무료로 다운 받을 수 있다.

제품 사진

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K의 제품 사진과 다른 Blackmagic Design 제품의 사진은 www.blackmagicdesign.com/ke/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

