MEPTIK选用BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK DUO 2播出NBA 2K联赛

加利福尼亚州弗里蒙特市 - 2018年9月4日 - Blackmagic Design今日发布消息称，MEPTIK联手Defacto Entertainment采用DeckLink Duo 2及Renewed Vision的ProVideoPlayer 3（PVP3）多屏媒体服务器进行了全美篮球协会NBA的2K电子体育联赛的播出。Blackmagic Design DeckLink Duo 2向PVP3提供了采集和输出性能，从而实现了流媒体游戏直播的大型多机位拍摄和图文植入管理。

NBA 2K联赛是由NBA及电子游戏系列开发商Take-Two Interactive Software合作推出的专业级电子竞技赛事，比赛时NAB旗下的每个球队通过时下流行的NBA 2K视频游戏互相角逐。流媒体视频通过Twitch平台向全球的粉丝们进行直播，NBA 2K联赛的工作间位于布鲁克林，搭载了10个独立的游戏工作站，并包括现场观众的正面镜头。

MEPTIK是一家位于亚特兰大的资深设计中介公司，它为基于Renewed Vision公司PVP3系统的联赛构建了自定义媒体服务器系统。PVP3系统是一个Mac软件应用程序，旨在播放和操作一屏或多屏视频，被用于电视台、体育团队、现场活动及教堂制作和安装所用十余载。

NBA 2K联赛的PVP3系统由一台iMac Pro电脑及五张DeckLink Duo 2卡组成，提供了所有的系统采集和输出功能。

该系统主导了工作室中的大部分视频播放职责，包括联赛的现场视觉特效、每位参赛者的摄影机画面、观众镜头、游戏系统的画面、竞技比赛镜头、图文和下横栏等。Blackmagic Design DeckLink Duo 2卡及PVP3强强联合使得所有这些工作都仅通过一台iMac就能统统实现。

DeckLink Duo 2是一款拥有4个独立双向3G-SDI接口的PCI Express采集和输出卡，它支持SD和上至1080p60 HD的SDI格式。MEPTIK可以通过单个设备中拥有四个独立采集或播放卡的灵活性为NBA 2K联赛所需的视频进行自定义定制PVP3系统。

“我们将五张DeckLink Duo 2卡与PVP3软件相结合，构建出可以处理总共18通道的SDI输出及4通道的输入，”MEPTIK联合创始人Nick Rivero说道，“DeckLink Duo 2的4个输入或输出及全尺寸接口让我们在设计这一系统的时候可以无比便捷。例如，我们可以无缝更改格式，将10个输出用于720P，6个输出用于1080p，以及4个输入用于1080p。”

Renewed Vision与Blackmagic Design在全球范围内现场制作和直播方面的有着由来已久的合作历史。“我们完全信赖BMD的DeckLink SDK，它的性能要远超出市面上的其他同类产品。而且我们还特别喜欢Blackmagic Design的高品质、价位亲民的特性，绝对是物超所值。只要$495美元，如此低的门槛就能让我们用DeckLink构建出属于自己的产品。”

新闻图片

获取DeckLink Duo 2产品图片以及Blackmagic Design其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。获取更多信息请前往www.blackmagicdesign.com/cn

