BLACKMAGIC DESIGN宣布推出DECKLINK QUAD HDMI RECORDER

  最新四通道PCIe采集卡可同时采集SD、HD、Ultra HD、4K DCI及计算机视频格式的任意组合用于软件制作切换台、流媒体及更多用途！

美国加利福尼亚州弗里蒙特市 - 2019年3月5日 - Blackmagic Design宣布于今日推出DeckLink Quad HDMI Recorder，这是一款新型PCIe采集卡搭载4个独立HDMI 2.0b输入接口，可同时采集SD、HD、Ultra HD、4K DCI甚至计算机视频格式的任意组合格式。

DeckLink Quad HDMI Recorder现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价US$545。

DeckLink Quad HDMI Recorder是一款高性能8速第三代PCIe采集卡，可以高达每秒32Gb的速率传输数据。它配有4个独立HDMI 2.0b输入接口可用于多通道采集，能以高达60帧每秒采集4路不同的视频。每个HDMI输入接口可以采集完全不同的四个视频规格或计算机输入信号，犹如四卡合一。

将DeckLink Quad HDMI Recorder插入可用的PCIe卡槽后，将在主机上呈现出四个单独采集卡。使用免费提供的Mac、Windows及linux版Blackmagic Desktop Video SDK（软件开发工具），软件开发人员可选择不同的HDMI通道进行记录。不同的软件程序可同时记录全部不同的视频流。因此，DeckLink Quad HDMI Recorder是现场流媒体解决方案、软件制作切换台、广播服务以及更多场合的理想选择。

用户们可以使用vMix、Wirecast及OBS等不同软件程序的任意组合进行多通道记录和流媒体服务。例如，用户可使用vMix从两台摄影机、一台计算机以及一台游戏机上同时记录输入，并切换至直播和网播。最棒的是，DeckLink Quad HDMI Recorder的设计尺寸适合单个卡槽高度，完美适用于广播新闻室、转播车以及数据中心常见的半高服务器机架。

DeckLink Quad HDMI Recorder的四个HDMI 2.0b接口可用于记录高达4K DCI 30p的高品质8bit或10bit YUV和10bit或12bit RGB影像，或者高达4K DCI 60p的8bit RGB影像。它甚至还支持高达2560 x 1600分辨率8bit RGB的计算机和游戏机。也就是说，用户可记录来自摄影机、计算机、游戏机以及更多设置的视频混合，全都可以同时记录。

“最新DeckLink Quad HDMI Recorder是需要同时操作多个视频流用户的完美选择。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说到，“DeckLink Quad HDMI Recorder这款产品非常棒，只要单个PCIe采集卡就如同获得了四个独立4K采集卡！”

供货

DeckLink Quad HDMI Recorder现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价US$545。开发人员可从Blackmagic Design网站免费下载Blackmagic Desktop Video SDK。

新闻图片

获取DeckLink Quad HDMI Recorder产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

